附件1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **简要技术需求** | **数量** | **单位** |
| 1. | 一体化设备 | 7.5\*1.5\*1.5m  碳钢防腐分五格 | 1 | 套 |
| 2. | 粗格栅 | 人工格栅  栅宽：B=600mm 栅隙：b=5mm 安装角度：60°  材质：不锈钢 | 1 | 台 |
| 3. | 斜管填料 | FPR | 3 | M³ |
| 4. | 弹性填料 | PVC | 6 | M³ |
| 5. | 提升泵 | 耐腐蚀无堵塞Q=5m3/h,H=7m,N=0.25kw  附件：自藕装置、液位控制开关 | 1 | 套 |
| 6. | 搅拌装置 | 穿孔管曝气 | 1 | 套 |
| 7. | 布水器 | 材质：UPVC | 2 | 套 |
| 8. | 曝气装置 | 微孔曝气器 | 6 | 套 |
| 9. | 鼓风机 | 噪音小  风量：1.2m3/min；风压：3.0 mH2O；  功率：1.5KW； | 1 | 台 |
| 10. | 污泥泵 | 流量：Q=5m3/h；扬程：H=7m； 功率：N=0.25kw | 1 | 台 |
| 11. | 地面破损，外运， 回填，修复 | 12 米×6 米 |  |  |
| 12. | 次氯酸钠投药设备 | 100L | 1 | 台 |
| 13. | 电气系统 |  | 1 | 批 |
| 14. | 管路系统 |  | 1 | 批 |
| 15. | 运费 |  | 1 | 项 |
| 16. | 一体化设备基础及设备间 | 垫层、底板含土方开挖及回填等一体化设备基础尺寸：9×3m  设备间尺寸 2×2.5×1.5m |  |  |