**附件 4： 安全协议**

**甲方：湖北龙乡印刷包装股份有限公司**

**住所地：红安县城关镇民主街26号**

**法定代表人或授权代表：**

**乙方：**

**住所地：**

**法定代表人或授权代表：**

为了全面落实湖北中烟“以人为本，安全第一，预防为主，健康至上”安全方针，认真履行甲乙双方签订合同中所涉安全条款，进一步明确乙方在施工（作业）中的安全责任和义务，促进其加强安全管理，确保施工现场的工作安全，保护相关人员人身财产安全，有效防止各类安全事故的发生。依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国消防法》、《烟草企业安全生产标准化规范》及其它有关安全生产法律法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。本协议作为双方签订工程（项目）合同的附件具有同等法律效力。

**一：工程（项目）概况**

工程（项目）名称：湖北龙乡印刷包装股份有限公司非专卖品再生资源销售

工程（项目）地址：湖北省红安县民主街26号

工程（项目）内容：非专卖品再生资源销售

是否有涉及危险作业，有的请打勾，☑高处作业☑有限空间作业☑动火作业☑临时用电□杀虫作业管理

是否是重点相关方：☑是 □否

安全重点相关方的归口管理部门：生产管理办公室。

**二、工程（项目）时限：**与前主合同有效期一致

三、**安全负责人**

甲方项目负责人或现场负责人： 联系电话： /

甲方安全负责人： 联系电话：

乙方项目负责人或现场负责人： 联系电话： /

乙方安全负责人： 联系电话： /

资质要求（如有变更乙方须主动报备给甲方）： / /

**四、总则**

1、乙方必须具备承揽工程（项目）所必须的符合国家、行业规定的资质和条件，而且所提供的产品和服务应符合国家、地方、行业的有关职业安全健康的法律法规要求。

2、 乙方确定一名工程（项目）安全负责人和至少一名现场安全管理人员，保持每天与甲方安全或工程管理人员联系沟通，参加安全会议，服从甲方安全管理,按甲方要求落实安全隐患整改工作。

3、 施工（作业）中发生安全事故或较大安全隐患问题时必须立即向甲方工程（项目）主管部门或安全管理部门报告。

4、 施工（作业）中由乙方责任或由乙方人员违规造成的人身和设备财产损失,由乙方承担全部法律责任和经济赔偿责任。乙方无条件配合甲方对事故进行调查和处理。

**五、甲方权利义务**

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、甲方指派一名安全负责人，负责对乙方施工（作业）现场进行安全检查和监督管理等具体工作。

3、乙方人员在一个施工或服务周期内首次进场作业前，甲方应对乙方的负责人或安全员进行作业安全教育与培训，培训的安全知识包括甲方相关安全管理制度、规程等要求；以及在甲方作业可能接触的危险源及控制措施；发生事故的应急处置要求；其它需要培训的内容。

4、甲方完成培训后，再由乙方对其作业人员进行培训，培训记录交甲方备案。

5、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

6、甲方对乙方日常安全工作进行直接管理；在工程（项目）开工前要求乙方制定出工程（项目）的组织措施、安全措施、技术措施。在施工现场、有关设备设施上设置明显的安全标识和警告标志。甲方安全管理部门对乙方施工（作业）过程中的安全管理工作进行监督检查。甲方对乙方施工（作业）过程进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料，指导或提出安检意见和建议，发现的问题以书面形式向乙方通报。甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则甲方有权终止与乙方之间的相关经济业务合同的履行。

7、甲方有权要求乙方配备现场安全管理人员，有权制止施工现场“三违”现象并进行处罚；甲方可以为乙方在施工作业现场提供合适的消防管网接入口；甲方有权对乙方的设备安全装置、施工工具、安全标识、消防器材的安全状况、数量配置进行检查。

8、对施工（作业）过程中出现的危险作业、作业人员的资质等进行有效审批、监督和管理。对可能出现的火灾、爆炸、中毒、窒息、机械伤害、高处坠落、触电等人身伤害和设备事故，责令乙方作出危险源分析和制定安全措施、应急预案并演练。

9、因乙方原因造成安全事故和人员伤亡的，甲方有权对乙方进行经济处罚。情节严重的，甲方有权停止本合同的执行。

**六、乙方安全责任**

1、施工安全责任地段、整个施工工地、各种施工物资及材料制作、堆放场地、施工围墙外的人行道、施工单位在这一地段内进行施工作业，并对施工安全全面负责。

2、建立、健全施工安全保证体系，实行安全逐级负责制，本工程项目施工安全负责人，全面负责本工程的施工安全，工程项目现场安全负责人，常驻施工现场，负责现场施工中的安全管理。

3、掌握工程（项目）生产、工艺流程和特点，保证安全防范内容为现场施工人员、机械设备设施安全使用状况、周边车辆及行人安全。对施工（作业）现场危险源进行分析，进行安全技术交底。主要安全防范措施是执行《安全生产法》，建立安全保障体系，设专职安全员，落实安全生产责任制，严格执行安全措施，安全操作规程，对施工人员进行安全教育培训。施工现场搭设脚手架、围栏等进行施工隔离防护，材料进出堆放、垃圾清运、保护环境、四口五临边防护、工地消防保卫等工作，做到安全文明施工。

4、 向甲方提供相关的施工计划安排、方案、现场施工组织机构、现场施工人员等资料，以利于甲方掌握工程施工情况，全过程监督施工安全。

5、 切实做好对通讯、电气、给排水等设施设备的防护，如因施工防护不当造成通讯、电气、给排水管网等既有设施的损坏，须及时恢复到原设备状态；造成通讯、电气、给排水管网等既有设备的损坏，须立即通知设备管理单位，配合设备管理单位进行修复，并承担全部修复费用，由于施工防护不当损坏设备而影响正常生产工作、生活或造成事故，负全部责任。

6、 坚持文明施工，加强施工周边环境、行为、车辆安全的防护及施工机具、材料的管理，如因施工管理、防护不力和机具、材料、工程废弃物放置、管理不当影响正常生产、生活或造成事故，负责全部责任。

7、 加强对施工作业人员的人生安全保护和管理，如因管理不善，保护措施执行不力造成人生安全事故，负全部责任。

8、 因工程施工，需拆除、迁移通讯、电气、给排水管网设备，按规定与设备工程科办理相关手续。

9、 主动接受甲方对施工安全的监督和检查，并对检查出现的安全问题按要求限期及时整改安全隐患、消除发生事故的根源。

10、 乙方不得将工程（项目）转包、分包，施工（作业）过程中不准随意更换操作人员和安全管理人员，服从甲方安全管理，接受甲方安全监督、检查和考核。

11、 现场管理：

a）危险作业审批要求：作业前，乙方须严格执行甲方的临时用电、高处作业、有限空间作业、动火作业等危险作业审批制度，经批准并确认达到操作条件后方可进行作业。作业过程中甲乙双方必须指派安全人员在现场确认安全防范措施并实施监护；

b）乙方必须釆取相应隔离措施，保证安全、文明施工，并达到有关管理部门对场地封闭、环境卫生、施工噪音等环保方面的要求，把对甲方车间生产、物流的影响减少到最低程度。在重点部位、易发生事故或危险性较大的地方必须设置隔离带或警戒线封闭施工现场，同时设置安全警示标牌。

c）施工（作业）现场所有料具、构件按指定的位置码放整齐，现场废弃物及时清理。

d）施工（作业）现场建立和完善成品保护措施，对易损坏部位和成品、半成品釆取有效的保护措施，确保成品完好。

e）在施工（作业）期间，乙方必须配全个人安全防护用品。施工（作业）人员必须佩戴安全帽；高空作业具备条件的必须系安全带；个人防护戴手套和口罩等。

f）施工（作业）人员必须在其施工范围内作业，未经许可不得进入甲方办公区和生产区等非施工（作业）区域。施工人员应文明施工，不许偷看打听与施工

（作业）无关的信息，保持办公区的严肃性和纪律性。

g）保护甲方绿化带，不得随意践踏损坏。

h）不得破坏甲方任何建筑物、线杆、橱窗等各种设施。

i）施工人员应穿着整洁，举止文明，工程（项目）竣工后工完场净，不得在厂区（库区）闲滞或逗留。

12、消防器材配置：现场需配备以下相关消防及应急器材：

施工方应做好施工现场的防火、防盗、防爆和治安综合治理工作，工地上应按甲方规定悬挂、配置消防器材，严禁各类事故的发生，如发生上述事故，一切责任均由施工单位承担，甲方不负任何责任。

13、 设备安全装置管理（含検查、检测、更换、现场管理、注意事项）

a）作业人员涉及使用的设备、工具有—（可以不填）。由乙方负责现场使用的设备工器具的检测、更换，并按相关要求进行保养、管理，按操作规程进行规范操作。乙方进场的机械设备必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠，乙方须确保进场的机械设备符合安全要求，且质量合格后方可使用。

b）乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方安全管理人员书面同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。

14、人员教育与培训：

a） 甲方对乙方的培训：乙方一个服务期内（本年度安全协议签订后）首次进场作业前，相关方的负责人或安全员需接受甲方的作业安全培训，相关方作业人员接受甲方培训内容包括：企业相关安全管理制度、规程等要求，在企业作业可能接触的危险源及控制措施，发生事故的应急处置要求及其他，乙方相关人员需掌握相关知识、技能。

b） 乙方管理人员对作业人员的培训：培训周期：（一年至少一次），培训内容需包含：企业相关安全管理制度、规程等要求，在企业作业可能接触的危险源及控制措施，发生事故的应急处置要求及其他。并保持相关记录。

c） 乙方作业人员培训取证情况，乙方人员需取得以下证件：（需包含专业作业证件）各类特种设备（锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道和场（厂）内专用机动车辆）操作人员、各类特种设备管理人员是需经过由当地质量技术监督部门指定的培训机构的培训考试合格，获得特种设备作业人员证。特种作业人员（见《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，常见的有：电工作业、高处作业、制冷与空调作业、危险化学品安全作业）需经过由当地安全生产监督部门指定的培训机构的培训考试合格，获得特种作业操作证。

15、 电气临时线路作业管理

a）凡是施工（作业）中须临时用电的，必须到甲方相关部门办理《临时用电申请》审批，并接受甲方有关部门的安全管理。

b）加强施工（作业）用电管理，对施工（作业）人员进行安全用电教育。

c）现场各种电器设备未经检查合格不准使用，使用中的电气设备应保持正常的工作状态，严禁带故障运行。露天使用做好防防雨、防水保护，保持电气设备干燥绝缘。

c）施工现场的照明线路应穿管敷设，照明设单独开关。导线应架设离地2.5m高，不得随地拖拉。

d）用电人员应按规定穿绝缘鞋和防护用品，正确使用绝缘防护用品及工具；值班电工应持证上岗；工作结束或停工一小时以上，要将开关箱断电上锁，保护好电源线及工具。

16、明火作业及消防管理

a） 施工中进行动火作业前，必须在甲方安全保卫科办理《动火证》审批手续,并接受甲方相关部门的安全管理。

b） 施工现场必须坚持“预防为主，防消结合”的工作方针，逐级落实防火责任制，广泛宣传和教育，做到人人重视消防工作。

c） 焊接与热切割工经专门培训，掌握焊割消防安全技术，并经考试合格后，持上岗证操作，严禁非焊接与热切割工进行作业。

d） 进行上述作业时，规定场地必须派安全员进行监视，现场配备灭火器材或消防水带、桶。并按规程和规范使用乙块、氧气。杜绝氧气瓶、乙決瓶发生泄漏现象。

e） 焊接与热切割作业停止时，应切断电、气源，焊条头不得随意乱扔，现场还要设置留守人员值守30分钟后才离开。

17、高处作业管理

a） 施工需要高处作业的，必须到主管部门或甲方安全保卫科办理《高处作业许可证》审批，并接受甲方有关部门的安全管理。

b） 高处作业人员应系好安全带，穿好防滑鞋，戴好安全帽。按标准与规范搭设脚手架，施工设置警示标识，防止坠物伤人，杜绝有缺陷材料，确保牢固可靠。

c） 禁止喝酒上岗；作业时佩戴安全帽、安全带；杜绝患有髙血压、贫血病、心脏病及其他不适者高空作业。

e）拆架时应配专人指挥，上呼下应，动作协调；严禁碰撞脚手架附近电线及其它设备；拆除时应釆用先搭后拆的施工顺序，拆下的零件妥善安置，严禁高空抛掷。

18、有限空间作业管理

a）有限空间作业前必须办理审批手续，禁止无证作业，作业前必须严格执行“先检测，后作业”的原则，对空间内部可能危害因素进行检测。不符合安全条件禁止入内。

b）对随时可能产生有害气体的空间，每隔30分钟进行一次分析，有异常情况立即停止作业。并在在有限空间入口处设置警示标识，告知存在的有害因素和防范措施。

c）有限空间作业前和过程中要有强制通风措施，作业时作业人员佩戴符合标准的个人防护用品和工具，并配置专人监护和救援用品、消防器材，保持内外信息畅通。

d）作业前、后登记清点人数、工具、材料，防止遗留在设备内。

19、杀虫作业管理

a）园林绿化施工需要花卉杀虫作业的，必须到甲方归口管理部门办理《绿化杀虫作业许可证》审批，并接受该部门的安全管理。

b）施用农药前需要了解各种农药的毒性及使用注意事项。配药时要戴胶皮手套，用量具按照规定的剂量配比药液，不得任意加大农药用量。

c）配药使用的工具及药桶要远离水源，防止污染、中毒。

d）喷药前应仔细检查喷雾器开关、喷头是否拧紧、药桶有无渗漏。

e）中午高温和大风天气不准喷药。如遇微风要朝着顺风方向喷药，防止药液溅在脸上或药液进入人体。药桶内药液不能装的过满，以免晃出桶外污染施药人员。打药时操作人员要戴口罩、穿长袖上衣、长裤，打完药要用肥皂洗澡。

f）厂区内花草施过高效有毒杀虫农药地方，要竖立标志牌，以防人触中毒。

**七、违章及事故处理要求**

1、事故救援：发生事故后，乙方要积极组织抢救、应急疏散工作，并及时报告，保护好现场，如因抢救伤员必须移动设备或设施时，必须做好记录或拍照。同时，积极配合有关部门的调查和现场勘察。作业人员非紧急情况不得动用消防器材，易燃物品应分开堆放。如有不可预见情况发生，应及时向有关部关部门和人员汇报，并会同甲方有关部门共同协商解决。

2、违章及事故处理：乙方有违法相关规定的，按照甲方安全生产工作规定进行处罚。因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致发生的各种人身伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、交通事故、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件（含未遂事故事件），事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理均由乙方承担，给甲方造成损失（含声誉影响）时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，可在计量支付中直接扣除。同时，乙方还需接受甲方单位或地方政府有关部门的处罚。甲方未履行监督管理职责的，追究相关人员的责任。以下是安全生产工作奖惩规定具体条款：

有下列行为之一的，给予口头批评教育：

1）无视安全警示标志或未经允许，擅自闯入危险区域的；

2）施工区域未设置安全警戒线或安全警示标志的；

3）擅自占用、堵塞、封闭消防应急通道或安全出口，挪动、破坏消防安全设施、器材的；

4）在湖北龙乡印刷包装股份有限公司区域内有下列行为之一的，给予通报批评，并处以罚款：

未执行相关设备安全操作规程；

随意拆除、挪动、破坏安全标志、安全设施或由于检修、施工等原因拆除后没有及时恢复的；

危险作业（高处作业、动火作业、有限空间作业、临时用电等）未按规定

执行或未落实安全保障措施的；

特种作业人员无证上岗或证件无效的；

在禁火区、消防安全重点部位等场所吸烟、存放易燃物品、焚烧杂物的；

使用的设备、工器具等不符合安全要求的；

未按要求落实隐患整改的（不可抗拒因素除外）；

在易爆环境违章用电、动火等；

擅自将剧毒品、易爆品等危险物品带入湖北龙乡印刷包装股份有限公司区域的；

在湖北龙乡印刷包装股份有限公司厂区内酒驾、醉驾、闹事、打架斗殴等；

⑪对制止违章违纪行为的工作人员或安全员进行刁难、辱骂，甚至打击报复的；

⑫发生险情，不采取有效措施或逃离现场的；

⑬发生事故后，隐瞒不报、虚报或者故意拖延报告的。

⑭乙方（相关方）在施工中违反下列条款中，按照下表进行处理。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乙方职业健康安全及环境违约行为级别判定及处罚标准序 | 违约  级别 | 违约行为 | 处罚标准 |
| 1 | 重大  违约 | 进行高处作业、电气临时线安装、动火作业、吊装作业、有限空  间作业等未事先办理审批手续，即进行施工或作业的； | 1、 责令相关方与违约责任人解除劳动合同，违约责任人不得再到湖北中烟及其所属企业工作；  2、 由主管部门扣除相关方年度供应商评价得分10分，并按约定的处罚金额进行罚款；  3、 偷盗一按照偷盗金额的10倍扣除服务费、工程款；  4、 造成事故的，将按照有关规定向相关方索赔损失；  5、 处罚金额1000.00元/次。 |
| 2 | 迟报、瞒报、谎报安全、环境等事件的； |
| 3 | 违规在本单位内住宿或私设生活点的； |
| 4 | 所属员工在重点防火部位违反火种管理规定、违规吸烟的； |
| 5 | 所属员工违规将易燃易爆品或其它危险物品带入本单位的*；* |
| 6 | 所属员工故意破坏本单位设施设备，造成严重后果的； |
| 7 | 所属员工言行不当，对本单位造成恶劣影响的； |
| 8 | 所属员工偷盗公私财物价值在500元以上（含500元）的，或  一个月内发生3起以上（含3起）此类事件的； |
| 9 | 在本单位区域内发生重伤以上伤亡事故（含重伤\火灾事故，判定相关方负主责的*；* |
| 10 | 判定为“严重违约”、”一般违约”的问题，因相关方处置不当，造成严重后果的。 |
| 11 | 严重  违约 | 进入本单位的材料和工具未在门卫处进行登记、离开本单位时未  办理"物品放行单”，或门卫检查时发现单、物不符的； | 1、由主管部门扣除相关方  年度供应商评价得分5分，并按约定的处罚金额进行罚款*；* |
| 12 | 特种（设备）作业人员证件过期或无证从事特种（设备）作业的*；* |
| 13 | 在本单位使用的特种设备没有检定合格证的; |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 |  | 高处作业时，使用的梯台有较严重缺陷或作业人员未按照规定穿  戴防护用具的； | | 2、 偷盗 :安照偷盗金  额的10倍扣除服务费、工程款；  3、处罚金额500.00元  /次。 |
| 15 | 动火作业时，乙块瓶卧放，氧气瓶与乙块瓶间距不足3米，二者距离明火不足10米的； | |
| 16 | 吊装作业时，违反”十不吊”规定的； | |
| 17 | 临时线安装时，熔断器（瘩丝）或保护开关规格不符合相应要求、线路铺设不符合规定的； | |
| 18 | 私自动用消防设施和器材、在消防通道堆放物品的*；* | |
| 19 | 所属员工在本单位非消防重点部位违规吸烟的； | |
| 20 | 所属员工酒后上岗或工作时间内饮酒的； | |
| 21 | 所属员工翻越本单位围墙的； | |
| 22 | 所属员工诬告、诬陷他人者的*；* | |
| 23 | 所属员工在工作时间吵架、侮辱他人或不月艮从正当管理者； | |
| 24 | 所属员工故意破坏本单位设施设备，未造成严重后果的； | |
| 25 | 所属员工偷盗公私财物价值在200-500元（含200）的，或一个月内发生2起此类事件的； | |
| 26 | 在本单位区域内发生轻伤事故、火险事故、仅有财产损失的厂内交通事故，相关方负主要责任的，在本单位区域内发生重伤以上伤亡事故（含重伤X火灾事故，判定相关方负次要责任的； | |
| 27 | 判定为“一般违约”的问题，因相关方处置不当，造成比较严重后果的。 | |
| 28 | 一般  违约 | | 进入本单位不出示有效证件，不服从管理的; | 1、由主管部门扣除相关方  年度供应商评价得分2分，并按约定的处罚金额进行罚款；  2、 偷盗一安照偷盗金额的10倍扣除服务费、工程款；  3、处罚金额200.00元/次。 |
| 29 | 进入实施封闭式管理的车间/部位时违反有关规定的； |
| 30 | 未经批准到非作业区活动的*；* |
| 31 | 行为举止不文明礼貌的，如乱丢垃圾、随地吐痰、衣冠不整、穿背心、穿拖鞋（或变相拖鞋）的； |
| 32 | 车辆驾驶员出入厂（库*）*区不接受检査、冲岗或无理取闹的，在厂区内违停、超速、超高、鸣笛等的，违规将无关人员（包括小孩）带入本单位区域的； |
| 33 | 违规在作业区域（厂区*）*睡觉的； |
| 34 | 偷盗公私财物金额在200元以下的； |
| 35 | 在本单位区域内发生轻伤事故、火险事故、仅有财产损失的厂内交通事故，相关方负次要责任的； |
| 36 | 其他 | | 出现其它未明确的违约情况时，由安全管理部门、归口管理部门根据事情的严重程度判定违纪级别。 | 按照判定的级别进行处罚 |
|  | | | | |

**八、风险管控和隐患排查治理**

1. 全面排查风险点。乙方要结合甲方开展安全评价、安全生产标准化建设和应急预案编制等工作，全方位、全过程排查乙方可能导致事故发生的风险点，包括设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、施工场所、安全管理等方面存在的风险。
2. 确定风险等级。乙方要对辨识出的安全风险进行分类梳理，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441—1986）,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，先确定风险类别（物体打击、火灾、爆炸、中毒、坍塌、髙处坠落等危险因素和高温、粉尘等有害因素），要针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。
3. 风险警示。要公布主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。
4. 开展隐患排查治理。要列出安全生产隐患排查治理的任务清单、问题清单、责任清单和整改清单，完善安全生产检查整治台账，彻查整改各类安全隐患问题。
5. 加强应急管理。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。

**九、安全检查与监督等各种职责和管理要求**

a） 乙方在甲方作业人员需接受甲方归口管理部门、属地部门及安全管理部门的监督、检查，对于发现的问题，需按时按要求及时整改，并将整改结果报送至管理部门。其中归口管理部门在乙方施工期间对其监督检查应每天一次。作业过程中甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令乙方停工整顿。

b）乙方项目经理或现场负责人需对乙方所有作业现场进行综合安全检查，检查其作业是否符合国家相关法律、法规、国家及行业相关作业标准、《烟草企业安全生产标准化规范》（YC/T384-2018）.甲方公司相关管理制度、操作规程等。安全检查应每天一次，并保存相关记录。

c）施工（作业）现场操作人员没有佩戴安全帽、安全带者，发现一次扣乙方50.00元/人次。

d）施工（作业）现场禁止烟火，发现违规者或地面有吸过的烟蒂，扣乙方50.00[[1]](#footnote-0)元/个。

e）现场发现使用不安全、不标准的机械设备、电气设备设施、工具和防护用品等扣乙方100.00元/件。

f）发生一次火险，扣乙方500.00元/次，责令其整改；发现第二次火险，扣乙方1000.00元/次。动火作业现场不规范，扣乙方500.00元/次。

g）设备安装、维修、检测；基建施工、维护；危险作业过程、物资搬运等安全易出现危险的环节，乙方必须严格执行安全生产管理制度和操作规程，禁止“三违”现象发生，违者扣乙方1000.00元/次。同时按照标准、规定及时整改甲方发现的安全隐患，否则扣乙方500.00元/处。

h）凡是由乙方原因造成的安全事故并给甲方带来人员和财产损失的，由乙方负责全额赔偿。

1. [↑](#footnote-ref-0)