**采购需求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 棉被 | 规格：2000mmx1500mm（加长2300mmx1500mm）技术标准：GB/T22796-2021、GB/T35932-2018成份含量：棉胎 100%棉（特级）面料 100%纯棉平纹布（32 纱支\*68经密\*68纬密）网纱 100%棉，填充物 100%棉重量：≥2500g（加长≥2700g） | 床 | 4500 |
| 2 | 棉褥 | 规格：2000mmx1000mm（加长2200mmx1000mm）技术标准：GB/T22796-2021、GB/T35932-2018成份含量：棉胎 100%棉（特级）面料 100%纯棉平纹布（32 纱支\*68经密\*68纬密）网纱 100%棉，填充物 100%棉重量： ≥2000g（加长 2200g） | 床 | 4500 |
| 3 | 枕芯 | 规格：650 mmx450mm技术标准：GB/T22796-2021成份含量：填充物 100%聚酯纤维（优等品） 面料 100%纯棉平纹（32 纱支\*68经密\*68纬密）重量： ≥600g | 个 | 4500 |
| 4 | 被罩 | 规格：2100 mmx1550mm（加长2450mmx1550mm）技术标准：GB/T22796-2021成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40 纱支\*133 经密\*72 纬密）（优等品）纤维含量：100%棉断裂强力：N≥250色牢度：≥4级（其中耐摩擦中湿摩“技术要求”≥3-4级）缩水率范围为：+2.0~-3.0做工要求：被套端开口，开口长度为 75 厘米，开口处均分三处各加二根带绕系。被罩表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由投标人负担全部责任。 | 个 | 9000 |
| 5 | 床单 | 规格：2200 mmx1300mm（加长2400mmx1300mm）技术标准：GB/T22796-2021成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40 纱支\*133经密\*72 纬密）（优等品）色牢度：≥4级（其中耐摩擦中湿摩“技术要求”≥3-4级）缩水率范围为：+2.0~-3.0做工要求：床单表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由投标人负担全部责任。 | 个 | 9000 |
| 6 | 枕套 | 规格：700 mmx480mm技术标准：GB/T22796-2021成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40 纱支\*133 经密\*72 纬密）（优等品）色牢度：≥4级（其中耐摩擦中湿摩“技术要求”≥3-4级）缩水率范围为：+2.0~-3.0做工要求：枕套表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由投标人负担全部责任。 | 个 | 9000 |
| 7 | 枕巾 | 规格：750 mmx480mm技术标准： GB/T22864-2020成份含量：100%纯棉 （优等品）重量： ≥150g色牢度：≥4级（其中耐摩擦中湿摩“技术要求”≥3-4级）做工要求：枕巾表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由投标人负担全部责任。 | 个 | 9000 |
| 8 | 夏凉被 | 规格：2000 mmx1500mm技术标准：GB/T22796-2021成份含量：100%纯棉斜纹印花布 （40 纱支\*133 经密\*72 纬密）（优等品）填充物 100%聚酯纤维重量： ≥1000g色牢度：≥4级（其中耐摩擦中湿摩“技术要求”≥3-4级）做工要求：凉被表面要缝制用于区分洗涤备品时的唯一号码标识，标识要缝制在备品商标处，以便于查看，标识材质选择要适用于备品，不能过硬损伤学生皮肤，如导致学生受伤，由投标人负担全部责任。 | 床 | 4500 |
| 9 | 包装袋 | 无纺布（需有防水塑料包装，赠送） | 个 | 4500 |