|  |
| --- |
| **技术规格与性能参数** |
| E:\图\结算台标准版（带餐盘）.png |
| 工作频率 13.56MHz；  **识别距离＜15cm；**  **识别时间≤0.2 秒;**  **群识性能能达 20 个；**  **余额查询速度≤0.2 秒；**  **扣费速度≤0.2 秒；**  **硬盘存储128GB；**  **内存存储 4GB；**  工作温度为-10℃-50℃；  整机材质为金属拉丝边框，钢化玻璃面板，可掀盖式设计；  **触摸操作屏为 15 寸操作屏；**  带语音提示，引导就餐者完成结账步骤；  餐具进入“结算区”后，系统自动识别、核算整单菜价，就餐者可在“读卡区”刷卡完成支付及查询卡内余额；  支持批量定义价格，同一款餐具，可针对早、中、晚设置不同的时段价格；  酒水饮料等不带芯片的商品，可通过外置触控屏人工点选的方式添加；  可按时段查询、统计餐厅营业额和流水明细； |

报价报**接口费**总价，并加盖公章扫描件发送至5514551@qq.com