**撰写人（初审）签字： 复审签字： 终审签字：**

**医工科负责人： 时间：**

**液氮储存监控系统维修配件技术参数要求**

一．规格参数要求：

1. 液氮储存间安装防冻不锈钢板约7.55㎡，具体形状尺寸需符合科室场地需求
2. 提供并安装、调试低氧浓度报警仪一套，测氧浓度范围0-30%VOL，具有声光报警功能
3. 提供并安装、调试指纹门禁机一套，与现有指纹门禁系统匹配
4. 质保期≥1年