**附件1：报价单模板（需盖公章）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报 价 单 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 序号 | | 产品名称 | | 产品注册证名称/备案凭证产品名称/包装名称 | | | 生产厂家/品牌/产地 | | | | 规格型号 | | | 单位 | | 数量 | 单价（元） | 总金额（元） |  |
| 1 | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 2 | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |  |
| 总金额：人民币大写： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 质保 年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 供应商单位名称： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 联系人及电话： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 报价日期： | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |

**附件2：投标单位承诺函（打印后现场填写，需盖公章）**

**投标单位承诺函**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **采购项目**  **(产品名称)** |  |
| **承诺函内容** | **承诺函内容**   1. 一次报价： 2. 二次报价： 3. 服务期限： 4. 承诺全疆最低价： （ 签字 ）     *注：若回复内容过多，可另附纸张。* |

**授权代表签字：**

**日期：2025 年 月 日**

**附件3：项目技术要求**

1.规格：外部尺寸1650\*1090\*460mm（高\*宽\*深）内部尺寸:（高\*宽\*深）1546\*1010\*380mm

▲2.层板: 4块可调镀锌层板及4个PP托盘；

▲3.锁具：双开门，三点联动锁，配有双钥匙；

4.双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层；

5.厚度大于1.0mm的优质钢板经过点焊接；

▲6.产品需具有欧盟EN14470-1防火认证；

7.5cm高的防漏液槽防止泄漏的液体外溢，符合盛漏规范；

8.独有的镀锌层板可在每6cm层挡上下之间自由调节；

9.配备专业规范的警示标签；

10.装设有防闭火装置的双透气孔，并配有旋盖封堵；

11.柜体内外都喷涂有持久的，无铅的环氧树脂漆；

▲12.严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地装置；

▲13.高质量的安全柜符合OSHA 29 CFR 1910.106和NFPA CODE30标准。

▲14.要求配备1支3kg干粉灭火器。室内监控系统一套。