**关节镜摄像头维修服务要求**

1. 规格参数要求：
2. 故障配件为：施乐辉关节镜72200561摄像头
3. 故障现象：使用中白色光圈出现不同颜色，镜头模糊，术中图像不清晰。
4. 解决方案：更换摄像头CCD并调试，摄像头功能还原度符合在用标准
5. 在维修过程中调试摄像头按键功能，满足主机使用要求。
6. 在维修过后完成主机和摄像头的检测并保证正常使用。
7. 维修周期为4个日历日。
8. 维修安装后试用两周，确保无问题方可验收。
9. 质保期≥6个月，并建立维修台账，用于追溯所更换配件的使用时间，若所更换配件6个月内再次损坏，负责更换，不得重复收取费用。

**撰写人（初审）签字： 复审签字： 终审签字：**

**医工科负责人： 时间：**