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散流罩内灯组维修配件
技术参数要求
一．规格参数要求：
1. 灯箱外形尺寸：1180×200×50 (mm)
2. 每个灯箱内≥6条LED灯带，每条灯带≥28颗LED灯珠
[bookmark: OLE_LINK1]3.  LED灯恒流电源：DC60-90VDC / 240mA，功率28×1W，每个灯箱内≥3个恒流电源。
4. 灯珠规格：ST-L28520*1.2。
[bookmark: _GoBack]5. 共计32个灯组，供应商负责安装调试，安装期间不影响手术室日常工作。
6. 质保期≥3年。



                                                                                                        
