货物类/服务类项目 采购需求信息填报表
1. 采购标的需实现的功能或者目标：
实现的功能：为六自由度并联平台提供电控硬件系统，实现六自由度并联平台的精密控制。
2. 采购标的明细（名称、数量、单位）：
	标的名称
	数量
	单位

	真空六自由度平台控制机柜
	1
	套


3. 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：
无。
4. 供应商资格要求
需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。）
5. 项目技术/服务要求
1.	机柜的尺寸≤800×2200×600；
2.	★可实现两套六足平台运动控制功能，具备12通道，BISS-C接口协议；
3.	★具备18路温度测量功能，测温传感器为铂电阻，测温精度±0.5%；
4.	★具备18路加热片驱动功能，功率开关器件为固态继电器，供电电压24V；
5.	配置一台30V/100A/1500W直流程控电源，供电电压AC220V；
6.	★配置两台主控计算机分别控制两台六足平台，主频不小于1.4GHz；主控计算机包含EtehrCAT主站，可实现10轴运动控制功能，配置不小于40 GB存储空间的固态硬盘、2个 USB 接口和1 个DisplayPort，工作温度为0~55℃；主控计算机可运行Python解释器，和PyQT图像用户界面；
7.	★具备12路永磁同步电机驱动控制功能，驱动器通讯协议为CoE；
8.	外部控制接口：以太网。
6. 项目实施要求
实施要求：
（1）合同签订后 3 个月内完成货物生产制造；
（2）合同签订后 4 个月内完成货物交货及现场安装调试；
（3）合同签订后 6 个月内完成最终验收。
实施过程管控条款：
（1）合同签订后 1 个月内完成技术方案及供货方案评审；
（2）供货进度按周提交。
7. 验收方式
甲方通过组织到货检验、安装调试验收、最终验收等（包括但不限于以上内容）完成项目验收，其中到货及安装调试验收按照本合同第 5 项规定逐条验收，验收参数以乙方响应参数为准。
（1）技术指标经甲方或第三方检测机构检验合格后为达标；
（2）提供配套文件资料（图纸、设备清单、产品合格证、检验报告、使用说明书等）；
（3）指标初测不达标的，乙方应在限期内整改并重新检测，直至检验合格。
8. 其他技术、服务相关要求。
（1）提供远程/现场技术支持，远程支持响应时间小于1小时，现场技术支持响应时间小于48小时。
[bookmark: _GoBack]（2）质保期内出现的故障或设备损坏需在48小时内免费修复，且不得对修复（或更换）收取任何费用。
