附件1：调研设备清单
	序号
	设备名称
	单价
（万元）
	数量（台/套）
	设备要求
	临床需求

	1
	肺功能仪
	65
	1
	用于人体的肺功能参数测量。肺功能核心方面的技术有流速传感器技术、潮气法呼吸环测定、一口气法弥散残气测试、脉冲振荡荡阻力测定、阻断法阻力测定、体积描计测试、支气管舒张试验、激发试验测试和防交叉感染等技术。
	[bookmark: _GoBack]常规肺通气功能模块适用于4岁及以上可配合的患者进行通气功能（包含慢通气、用力通气和每分最大通气量）测试。肺弥散功能模块适用于4岁及以上可配合患者进行一口气弥散残气测试。呼吸压力和训练功能模块用于适用于4岁及以上可配合的患者呼吸压力参数测试（包含口腔最大呼气压、口腔最大吸气压）；用于呼吸训练，改善呼吸功能；体积描记功能模块适用于4岁及以上可配合患者进行通气功能、身体体积描记测试。潮气功能模块适用于从新生儿至学步期婴儿的潮气呼吸参数测量。

	2
	耳鼻喉综合治疗台
	15
	6
	耳鼻喉综合治疗台具有照明检查灯、药液雾化喷射系统、耳鼻喉分泌物负压吸引系统、间接喉镜预热、电动患者座椅具有体位调整功能。
	用于耳鼻喉科门诊常规检查、药物喷涂、分泌物负压吸引等基础诊疗工作，可辅助配合其他设备操作，满足日常门诊接诊与简易处置。设备要求一体化集成设计，具备稳定可调的正负压气路、防回流结构，低噪音运行，操作便捷易清理消毒。



