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二维液相色谱仪维修服务技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 针对我院二维液相色谱仪出现1）自动进样器取样不准，2）耦合仪切换阀异常的故障，进行排查和维修
2. [bookmark: _GoBack]供应商需在中标后一周内取得原厂授权资质，保证维修质量
3. 维修后设备性能达到原厂标准，提供相关纸质检测报告
4. 维修期间提供合格的备用设备，保证工作正常开展
5. 需更换原厂全新配件，提供相关证明文件
5.1 密封圈 1个 
5.2 转子 1个
5.3 高压密封装置整件A 1个
5.4 高压密封装置整件B 2个
5.5 10#流控部件控制线束 3个
6. 报价包含配件及人工、差旅等所有费用
7. 所更换配件质保期≥6个月

                                                                                                        
