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移动式C形臂电池维修配件
技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. GE OEC 9900 Elite 移动C臂机专用电池，负责更换调试，达到原厂性能水平
2. 电池包数量：2组（可串联或并联）
3. 总标称电压：192V
4. 电池类型：密封免维护铅酸电池
5. [bookmark: _GoBack]功能：用于断电时系统 有序关机 + 数据保存，不支持长时间透视/曝光
6. 单组电池包
6.1 标称电压：96V
6.2 容量：2.5Ah
6.3 电芯：32节 × 6V/2.5Ah 工业级铅酸电池
7. 电池为全新产品，质保期：≥12个月


                                                                                                        
