原采购文件中第五章采购需求设备参数表：
01包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—厨房设备项目
	序号
	名称
	规格
	数量

	1. 
	四层货架
	参考尺寸：1000x500x1550mm，厚度≥1.2mm
304食品级不锈钢材质
	2 

	2. 
	四格杂粮柜
	304食品级不锈钢材质
参考尺寸：1100x800x800mm，厚度≥1.0mm
带盖
	2 

	3. 
	米面地架
	304食品级不锈钢
参考尺寸：1200x600x150mm，厚度≥1.0mm
	2 

	4. 
	手推车
	304食品级不锈钢
参考尺寸：1000x500x250mm，厚度≥1.0mm 
	1 

	5. 
	智能电子秤
	智能款
参考尺寸：400×500×900mm
显示屏：高清液晶背光显示
工作温度：0~40℃
材质：201不锈钢+ABS
主要功能：计数+称重
电压：220V
 计量精度符合国家商用衡器检定标准。
	1 

	6. 
	灭蝇灯
	20w，ABS防火材质，45*5.5*23cm，双管LED灯管，电压220V，频率≥50Hz
	4 

	7. 
	四层货架
	参考尺寸：1200x500x1550mm，厚度≥1.2mm，304食品级不锈钢材质
	2 

	8. 
	四门双温高身雪柜
	参考外形尺寸：1220×760×1950mm
温度：1～6℃/-15～-18℃
制式：风冷
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R134/404A
	2 

	9. 
	冷冻柜
	参考外形尺寸：1150×760×900mm
温度：-15～-18℃
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R134/404A
	1 

	10. 
	三星水池
	参考尺寸2000x500x800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
层板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1

	11. 
	三星水池
	参考1900×600×800mm
台面：1.5mm不锈钢板
水斗：1.2mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1

	12. 
	高压花洒连摇摆龙头
	尺寸：气泡出水口不低于200mm，花洒高度在550~600mm范围。
出水模式：冷热双温
安装方式：坐式
清洗范围：360°自由摇摆清洗
	1

	13. 
	双门消毒柜
	1.2mm优质不锈钢
功率：≥2.8kw，220v
消毒温度：125度
不锈钢机身
热风循环款
	1

	14. 
	洗地龙头
	清洗范围：15米半径
安装方式：壁挂式
喷嘴：高压喷头
材质：铜+锌合金
	1 

	15. 
	衣帽挂钩
	304不锈钢材质，2.0mm厚，
参考尺寸：45×28×600mm八钩款
	1 

	16. 
	单星洗手池
	参考尺寸760x600x800mm
台面：1.2mm不锈钢板
水斗：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1

	17. 
	厨房灭火系统
	参考尺寸：470×200×720mm
灭火药剂贮存容积:14.5±0.5Kg:氮气充装量:120±5g:
使用环境温度:0°C-50°C;
有效喷射时间:>30S;
启动方式:自动、手动、应急启动;
灭火药剂特性:厨房设备专用灭火药剂，无毒、无污染;
灭火时间:在3-8秒内迅速扑灭。

	1 

	18. 
	垃圾桶
	材质：橡胶
容量：50L
参考尺寸：500×500×600mm
	1 

	19. 
	工作台（无前横撑）
	参考尺寸1500x760x800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
层板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 

	20. 
	排烟罩
	参考尺寸：5300×1300-2800×1300
材质：304食品级不锈钢，1.2mm厚
安装方式：吊装
带防爆灯和隔油板，前沿200mm高度，后沿500mm高度
	16 

	21. 
	封板连龙骨
	参考尺寸：8500×1800mm
材质：201不锈钢，1.2mm厚
带上下卡槽和直角封边
	13 

	22. 
	前端补风槽
	参考尺寸：8500×2000mm
材质：201不锈钢，1.2mm厚
与烟罩罩体焊接为一整体
	15 

	23. 
	燃气单眼炒灶（节能型）
	尺寸：≤1100×1250×800/350；
炉体外表面优质不锈钢，台面1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；
炉架国标38×38不锈钢方管，配4只重力调节脚；
整体炉膛，节能炉头，自动电子点火；
—具备熄火保护装置；
炉体后靠摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头；
	 1

	24. 
	调料车
	参考尺寸：885×730×800
推车台面：1.2mm不锈钢
加强筋：201-1.0mm不锈钢
脚轮：4寸静音万向脚轮带刹车
	1 

	25. 
	炉拼台
	参考尺寸：300x1250x800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
层板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 

	26. 
	燃气800大锅灶（节能型）
	尺寸：≤1100mm×1250mm×800mm/350；
炉体外表面优质不锈钢，台面1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；
炉架国标38×38不锈钢方管，配4只重力调节脚；
整体炉膛，节能炉头，自动电子点火；
具备熄火保护装置；
炉体后靠摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头；
	1 

	27. 
	燃气单眼矮汤猛火灶
	尺寸：≤700mm×700mm×550mm/300
—操控方式：机械式
—电子打火，压旋式脉冲点火
—熄火保护
	1 

	28. 
	电蒸箱
	参考尺寸：720mm×700mm×1490mm
—材质：304食品级不锈钢，1.0mm
—电压：380V
—功率：12kw
—容量：大于10盘
—蒸饭时间：25~45分钟
—蒸汽压力：0.02MPA
—功能：自动注水，防干烧，定时定温
	1 

	29. 
	电烤箱连醒发箱
	参考尺寸：1000×620×1800mm
材质：304食品级不锈钢，1.2mm
220V/380V，9.8kw
加热方式：远红外电热管
门上带玻璃可视窗
四个腿带万向脚轮，方便移动
	1 

	30. 
	电饼铛
	尺寸：≤840x660x760/直径580
电压：220/380v
功率：5kw
电子控温
—煎包煎饼双面加热
	1 

	31. 
	双速双动搅拌、和面一体机
	参考尺寸：460×850×860(mm)
—搅拌能力≥30kg/h
—和面能力≥18kg/h
—桶量40L
—220V/380V,≥2.2kw 
	1 

	32. 
	压面面条机
	参考尺寸：1150mmX620mmX1380mm
功率：220V，2kw
工作效率：60kg/h
面片宽度：240mm
面片厚度：0.4-20mm
设备重量：130kg
防水等级：IPX1
配4mm和6mm两把面条刀组
	1 

	33. 
	单星水池
	参考尺寸760x600x800mm
台面：1.2mm不锈钢板
水斗：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1

	34. 
	单通工作柜
	参考尺寸：1200x700x800mm。
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 

	35. 
	微波炉
	尺寸：≥510×430×310mm
容量：不小于25L
输入功率：1450w
输出功率：900w
开门方式：侧开门
底盘类型：平板式
电压：220V
	1 

	36. 
	留样冰箱
	参考尺寸：390×400×550mm
电压：220V，65W
容量：≥35L
制冷温度：0~10℃
壁挂或台式安装，带锁
	1 

	37. 
	挂墙刀具消毒柜
	尺寸：≥435×240×610mm
消毒方式:紫外线杀菌
容量：一次可消毒10把刀具
电压：220V
功率：206w
材质：201不锈钢
	1 

	38. 
	工作台
	参考尺寸：500x700x800mm
—台面：1.5mm不锈钢板
—加强筋：1.0mm不锈钢板
—层板：1.0mm不锈钢板
—立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
—台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 

	39. 
	平台雪柜
	参考外形尺寸：1500x760x800mm
温度：2～6℃
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R404A
容量：300L
	1 

	40. 
	平台雪柜上覆面案
	参考尺寸：1500x760x800mm，木面案加厚枫木
温度：2～6℃
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R404A
容量：300L
	1 

	41. 
	双层吊架
	参考尺寸1500x350x600mm，厚度1.2mm，安装方式：天花吊装或台面座装
	2 

	42. 
	单通工作柜
	参考尺寸：1500x760x800mm。
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	2 

	43. 
	打餐台
	参考尺寸：1800×760×800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 

	44. 
	调温炉
	外形尺寸：≤590×455×250mm
材质：304食品级不锈钢
电压：220V/500W
	8 

	45. 
	单通工作柜
	参考尺寸：1500x760x800mm。
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 

	46. 
	电热保温汤桶
	参考尺寸：φ430×550mm
材质：201不锈钢外壳，304食品级不锈钢内胆
容量：不小于35L
电压：220V，1500w
	2 

	47. 
	多功能饮料机（冷热两用）
	参考尺寸：320×450×730mm
—颜色：黑色
—功能：4冷或4热
—电源：220V，50HZ，1600w
进水方式：上进水、下抽水、外接水
	1 

	48. 
	豆浆机
	参考尺寸：φ300×780mm
—功能：湿豆，渣浆分离
—功率：≥220V，1100W
加工能力：≥40~50kg
—加厚锈钢款，精研细磨，铜线电机
	1 

	49. 
	坐地式开水器
	参考尺寸：415×450×1190mm
—微电脑智能控制，电子温度显示
—温度可调设置，多种选择
—顶上高温出水，保障开水温度
—防烫保护套出水龙头，保障安全
—整体发泡保温，节电30%以上
—产水量≥200升/小时，内部容量60升
—设备功率380V/9kw
	1 

	50. 
	柜式步进直饮机
	参考尺寸：500×350×1420mm
—柜式双出水口
—自动进水，五级过滤
—内胆容量≥18L
—220V，2kw
—电子控温，支持定时功能
	1 

	51. 
	不锈钢洗手池柜
	参考尺寸：800x700x800mm
—台面：1.5mm不锈钢板
—水斗：1.2mm不锈钢板
—立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
—台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 

	52. 
	三孔收残台（带底部板车）
	参考尺寸1800×760×800+100mm，
底部带推车，可以放垃圾桶在上面。
台面：1.5mm不锈钢板
柜体：1.2mm不锈钢板
推车台面：1.2mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
脚轮：4寸静音万向脚轮带刹车
台脚：可调节不锈钢重力脚
	1 

	53. 
	厨房烹饪区净水系统
	1.大流量净水器，三联式净水滤芯。2. 滤芯额定总净水总量≥150 吨。3.净水流量≥1000L/h。4.便捷式自主换芯，滤材不外漏，无污染
	1 

	54. 
	制冰机
	参考尺寸：500×450×790mm
制冰量：不少于45KG/24h
储冰量：不少于18KG
电压：220V/50HZ
冷凝方式：风冷
冰种：方形冰
	1 

	55. 
	排烟管道
	参考管径700×600方形风管。风管厚1.2mm镀锌板，国标角铁法兰，管壁压筋加固。
	120 

	56. 
	消音风管
	参考管径570×525mm方形风管。风管厚1.2mm镀锌板，国标角铁法兰，管壁压筋加固。10cm消音棉外加镀锌板。
	6 

	57. 
	防火阀
	参考规格：600×700mm，触发温度：150℃；平时呈开启状态，火灾时或当管道内烟气温度达到150度时紧急关闭，阻断火源。
	1 

	58. 
	静音风柜式新风风机
	离心风机
功率：380V，≤3kw
风量：8000m³/h
出风口可根据现场情况进行调整
低噪音
	1 

	59. 
	新风管道
	参考尺寸：400*400mm
风管厚1.0mm镀锌板，国标角铁法兰，管壁压筋加固。
	80 

	60. 
	厨房百叶出风口
	参考尺寸：600×600mm
带防尘网或连接至集烟罩新风区，风管厚1.0mm镀锌板
	4 

	61. 
	新风启动控制箱
	参考尺寸：400×300mm
3kw
二层板，空气开关，继电器
	1 




02包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—办公家具项目
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	餐桌
	参考尺寸：120×70×75cm，
材质：实木桌面加不锈钢桌腿，优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.5mm；
	15 

	2
	餐凳
	参考尺寸：42×39×84（坐高42）cm，材质：实木面材，椅脚为钢制框架，优质方管，壁厚厚度≥1.5mm；
	60 

	3
	单人床
	参考尺寸：200×100×84cm，床下2个75×40×39cm柜子，1个40×40×20cm格子。
材质：床架为钢材，优质一级冷轧钢板，床腿4根，采用40×40方钢管，壁厚≥1.8mm；
其他钢板厚度≥1.2mm；
床板采用优质松木实木板16mm厚，通板。含8公分厚优质3E椰棕床垫
	60 

	4
	床头柜
	参考尺寸：45×50×50cm，材质：优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm；表面静电喷塑处理。上位钢制抽屉，下为钢板单开门，门带锁。
	60 

	5
	方凳
	参考尺寸：40×35×45cm，材质：实木座椅表面，椅脚为优质钢管，壁厚≥1.8mm
	60 

	6
	家属宿舍单人床
	参考尺寸：200×150×120cm（床板高25cm）。
基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、床体布局可以现场定制。
所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，优质五金件。含品牌弹簧床垫。床头西皮软包覆面
	2 

	7
	家属宿舍双人床
	参考尺寸：200×180×120cm（床板高25cm），基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、床体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，优质五金件。含品牌弹簧床垫。床头西皮软包覆面 
	2 

	8
	家属宿舍床头柜
	参考尺寸：45×50×50cm，基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、柜体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理。
	4 

	9
	家属宿舍电视柜
	参考尺寸：140×50×45cm，基材：E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、柜体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，
工艺质量 内部涂饰处理，纹理颜色与外部协调一致，隐蔽部位封闭处理。
	3 

	10
	家属宿舍行李柜
	参考尺寸：80×55×65cm，基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、柜体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，
工艺质量 内部涂饰处理，纹理颜色与外部协调一致，隐蔽部位封闭处理。
	3 

	11
	淋浴室更衣凳
	参考尺寸：200×35×45cm，防腐木面、304不锈钢凳架，配防滑脚垫。
	2 

	12
	淋浴室更衣柜
	参考尺寸：90×50×185cm，每组4门，材质：钢制
柜门类型：平开门，内含挂衣杆、穿衣镜，每门加锁。配金属底座。
 材质厚度：≥0.8mm
	15 

	13
	电视柜
	参考尺寸：140×50×45cm，材质：≥0.8mm厚优质木皮饰面，牌E1级环保优质中密度纤维板，
甲醛释放量≤0.016mg/m³。配优质五金件
油漆：优质环保水性漆，双面油饰。
	3 

	14
	影院座椅
	参考尺寸：68×550×100cm（座面高45cm）                                            1、扶手架站脚:钢板，≥2mm厚，采用优质钢板油压焊接成型，表面酸洗磷化高温处理喷塑高温成型。
2、座背板:多层板，≥16mm厚，流线型设计，外履烤漆，119个吸音孔，使礼堂音效达到最佳。
3、座背软包:PU塑料不规则体，高回弹不变型。
4、写字板机构:铝合金，不规则体，强力轻质。
5、回复机构:弹簧，无杂音回位准确。
6、写字板:高密板，≥18mm厚，高密板成型，PVC多元素复合材料高温封边。
7、扶手板:实木，≥30mm厚，外履烤漆。
8、座背布:优质麻绒面料，不退色安全环保。
9、固定装置:顶爆丝，内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞。
	60 




03包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—信息设备项目
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	800兆基地台
	频率范围完整覆盖806-870MHZ
重量：≤1300g
显示屏：≥130 130像素，65k真彩
通话组（DMO）：≥1000个
通讯录：≥2000条记录
文件夹：≥250个
收发短信存储的数量：≥200条
通话组扫描：≥20个通话组
射频技术规格要求：
静态接收灵敏度：≤－116dBm
动态接收灵敏度：≤－107dBm
发射功率：≥3W
定位要求：
跟踪灵敏度：≤－158dBm定位精度（－130dBm）：≤5m的概率≥50%
支持GPS定位，支持两种或以上定位协议
无线编程触发条件；
防尘防水：达到或优于IP54
设备机架，
	2 

	2
	移动指挥终端
	屏幕尺寸：≥10.9英寸
厚度：10.0mm以下
运行内存：8GB
内存容量：128GB
USB接口:Type-C
后置摄像头:≥800W,前置摄头:≥800W
CPU类型: 不低于或同等效骁龙870
屏幕比例:16:10
续航时间:本地视频播放时间：≥11小时
待机时间：≥18天
	1 

	3
	接警(图形）工作站
	1、处理器数量：标配 1 路单处理器
· 性能核心≥8 核，总线程≥24 线程
· 基础主频≥2.4GHz，最大睿频≥5.1GHz
· 三级缓存≥30MB
· PassMark CPU Mark 综合跑分≥32000 分
· 支持 DDR4 内存、硬件虚拟化、AVX2 指令集
2、存储配置 
· 机箱硬盘托架数量≥2 个。标配硬盘组合：≥1TB 固态硬盘 + ≥12TB 机械硬盘，固态 + 机械混合存储方案
3、内存 ：内存插槽≥4 个。整机最大可扩展内存容量≥128GB。实配内存容量≥64GB。主板同时兼容 ECC、Non-ECC 类型 DDR4 内存
4、显示器尺寸≥27 英寸
	1 

	4
	单反照相机
	1、显示屏：配备触控液晶屏，支持触摸操作； 
2、成像传感器：CMOS 图像传感器，画幅尺寸≥APS-C 规格，有效像素≥2000 万； 
3、快门性能： 
全自动基础拍摄模式快门速度范围：最快快门≤1/4000 秒

	1 

	5
	存储卡
	不低于256G，读不低于170MB/s，写入不低于100MB/s
	2 

	6
	5G图传设备1
	编码支持 H.264、H.265。
视频输入接口：不少于 1 路 HDMI 高清视频输入接口，不少于 1 路模拟高清视频输入接口，兼容 CVBS、960H 信号制式；支持双码流，（一个用于实时传输，一个用于前端存储）
抓拍图片输出格式支持 JPEG，兼容 CVBS、960H 制式画面抓拍； 
支持音频输入 
可设置输出 ：可配线外接不少于1路耳机输出  支持双TF卡存储，单卡容量≥128G，
支持4G/5G网络，支持双卡捆绑传输。
支持公网 5G、政务物联专网 5G 双链路同时接入，可切换网络传输模式
支持网络传输模式切换
支持 WIFI
内置定位模块及配套天线，支持北斗定位，兼容北斗 + GPS 双模定位
单兵便携类视频采集部分
有效像素≥2000 万 
传感器类型 CMOS传感器，尺寸不低于 13.2mm*8.8mm
光学变焦倍数≥12 倍
F/2.8-F11自动/手动可选
音频输入 /输出：具备标准音视频输入输出接口，可对接符合通用标准的视频传输主机
	1 

	7
	5G图传设备2
	能够与5G图像管理子系统实现对接，5G图像管理子系统远程完成图像的采集和控制；
支持移动、联通、电信4G/5G网（向下兼容3G）；支持双向语音对讲，集群对讲；
视频编码分辨率1080P/720P/D1；
视频传输：至少支持720P/480P网传；
内置摄像头像素≥1200万，并配有≥200万副摄像头；
支持北斗定位,支持平台定位设备与轨迹回放；
显示屏：不小于2.4英寸彩色显示屏；
视频录像：支持1080P高清录像；
视频格式：录制视频存储格式支持 MP4；
内置存储芯片容量最大可用存储≥64GB；
支持WIFI传输；
支持蓝牙；
设备满电状态下，连续视频摄录工作时长≥8 小时；
	1 

	8
	倒计时屏
	1、不少于三路开关量输入控制；
2、支持≥60秒倒计时显示(提供0-99秒程序定制) ；
3、带有语音播报功能，支持播报至少三种不同警情声音；
4、播报声音内容，根据用户需求，提供自定义声音录入；
5、支持24v供电输入，方便设备连接；
6、支持RS485串口通讯协议；
	1  

	9
	电源时序器
	1.电源时序控制≥8路，每路延时开启和关闭时间可自由设置
2.有显示屏彩色液晶屏，实时显示当前电压、每路开关状态；
3.可控制电源≥8路，输出辅助通道≥2路；
4.具备定时开关机功能；
5.支持RS232串口外部控制；
	1 

	10
	电容话筒
	1.类型： 超心形指向性驻极体
2.频率响应：完全覆盖 30Hz~20KHz
3.灵敏度：不低于 (-42dB±2dB)
4.信噪比：≥96 dB
5.输出阻抗：≤200Ω
6. 支持 48V 幻象直流供电
7.最大声压级： 125dB(THD≤3%)
8.等效噪音级： ≤20dBA（SPL）
	5  

	11
	音箱支架
	 与所供音箱配套使用
	6 

	12
	会议机柜
	参考尺寸：600*600*1250
颜色、尺寸可根据实际情况进行定制
	2 

	13
	操作台
	3联长宽深不低于（1710*900*750），颜色、尺寸可根据实际情况进行定制
	2 

	14
	服务器机柜
	1.参考尺寸：宽600mm深600mm高2050mm
2.容量：42U
3.材质：冷轧钢材
4.立柱厚度：2.0mm
5.钢板厚度：1.2mm
	2 

	15
	75寸液晶电视机
	系统：搭载Android
内置智能语音助手
背光方式：直下式/DLED 
运行内存/RAM：≥3GB
WIFI频段：2.4G&5G
CPU架构：四核A55及以上
存储内存：≥32GB
显示类型：LED显示 
音响功率：≥12W
屏幕分辨率：支持超高清4K
屏幕比例：16:9
色域值：≥93% 
色域标准：符合BT.709
屏幕尺寸：≥75英寸
	6 

	16
	55寸液晶电视机
	系统：搭载Android 
内置智能语音助手
背光方式：直下式/DLED
运行内存/RAM：≥4GB
WIFI频段：2.4G&5G
CPU架构：四核A55及以上
存储内存：≥32GB
显示类型：LED显示
音响功率：≥24W
屏幕分辨率：支持超高清4K
屏幕比例：16:9
色域值：≥93%
色域标准：符合BT.709
屏幕尺寸：≥55英寸
	7 

	17
	电视挂架
	冷轧钢板，可左右调节度，供电视配套使用
	13 

	18
	UPS电源
	在线式UPS主机，蓄电≥2小时，≥6KVA/5.4KW，  
负载≥4千瓦
输入电压:120~275VAC 电池:外置电池 
输出频率:50/60Hz±0.1Hz 
电池：不少于16块
	1 

	19
	监控系统
	1.一套 50个≥200W摄像头（43个枪机，7个球机，球机变倍不低于20倍） 
2.枪机： 最大分辨率：1920×1080；最大补光距离：不小于30m（红外）不小于30m（暖光）； 
球机：最大分辨率：1920×1080 ；最大补光距离：≥80m（红外）；
补光类型：红外；光学变焦不低于20倍；
周界防范：支持越界入侵，支持区域入侵，支持越界侦测/翻越围栏/穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框/人脸跟踪/目标跟踪框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设/人脸抓拍输出类型;通讯接口类型：RJ45 
硬盘录像机 ：接入路数：≥64路；硬盘接口：≥8个SATA，单盘不小于8T。分辨率： 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p;
多路回放：最大支持16路回放；
报警输入：≥16路；
智能分析：支持智能人脸检测、人脸识别、周界防范；
POE接入交换机：
≥8个10/100/1000M电口（支持POE供电），≥1个千兆SFP光口；
交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps；POE输出最大功率≥110W；
≥24个10/100/1000M电口（支持POE供电）；
≥1个千兆SFP光口；
交换容量≥52Gbps，包转发率≥35Mpps；
MAC表容量≥8k；
防护等级≥6KV
POE输出最大功率≥370W
支持 IEEE 802.1Q标准VLAN；
支持IEEE802.3af/at供电标准；
支持STP/RSTP
数量：8口POE交换机9个，24POE交换机4台，用于室外及室内接入设备
配套服务器机柜≥42U,深≥800mm；
	1 

	20
	监控立杆
	镀锌钢材质，3.5米高
管直径：≥114mm*2.0mm；76mm*2.0;
包含预制钢筋混凝土基础，
不少于一个球机支架，一个枪机支架
	5 

	21
	室外防水箱套装
	室外防雨金属控制柜5个，≥400*300*150mm
材质：201不锈钢、厚度不低于0.4mm
颜色：不锈钢本色
内置空开、适配器、导轨插座 ，防雷、接地、光模块等基本配置
	1 

	22
	出警警铃
	尺寸 ≥8寸（直径180mm）
材质：铸铁
工作电压：AC220v
工作温度：-20℃～60℃
	10 

	23
	出警警灯
	工作电压AC 220V，
喇叭响度:不低于100分贝
材质：ABS
闪动频次：≥120次/分钟
安装方式：壁装
	9 

	24
	联动控制器
	*能够通过与现有119火警调度软件的兼容性测试（119接警调度系统适用于window系统操作），且直接通过现有119火警调度软件的控制接口进行控制和管理，提供相关证明文件并加盖公章。
控制部分指标：主机部分安装于操作台内部，须根据房间及操作台大小和摆放位置定制桌面手动弱电控制开关，此控制开关与主机部分开关互为备份。
具有电铃控制键、警灯控制键、广播控制键等功能；
计算机集中控制警灯、警铃、车库门、扩声设备
控制路数：≥8路；每一路可单独控制；
主电源电压、功放电源电压、警灯电源电压、警铃电源电压：交流220V；
警灯警铃设置保险：警铃不小于3A、警灯不小于10A。
不少于8个室内警铃、警灯，1个室外警铃、警灯，满足在小型消防站均可接收到出警命令。
	1 

	25
	智能广播主机
	1.存储方式：内置≥2G内存或外置SD卡
2.支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC
3.收音方式：FM88-108MHz
4. MIC 输入灵敏度≥5mV，线路输入≥500mV
5. 线路输出≥500mV 不平衡
6.信噪比：≥85dB
8.频率响应：20Hz-20KHz±3dB
9.分区输出：≥8路分区输出 ，合计最大容量3200W
10. 可控电源输出 AC220V，最大负载≥1600W 
	1 

	26
	广播话筒
	具有麦克风开/关时产生冲击声消除功能；
频率响应：45Hz~18KHz
灵敏度：≥38dB±2dB
阻抗：≤200Ω 
工作电压： 3V/48VDC
拾音距离：20-50cm
	1 

	27
	合并式功放
	1.额定功率：≥500W；
2.输出方式：70V/100V/4-16Ω
3.MIC输入：MIC1/MIC2：600ohms(Ω)5-10mv,非平衡
4.AUX输入：LINE：10kohms(Ω)150-470mv,非平衡 
5.AUX输出：0.775V(0dB)
6.频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)
7.信噪比S/N：Line：≥85dB,MIC：≥72dB 
8.音调调整范围：BASS：100Hz(±10dB),TREBLE：12kHz(±10dB)
9.输出调整率：≤3dB
10.冷却方式：DC12VFAN强制风冷方式
11.保护：ACFUSE×4AACFUSE×1,负载短路,温度过高
	1 

	28
	壁挂音箱
	1.额定功率： 6W-10W；
2.输入方式： 70V/100V；
3.频率响应： 110Hz-16KHz；
4.灵敏度： ≥96dB；
5.装饰材料：  ABS壳体，
	9 

	29
	室外防水音柱
	1.额定功率：≥30W
2.输入方式：70V-100V
3.频率响应：80Hz-18KHz
4.灵敏度不低于91dB 
	3 

	30
	监听音箱
	1.额定功率： 6W-10W；
2.输入方式： 70V/100V；
3.频率响应：110Hz-16KHz±6dB
4.灵敏度不低于96dB；
5.材质： ABS壳体
	1 

	31
	一机多屏接警终端
	（1）处理器：不低于 Core i7-10700 8核8线程，主频≥3.0GHZ；
（2）内存：≥8G
（3）电源：≥500W；
（4）显示器规格：≥21.5英寸；分辨率：≥1920×1080dpi；
（5）显示器数量： ≥3个；
（6）固态硬盘容量：SSD≥256G；
（7）机械硬盘容量：≥1TB；转速：≥7200转/分钟；
（8）显卡类型：独立显卡；显存容量：≥4GB；
（9）机箱类型：机架式；
（10）支持：R232串口；
（11）三屏电脑显示屏支架规格：
（12）适用桌面厚度：≥20～100 mm；
（13）升降范围：≥400 mm；
（14）产品净重：≤9 kg；
（15）产品尺寸：≤400 × 350 × 180 mm；
（16）承重：≥10 kg；
（17）适用vesa孔距：≥70x70mm；100x100mm；
配套三屏电脑显示屏支架
	1 

	32
	电子显示屏
	触控一体机  i5或同级及以上   内存/缓存4+32G、分辨率4K、55寸、支持WiFi+蓝牙
	1 

	33
	有线通信设备
	具备通讯录、一键拨号、实时录音功能
	2 

	34
	辅助值守终端
	不低于 12 代 i5-12500；运行内存≥16GB；存储≥512GB SSD+1TB 机械；独立显卡显存≥2GB；配套显示器≥2 块。
	2 

	35
	广角监控摄像头
	最大补光距离：≥30m(红外视频监控距离) ≥10m(暖光视频监控距离) ≥5m(人脸检测距离) 
绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测，车辆检测
支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别;
智能检索，配合 NVR实现事件录像的二次智能检索 
视频压缩标准
H.265;H.264;H.264H;MJPEG
存储功能;FTP;SFTP;MicroSD卡(≥512GB);NAS
	1 

	36
	离岗检测前端设备
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万； 
分辨率：2688×1520；
补光距离：不低于30m（红外视频监控距离）≥10m（暖光视频监控距离）；
镜头电动变焦；镜头焦距不小于2.8mm～12mm；
支持立体行为分析： 
智能编码：H.264：支持；H.265：宽动态：90dB；
支持音频接口：内置MIC：内置1个MIC；
内置扬声器：内置1个扬声器；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；烟雾检测；火焰检测；打电话或者检测；玩手机/手机使用；睡岗/睡岗检测、在岗睡觉检测；吸/抽烟；人数异常/区域人数超限、人数异常检测；
RS-485接口：1个；
音频输入：1路；
音频输出：1路；
防护等级：≥IP66
供电方式：DC12V/PoE
	1 

	37
	移动指挥终端
	1、运行存储容量≥12+512G平板电脑; 屏幕≥10.9寸
2、磁吸式平板外接键盘;
3、无线鼠标; 
4、通信卡(含一年通讯费。每卡每月含流量≥155GB(全国流量≥100GB，本地流量≥55G)，语音≥1000分钟(全国语音 ≥500 分钟，本地语音≥500分钟)，短彩信≥50条)
	1 

	38
	移动作战终端
	1、≥12G+512G平板电脑; 屏幕≥10.9寸
2、作战携行包;
3、定制防护手托;
4、智能拓展坞;
5、无线鼠标
6、通信卡(含一年通讯费。每卡每月含流量≥155GB(全国流量≥100GB，本地流量≥55G)，语音≥1000分钟(全国语音)
	1 

	39
	5G物联网卡
	年使用不低于1000G的流量服务
	1 

	40
	LED显示屏（全彩）
	点间距：≤2.0mm                                                                                              像素密度: ≥250000点/平米                                                     白平衡亮度：≥600cd/m2 
对比度：≥6000：1   
可视角度：水平(H)≥170°，垂直(V)≥165°
平均功耗：≤350W/m²                                                                                                                                                                                亮度均匀性: ≥97%                                                             色度均匀性: Cx、Cy坐标偏差≤±0.003
刷新率: ≥3840Hz  换帧频率：≥60Hz
	18 

	41
	发送控制器（小面积）
	输入接口：2×HDMI 1.3；1×DVI
输出接口：6路千兆网口；1路HDMI1.3输出接口 
可 输入接口：2×HDMI 1.3；1×DVI
可用作输出预监或视频输出 
音频输入输出：支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出
	2 

	42
	发送控制器（大面积）
	1)支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，2路Audio，选配 1 路 Android 子卡。
2)支持4个网口输出，最大带载 260 万像素。
3)支持外置独立音频。
	1 

	43
	开关电源
	输入电压范围：180-264VAC
输入瞬态电压可承受320VAC 5S
效率高达88%
自然冷却
全方位保护功能：输入欠压\输出短路\过载保护
工作温度范围:-30℃～+70℃
与模组适配
	90 

	44
	接收卡
	集成12个以上HUB75，无需再配转接板
支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片
	90 

	45
	同异步播放器
	AP 连接。全方位控制方案除了支持 PC 端、 手机端、 局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控。
TB4 的硬件还具有以下特性：
支持 130 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 1920 像素；支持千兆有线网络；支持立体音频输出；支持 HDMI Loop；支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放；支持手动和定时切换同步/异步模式；支持 U 盘节目导入播放；板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节。
	3 

	46
	显示控制软件
	专业BS架构，可通过百兆网口/WiFi/4G模块接入网络，进行云集群管理；双网口带载130万点，图文最长4096点，最高1536点；视频最长1920点，最高1080点
	3 

	47
	配电柜
	尺寸：500*400*200mm不锈钢材质
控制方式：手动+时控
三相五线制供电，用于手动或自动分布上电、远程开关、Pad开关、监测屏体温度等
	3 

	48
	音响套装
	功放：8Ω 立体声每通道平均功率≥350W，4Ω≥600W
频率模式 20Hz-20KHz,（+0.5，-0.5db)
输入灵敏度：音乐≥0.40v/话筒≥7mv
输入阻抗：≥22KΩ
信噪比≥93dB
总谐波失真 ：≤0.05%
音箱
额定功率：≥200W；
频响范围：80Hz-20KHz（±3db）；
阻抗：8（Ω）；
灵敏度：96dB；
	3 

	49
	显示屏钢结构
	4020镀锌方钢不锈钢包边，室内壁挂钢结构，定制四周包边，颜色定制
	18 

	50
	高清视频线支持4K
	4K HDMI高清线
RVV 3芯4平方线
导体材质 无氧铜
绝缘材质 优质聚氯乙烯
额定电压 300/500V
	15 

	51
	网线信号传输线
	六类网线
线芯直径：0.53±0.05mm
 护套外径：5.8士0.4mm
 线芯材料：无氧铜
绝缘材料：高密度聚乙烯
有撕拉绳 
	9 




04包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目一办公物品项目
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	洗衣机
	全自动变频烘干滚筒洗衣机
开门方式：前开式
显示类型：LED显示
脱水转速：≥1200转/分钟
烘干类型:冷凝烘干
洗涤容量：≥10kg
烘干容量: ≥7kg
内筒材质：不锈钢
能效等级：一级能效
	3 

	2
	窗帘
	三层梭织面料
高度3米，总长度441米
	1 

	3
	窗帘罗马杆
	铝合金
所需杆子总长度212米，杆两头带杆头，每扇窗户2到3米不等。
	212 

	4
	家属宿舍热水器
	特征特质：变频加热 速热增容 镁棒免更换
能效等级：一级
能效容量：≥60L
类型：储水式电热水器
操控方式：APP操控
外观设计：圆桶型
	3 

	5
	家属宿舍饮水机
	操控方式：智能遥控
加热方式：沸腾胆加热
功能：童锁保护，24H保温，温度显示
额定电压：220V
加热功率：≥1360W
制热量：≥7L/h
制冷水能力：≥0.5L/h
额定功率：220V/50HZ
	3 

	6
	净水机
	适用水温 5-38℃ 
净水流量：≥1L/min
额定总净水量：4m³
热胆容积：≥60L 
加热方式：即热式加热
过滤工艺：聚丙烯(PP)熔喷滤芯+压缩活性炭滤芯+聚丙烯(PP)熔喷滤芯+反渗透膜元件+颗粒活性炭滤芯(T33)
过滤精度 0.001微米
电源要求:220V/50Hz
适用水压：0.1-0.4Mpa 
产品尺寸：长≤580mm，宽≤550mm，高≤1800mm
适用水源：市政自来水 
额定功率：≤9KW
提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》
	1 

	7
	定制镜子
	高清镜面1：1成像（25平方米）
	1

	8
	理发椅
	面料材质：皮革
长65-75cm，宽83-93cm，高80-90cm
升降方式：气压升降
附加组件：带脚踏，带扶手，大圆盘底座
	1 

	9
	理发设备
	理发电动推子、推头套装（4个限位梳、1个海绵、1个润滑剂、1个清洁刷、1个USB充电器、1个理发围布、3个梳子、1套剪刀）
额定功率: ≥6W
充电时间≤180分钟
续航时间≥240分钟
	1 

	10
	加油机
	220V加油器
驱动方式：电动
材质：不锈钢
扬程: ≥10M 
额定功率: ≥850W
流量5-40L/min
工作压力0.12-0.18Mpa
输送油品为汽油、柴油
	1 

	11
	洗车机
	220V/50HZ
手推式钣金机架
配≥15米管
过热过载多重保护
枪头类型：旋转枪头，水型可调
功率：≥2800W
电机冷却方式：风冷
机身防水等级：IPX5
出水量7-8L/min
泵体类型为斜盘式高压柱塞泵、电机类型为纯铜串激电机
噪音：工作状态≤72db
机芯材质为黄铜
	1 

	12
	吸尘器
	功率：≥4800w
频率：50Hz
噪音：约≤82db
特色功能：毛发防缠绕
线长：≥5M
集尘容量：≥70L
吸头数量：3个以上
吸力：≥200AW
额定电压：220V
	1 

	13
	电瓶充电器
	适用对象：乘用车，货车，电瓶车，摩托车
容量：≥60000mAh
电压：12V/24V
电源类型：电瓶充电器
外壳材质：塑料
	1 

	14
	不锈钢战斗服架
	组成部分：
整体材质304不锈钢，
框架方钢：30*30mm
性能参数：悬挂架整体参考尺寸（长宽高）：70*70*170cm
产品特点：双面旋转，可转动式存放，同时存放两类个人防护用品，中间挡板为孔洞通风
	60 

	15
	床垫
	200cm*100cm*5cm
上层填充物：慢回弹记忆棉
下层填充物：高弹支撑棉
	60 

	16
	器材架
	功能类别：重型货架
参考尺寸：长150cm*宽60cm*高200cm
层数：4层
附加功能：可拆卸，高度可调
面板材质：金属
是否带滚轮：不带滚轮
单层最大承重：≥300kg
框架材质：金属
产品材质：冷轧钢 
产品名称：蝴蝶孔货架 
产品配件：立柱2片，横梁8根，层板4块
	60 





05包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—正规化建设用品项目
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	消防站大门门牌
	规格：高210cm*宽35cm，厚度≥4cm，统一为白底黑字（白底颜色为亮白，文字颜色为纯黑），字体为方正大标宋，一律竖写，材质为松木防腐、防水，工艺雕刻烤漆（尺寸以现场测量为准）
	1 

	2
	队徽
	规格：240cm*230cm
材质工艺：模型冲压，铸铝合金烤漆，保3年不变色。
	1 

	3
	“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”楼顶标语
	单字规格：220cm*220cm
2mm铝板切割冲孔、焊接箱体，打磨、高温静电喷塑处理、外漏蓝景LED防水点光源，点光源直径为9mm，每平米约300个点，发光字后背钢架40mmx40mmx2.5mm方钢
	1 

	4
	119消防救援发光灯箱
	参考尺寸：60cm*90cm壁挂式，喷塑型钢框架，户外专用亚克力面板，内置LED防水灯源，高亮度
	1 

	5
	车库车辆宣传展板
	参考尺寸：140cm*265cm
20mmUV无味精喷、精雕造型，覆钢化膜封边、延展装饰精雕、同色漆侧喷；
标题文字 20mm 厚亚克力激光裁切、焗漆
	2 

	6
	车辆性能展示栏
	参考尺寸：60cm*90cm 
15PVC+亚克力插槽，UV喷绘、精雕延展装饰
	6 

	7
	倒车阻车器
	参考尺寸：55cm*40cm*16cm 
5mm花纹板折弯焊接、烤漆+车轮定位器
	12 

	8
	立柱反光警示条
	参考尺寸：75cm 
PE加厚全新料、耐高温不变色 
	40 

	9
	车辆安全警示标语
	参考尺寸：60cm*60cm*2cm
共挤板 UV精喷 高精雕刻 同色漆侧喷，一套二十字
	4 

	10
	训练塔标语
	参考尺寸：150cm*150cm  
2mm不锈钢金属字，高温静电喷塑
	16 

	11
	训练塔顶标识
	单字高200cm“119 消防救援”，不锈钢金属字烤漆+镀锌管焊接龙骨+斜拉支架加固固定
	1 

	12
	器材装备标识卡
	参考尺寸：12cm*6cm 
双层亚克力背加强力磁扣、内芯250g铜版纸彩色打印
	17 

	13
	“警卫神圣、不可侵犯”标牌
	画面参考尺寸：60cm*90cm，支架参考尺寸：66cm*125cm，L型不锈钢框架+铝塑板+防晒车贴UV精喷
	1 

	14
	警卫室配件
	14件套：
1.催泪喷射器（容量≥110ml，重≤220g，参考尺寸：150*35mm）
2.强光手电（铝合金、参考尺寸：长150mm，灯头直径35mm、握柄直径27mm，射程大于200米，三挡可调）
3.防穿刺手套（黑色，参考尺寸：15*40cm，金属不锈钢丝芯丝加高分子量聚乙烯纤维） 
4.防暴叉（参考尺寸：收缩1.3米，伸展2.05米，叉口宽0,48米，叉管直径22mm，内管直径25mm，外管直径32mm，材质为优质不锈钢）
5.防暴脚叉（参考尺寸：收缩1.2米，伸展1.9米，叉口宽0.13米，内管直径22mm，外管直径25mm，管身为优质不锈钢，叉头为实心铁质）
6.防刺服（黑色，防护面积≥0.31平米，内胆高锰钢铆接外皮为防水材料）
7.防暴器材柜（参考尺寸：1800*1200*400mm，钢质）
8，防暴盾牌（透明、参考尺寸：900*500mm厚3.5mm耐冲击强度≥147J耐穿刺≥147J）
9.防暴棒（高强度PC，参考尺寸：长45cm，棒头直径3.5cm，棒身直径2.5cm，净重330g）
10.头盔（黑色、PC/钢质、净重580PC/1100钢质）
11.执法记录仪（参考尺寸：80.6*57.7*31.4mm，续航时间≥11小时，重≤175g，电池3400毫安,内存128G）
12.遥控电铃套装（电压220V，材质生铁铃盘表面电镀，遥控距离300-1200米，参考尺寸：铃面直径150mm，长186mm，高70mm，重0.78kg）
13.灭火器（重5kg，干粉灭火器，2具）
14.白手套（礼仪白手套，标准尺寸，棉质，5包）
	1 

	15
	警卫室檐口标识带
	参考尺寸：300cm*80cm*4面 
镀锌方管龙骨支架+不锈钢板封底+户外专用防晒车贴UV精喷
	10 

	16
	营区内墙标语
	参考尺寸：120cm*120cm*4cm 
不锈钢金属字烤漆
	16 

	17
	室外宣传橱窗
	参考尺寸：250cm*200cm*60cm 
15*15方管焊接+液压画面箱体，整体高温静电喷塑
	8 

	18
	营门玻璃腰线
	参考尺寸：80cm*18cm  
防水防晒黑胶车贴精喷
	1 

	19
	营区警示标识
	参考尺寸：15cm*30cm
5mm亚克力uv精喷雕刻
	100 

	20
	室内宣传橱窗
	参考尺寸：120cm*240cm*235cm 
液压开启橱窗、加厚铝合金支架，加固斜撑立柱+万向轮
	8 

	21
	楼层牌
	参考尺寸：60cm*85cm
珠光铝合金，UV精喷，可更换版块
	8 

	22
	各库室门牌
	参考尺寸：30cm*12cm
双层PVC+亚克力UV背喷+防水保护膜+磁力扣可更换画面
	49 

	23
	警容镜
	参考尺寸：100cm*200cm
304不锈钢框架无缝焊接，高超白加厚5mm玻璃镜面，定制标语
	1 

	24
	可移动宣传栏
	参考尺寸：260cm*197cm
铝合金落地式移动带万向轮宣传栏，三角结构支撑腿，可开启铝合金边框，版面KT板+车贴uv精喷
	12 

	25
	餐厅公示牌
	参考尺寸：120cm*240cm 
15mmPVC UV精喷+亚克力插槽，精雕延展装饰
	1 

	26
	量化管理公告栏
	参考尺寸：135cm*240cm 
20mmPVC UV精喷+亚克力插槽，精雕延展装饰
	1 

	27
	楼道公告栏
	参考尺寸：505cm*135cm
 20mmPVC UV精喷+亚克力插槽，精雕延展装饰
	1 

	28
	会议室旗帜
	参考尺寸：128cm*192cm  
纳米防水材质，水印高温固色
	8 

	29
	会议室套旗
	参考尺寸：200cm、旗座φ38cm *10套，加厚不锈钢可伸缩旗杆+金属枪头、加密旗穗，38cm加重大盘，纳米旗帜。符合国家法定制式
	1 

	30
	会议室党旗
	参考尺寸：180cm、旗座φ36cm，加厚不锈钢可伸缩旗杆+金属枪头、加密旗穗，36cm加重大盘，纳米旗帜。符合国家法定制式
	1 

	31
	会议室国旗
	参考尺寸：180cm、旗座φ36cm，加厚不锈钢可伸缩旗杆+金属枪头、加密旗穗，36cm加重大盘，纳米旗帜。符合国家法定制式
	1 

	32
	入党誓词
	参考尺寸：90cm*60cm  
20mm PVC雕刻+UV精喷+3mm亚克力字。
	2 

	33
	会议室习近平四句话十六字“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”
	参考尺寸：300cm*400cm 
20mm拱计板精雕造型，覆钢化膜封边+不锈钢钛金拉丝实体字
	4 

	34
	背景墙
	参考尺寸：300cm*500cm*10cm
铝塑板+镀锌管龙骨架+钛金不锈钢包边+不锈钢钛金拉丝实体字
	1 

	35
	白板带移动支架
	参考尺寸：120cm*200cm
H型架可翻转双面白板，磁性面板、铝合金边框，可升降加厚钢管、加固双杠支架
	1 

	36
	鼠标垫
	参考尺寸：260mm*210mm*5mm
红蓝色、印刷中国消防救援logo
	25 

	37
	记录本
	8开平装本
内页:188mm*258mm，封面蓝色皮革、双包做法+笔插
封面封底压印、内页100g米黄护眼纸100张、10P近三年日历，黑色布头+蓝色丝带
	600 

	38
	报架
	参考尺寸：63.5cm*110cm*35cm 
铝镁合金，电镀烤漆 L型落地+万向轮 5层，丝印标语
	13 

	49
	正规化衣服套
	参考尺寸：80cm*48cm*10cm 
600D高品质环保型防水牛津布、PU涂层优力胶，圆边内缝，高密度人字纹拉链 两侧内夹塑料片，立体成型 
	240 

	40
	正规化收纳盒
	参考尺寸：52cm*30cm*40cm  
600D高品质环保型防水牛津布，PU涂层优力胶，内里全衬、内固2.5MM厚硬纸板、立体成型，翻盖粘扣
	300 

	41
	水杯收纳盒
	4孔，正规化标准，5mm亚克力热折弯杯架，侧体UV精喷+背面防护贴 精雕 无痕胶拼接成型
	60 

	42
	库室管理规定（人员职责）标牌
	参考尺寸：600mm*800mm，铝合金边框1.5cm 圆角折弯，钢化玻璃面板纯白丝印装饰边，15mm 高密 PVC 衬板雕刻、可更换画面画面无味高清写真相纸，磁钉封装式更换方式。
	57 
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	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	跑步机
	功能要求：
·屏幕：7视窗LED白光显示；
·使用程序：内设若干种（20+）用户训练程序，满足用户多种需求；
·免维护系统：故障自检系统、多楔带自动涨紧系统、自动润滑系统、静电消除系统；
·安全：具有硬件急停功能；
技术参数指标：
·主立管规格：≥200mm*62mm*3mm
·外形参考尺寸：2200mm*1000mm*1555mm；
·输入功率：≥3.9KW；
·电机：交流 功率≥2.2KW；
·坡度范围：最小坡度≤-3%，最大坡度≥18%；
·速度范围：最低速度≤0.5KM/H，最高速度≥25KM/H；
·跑带厚度：≥2.1mm；
·跑板厚度：≥25mm；
·跑步表面尺寸：≥579mm*1619mm；
·底盘边管规格：≥190mm*44mm*2mm；
·允许使用者最大使用体重：≥181KG。
·产品提供检验检测报告
	2 

	2
	动感单车
	功能要求：
·调节架材质：座椅、把手调节架均为铝合金材质；
·刹车方式：下压式紧急刹车系统；
·脚踏：商用三件式中轴及热处理重型曲柄和高强度铝合金脚踏；
·调节方式：座椅、把手均可进行前后、上下调节；
技术参数指标：
·座立管规格：≥平椭圆管40mm*96mm*2mm；
·把立管规格：≥平椭圆管40mm*96mm*2mm；
·车架管规格：≥平椭圆管40mm*120mm*2mm；
·外形尺寸：≥1149mm*640mm*1200mm；
·允许使用者最大体重：136KG；
·飞轮规格：≥φ459mm*28mm；            
·产品提供检验检测报告
	4 

	3
	多功能四人组站综合力量训练器
	·四站位综合训练器功能列表：
主要以训练：直臂夹胸、坐姿推举、高中拉、蹬腿训练器等。能有效锻炼胸大肌、肱三头肌、肩阔肌、三角肌、肱二头肌、斜方肌、大腿诸肌等。                                                                     
·管材规格：主体框架管材采用≥50mm*100mm*2mm，高强度管材；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·座、靠垫：采用高密度海绵及1mm加厚皮革，颜色可选；
·传动部分：采用≥4.8mm自润滑钢索以及高强度滑轮组成；
·导杆：采用φ19mm钢制实心导杆；
·护罩：采用全包式护罩，护罩为钢板制作；     
·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动；
·调节部分：座靠垫调节部分采用半自动及滑动式调节； 
·占地面积约：长3040mm x宽2899mm x高2153mm
·配重重量≥80KG*4=320KG，单块重量6kg，共计13片，单站配重78kg；4个站位，配重片总计52块，整体配重总重312kg；如参数需满足≥80kg，单块配重片采用6.2kg，配置13片，单站配重80.6kg，整机总配重322.4kg。
	1 

	4
	 坐式蹬腿训练器
	·管材规格：主体框架管材采用50mm*100mm*3mm，高强度椭圆钢管管材；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；    
·脚蹬板材质：采用3mm钢板，采用颗粒喷涂防滑工艺；
·辅助把手：配有辅助使用者起身的把手；
·安全挡架：器材两侧配有安全限位柱，限位柱控制把手伸手可触；
·运动轨迹：45°斜倒蹬，采用实心导轨和原装进口直线轴承；
·调节部分：座垫位置配有训练辅助把手，背靠垫角度可调；
·占地面积约：2140mm*1610mm*1290mm；
	1 

	5
	哑铃架
	·管材规格：主体框架管材采用φ95mm*2.5mm高强度圆钢管管材与50mm*100mm*3mm高强度矩形钢管管材组合；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；     
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·可存放十副哑铃；
·哑铃放置托盘为塑料材质，有效保护哑铃并降低放置哑铃的噪声；
·占地面积：约2280mm*645mm*800mm；
·产品提供检验检测报告
	1 

	6
	哑铃
	·把手采用碳合金材质；
·材质:球头内部是铸铁,表面为橡胶；电镀压花手柄,防滑； 
·标准哑铃10对
规格：2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25KG共计275KG（每种重量哑铃各1对，以实际需求提供）
	1 

	7
	训练大绳
	·使用人群：专业运动员
·使用方式：（甩，抖，螺旋转，抛）
·材质：尼龙涤纶长丝（防腐 耐磨柔顺重垂）
·黑色绳把手
·长度9米
	2 

	8
	军用单杠
	·占地面积约:5500×4000mm,可调节高度1500-2600mm,单根横杠2孔中心距2400mm,采用Ф33弹簧钢制作,4条拉链装有4个拉紧器,拉链预埋件采用混凝土浇注
·该器材为普通练习型器材,全部喷户外粉末
	1 

	9
	军用双杠
	·外型参考尺寸:3500mm×1200mm×1800mm
·主要材料:底盘采用灰口铸铁连接,底架采用80mm×42mm槽钢,柱体采用Ф60,壁3mm钢管,内部装有直径35mm升降柱可调节杠面高低,杠面采用椭圆形耐候性强的胶木制作,主架喷户外塑粉,升降调节柱镀铬;
	1 

	10
	篮球架(板)
	·篮板材质：篮板配用高强度安全玻璃钢化篮板（双层夹胶），透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度厚度≥20㎜，底面厚度≥50㎜，能有效保护运动员扣篮时不受伤害；
·篮板参考尺寸：1800*1050mm（长*宽）；
·篮圈内径为450mm±2mm；
·篮圈管径为Φ17mm-20mm；
·悬臂长度: 2250mm；
·地面距篮筐：3050mm；
·球架主立柱采用口径150mm*150mm*4mm的方管；横臂臂厚3.5㎜；允许偏差符合GB/T 3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》；
·篮球架箱体参考尺寸为：1950*1050*565mm，单支球架配重箱容积:≥0.28立方米,篮球架底座采用3 mm的钢板在专用折边机上折边拼焊而成；
·篮架上、下拉杆在弯管机上一次成型，可调节篮板的平面度和垂直度以及篮圈与地面的平行度；
·表面处理:所有钢制体表面应经 (喷砂)等除锈处理后进行喷塑或喷漆,涂层厚度≥80um.涂层应耐酸碱、耐湿热、抗老化,能适应潮湿和酸雨环境.经 36小时盐雾试验,涂膜无变化涂层附着力强,铝笔硬度达3H以上.货物涂料配方必须符合环保要求；
	2 

	11
	乒乓球台
	40mm方管外脚，台脚装直径75mm脚轮。半副可竖放，移动方便。
台长：2740mm；台宽：1525mm；台高：760mm；平面度：≤3mm
	1 

	12
	台球桌
	·外框参考尺寸：2830mm*1530mm*850mm
·石板：大理石40mm
·材质：采用优质木材，高档防火板饰面，性能好的高弹胶边、6腿结构。
·标准配置：三角架一个，巧克一盒，枪头一盒，木质杆架一套，皮头十粒，胶水一支。
	1 

	13
	军用板障
	·参考尺寸：长2.23米、宽1.95米、高2米。
·材料：立柱主要采用100mmx50mm，管壁不小于2.75毫米矩形管，4厚钢板折槽连接木板；支架底座采用140槽钢，撑管采用φ48mm，管壁不小于2.75毫米钢管；材质Q235。木板采用50厚硬杂木。整体可拆卸、移动，无现场焊接。
·紧固件全部采用渗锌螺丝。
·金属表面涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料,可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。
	1 

	14
	消防专用破拆训练器
	·规格：长2米,宽1.2米，高≥2米；
·功能：配有标准门不小于0.9米，破拆钢板、2mm厚、长1.96米,宽0.87米，破拆直径20mm圆钢，破拆φ33㎜壁厚不小于2.5㎜钢管、材质Q235A，破拆松木方30x50mm。
·整体可拆装移动；
·金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。
	1 

	15
	木桥
	·主要尺寸：长8m,高1.2m，斜板高2m,桥面宽0.18m,斜面宽0.25m，
·材质为防腐松木；
·整体可拆装移动；
·金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，可以有效的预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。
·紧固件全部采用渗锌螺丝。
	1 

	16
	训练垫
	帆布面可折叠，色泽一致，垫内填充密度35#以上整块海绵，软硬一致，手感舒适，密度均匀、平整，缝合均匀牢固。
参考尺寸：长200cm*宽100cm*高50mm
	10 

	17
	消防训练专用平台
	主材：角铁+钢板
参考尺寸：长270cm、台面宽65cm、桌脚宽85cm、高80cm
	2 

	18
	消防训练专用灯泡架
	主材：角铁+钢板
参考尺寸：长200cm、台面宽65cm、桌脚宽85cm、高80cm
	1 

	19
	减震地胶
	·规格：≥500*500*30mm
·产品技术参数：拉伸强度（Q/WMR01-2009）约x1.4MPA
·须使用高品质天然橡胶、合成橡胶制成，采用橡胶粒与粘合剂无毒污染颜料，经模压热固成型，不含卤素，燃烧无毒物，是绿色环保产品。
·产品抗压，耐冲击，摩擦系数大，有弹性，减震防滑，防护性能强。地垫颜色须从内到外保持一致，能经久耐用、色彩稳定。
·吸音性能强，最大限度的吸收噪音和回声，经国家级检测的吸音数值须达13分贝及以上。
·用天然橡胶、合成橡胶制成，具有一定的弹性，能够缓解冲击力。
·抗紫外线性能好，良好的电绝缘性率（Q/WMR01-2009）约x88%。
·硬度（Q/WMR01-2009）约56HA。
·适合范围：约-40°C~+100°C
·耐候性、耐温性能好，在-40°-100°范围内可正常使用。耐水性能好，表面易清洗，易保养。
·五氯苯酚（PCP）：检测结果应是未检出。
·甲醛释放量：检测结果应是未检出。
·在干燥和无污染条件下，防滑性：通过试验确定地板覆盖物的抗滑性能，即动态摩擦系数μ≥0.30。
·苯并[a]芘：检测结果应是未检出。
·15种多环芳烃总和：＜10mg/kg。
	120 

	20
	卧推举重床
	·管材规格：主体框架管材采用φ95mm*2.5mm高强度圆管管材与120mm*60mm*3mm高强度矩形钢管管材组合；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；  
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·放置杠铃杆位置均采用TPU、PE高耐磨缓冲撞击材料；                                         
·占地面积：≥1450mm*1320mm*1360mm；  
·产品提供检验检测报告；
	1 

	21
	多功能卧推凳
	·管材规格：主体框架管材采用≥50mm*76mm*2mm高强度矩形管材；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；   
·调节部分：座靠垫5挡调节（-16°/5°/25°/45°/65°）；
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能；                 
·占地面积：≥1340mm*430mm*1000mm；  
	1 

	22
	三孔杠铃片
	·外圆直径450mm，中孔50mm，重量误差3‰，外包黑色环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护。
·规格:  2.5/5/10/15/20KG
	30 

	23
	杠铃杆
	材质为45#钢调制，长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm，手握把柄直径30mm，外镀硬镀铬，2个铜套，尾端螺丝固定，承重300kg，外加卡簧一对
	3 

	24
	椭圆机
	功能要求：
·屏幕：八视窗白光LED数码显示屏；
·坡度：可调节坡度，可实现平地、登山、负重爬坡等锻炼模式；
·心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值；
·免维护系统：故障自检系统；
·仪表功能：3个手动程序、6个预设程序（登山、燃脂、心肺、力量、间歇）、3个用户程序；
技术参数指标：
·飞轮：≥15KG；
·组装尺寸：≥2209mm*730mm*1650mm
·功率：≥500W；
·阻力系统：电磁阻； 
·最大人体重量：≥200kg；
·产品提供检验检测报告
	1 

	25
	划船器
	功能要求：
·仪表功能:速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特、蓝牙App数据传输；
·至少包含4种用户程序：(可保存4个用户运动模式)、4种运动模式
(如：燃脂模式、高强度模式、有氧运动模式、自定义模式),无线心率控制功能、心率恢复功能。
技术指标：
·阻力模式:风阻+电磁控
·功率：≥250W
·外形尺寸:≥2350mm*560mm*1120mm
·把立管规格:≥25mm*50mm*680mm平椭圆管
·最大人体重:≥180KG
·产品提供检验检测报告
	1 

	26
	史密斯飞鸟训练架
	·管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的Φ100mm圆形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索；
·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味；
·导杆：Φ30mm钢制实心导杆；
·滑轮：铝合金材质滑轮；
·配重：25.4mm高品质钢材及强磁自吸式配重插销；
·护罩：半包式护罩，两侧护罩为1.5mm钢板制作；                                                                    
·把手：手柄采用高强度TPR材料把手套；                                                  
·不锈钢件：所有标准件、螺栓均使用不锈钢材料制作；                                                                                                                                                 
·调节部分：强磁自吸式配重插销，Φ50杠铃片自由搭配；                              
·功能：小飞鸟、史密斯综合型训练器材；                                               
·运动轨迹：自由式训练方式结合固定式深蹲训练，带有限位装置；
·占地面积：≥2343mm*1320mm*2100mm；
·器材重量：260kg
·配重重量：标准配重：118kg。
·产品提供检验检测报告。
	1 

	27
	腹肌训练凳
	管材规格：主体框架管材采用φ76mm*2.5mm与φ50mm*2.5mm高强度圆钢管管材组合；
烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 
贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管；
调节范围：靠垫4级可调，调节范围5~20°；
配有圆形腿垫，可完成仰卧起坐训练；
底部附小拖轮，方便移动； 
占地面积约：1560mm*760mm*690mm；
	1 





07包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—医疗设备项目
	序号
	名称
	规格
	数量

	1
	血压计
	电子
带有语音播报功能，有背景灯
可测量血压和心率测量精度：血压±3mmHg，心率±5次/分钟
袖带适配臂围：22cm-42cm
电源：DC6V外接电源+4节5号电池双供电
存储组数：≥90组双人记忆数据
适用人群：成人
	1 

	2
	台式紫外线消毒灯
	辐射照度：＞120uw/cm²
灯壁角度：30°、60°、90°、135°、180°五档可调
灯管配置2支30W紫外灯管，整机额定总功率60W
紫外线峰值波长：254nm，无臭氧型
有效消毒距离1‑3m；整机设计使用寿命≥8000小时
具备定时功能、人体感应保护，人体靠近自动停机
	1 

	3
	额温电子体温计
	额温仪
电源：DC 3V（-10%,+5%),2节5号碱性电池
显示范围：34℃—42℃
最小分辨率0.1℃
每次测量间隔时间：≤12s
最大允许误差：在35℃-42℃温度范围内为±0.2℃
测量时间：≤2s
	2 

	4
	拐杖
	腋下双升
承重100KG，适合身高150-180CM
材质加厚铝合金和软型橡胶
	1 

	5
	血糖仪
	试纸批量：2000条，配套试纸有效期24个月
试纸校正：自动解码中文界面：多种语言设置
报警功能：低糖报警，数据端口：USB接口
测试范围：0.6-33.3mmol/L
检测时温度：10℃-40℃，操作湿度：15-85%
采血方式：指尖微量采血，采血量≥0.5μL
出值时间≤5秒
血细胞压积适配范围：20-70%；
	1 

	6
	电子血压计
	测量方法：示波测试法
测试范围：压力：0-299mmHg(0-39.9KPa) 脉搏数：40-180次/分
精度：压力：±3mmHg(±0.4KPa） 脉搏数：精度为±5%
电源：5节干电池（DC6V）电源适配器（AC100-240V）
袖带：约宽215mm*长147mm（重量约110g），空气管610mm
	1 

	7
	制氧机
	制氧流量5L，流量范围0.5-5（L/min)
5L 档位氧气浓度≥90%
氧气率大于等级≧0.2ml/min
额定输入功率480VA
	1 

	8
	身高体重测量仪
	(血压款)称高范围20-210CM，分度值:0.1CM 
称重范围1.0-200KG，分度值:0.05KG
屏幕尺寸7寸液晶显示屏
 电源电压 AC100-240V   
额定功率：≤15W 
外形参考尺寸：560mm*340mm*2350mm 
选配拓展：打印机、刷卡 
IC卡、扫码枪、蓝牙
血压测量范围：0-299mmhg(0-39.9kPa)血压测量精度：±3mmHg
脉搏测量范围：40-180times/min
	1 

	9
	病人多参数监护仪
	支持手动、自动、连续测量
收缩压40-275mmHg，平均压10-210mmHg，舒张压20-230mmHg
呼吸0-120次/min
体温21.0-50.0℃
血氧饱和度0-100%
脉率30-250次/分钟
整机功率≤50VA
	1 

	10
	诊断治疗床
	2000mm*900mm*650mm
不锈钢/PVC皮革
整体承重2000N
电动推杆功率650W
不锈钢框架、PVC皮革床面
具备心电（ECG）检测接口，内置蓄电池
支持屏幕显示、参数报警、数据存储、报告打印
床体升降、靠背角度可调
床架加厚、防滑脚垫、静音滚轮、防护栏，满足医用诊疗要求
	1 

	11
	手动轮椅车
	载重300斤
前轮尺寸150mm       
后轮尺寸510mm
	1 






更正为：
01包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—厨房设备项目
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	62. 
	四层货架
	参考尺寸：1000x500x1550mm，厚度≥1.2mm
304食品级不锈钢材质
	2 
	个

	63. 
	四格杂粮柜
	304食品级不锈钢材质
参考尺寸：1100x800x800mm，厚度≥1.0mm
带盖
	2 
	个

	64. 
	米面地架
	304食品级不锈钢
参考尺寸：1200x600x150mm，厚度≥1.0mm
	2 
	个

	65. 
	手推车
	304食品级不锈钢
参考尺寸：1000x500x250mm，厚度≥1.0mm 
	1 
	个

	66. 
	智能电子秤
	智能款
参考尺寸：400×500×900mm
显示屏：高清液晶背光显示
工作温度：0~40℃
材质：201不锈钢+ABS
主要功能：计数+称重
电压：220V
 计量精度符合国家商用衡器检定标准。
	1 
	个

	67. 
	灭蝇灯
	20w，ABS防火材质，45*5.5*23cm，双管LED灯管，电压220V，频率≥50Hz
	4 
	个

	68. 
	四层货架
	参考尺寸：1200x500x1550mm，厚度≥1.2mm，304食品级不锈钢材质
	2 
	个

	69. 
	四门双温高身雪柜
	参考外形尺寸：1220×760×1950mm
温度：1～6℃/-15～-18℃
制式：风冷
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R134/404A
	2 
	台

	70. 
	冷冻柜
	参考外形尺寸：1150×760×900mm
温度：-15～-18℃
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R134/404A
	1 
	台

	71. 
	三星水池
	参考尺寸2000x500x800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
层板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1
	台

	72. 
	三星水池
	参考1900×600×800mm
台面：1.5mm不锈钢板
水斗：1.2mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1
	台

	73. 
	高压花洒连摇摆龙头
	尺寸：气泡出水口不低于200mm，花洒高度在550~600mm范围。
出水模式：冷热双温
安装方式：坐式
清洗范围：360°自由摇摆清洗
	1
	个

	74. 
	双门消毒柜
	1.2mm优质不锈钢
功率：≥2.8kw，220v
消毒温度：125度
不锈钢机身
热风循环款
	1
	台

	75. 
	洗地龙头
	清洗范围：15米半径
安装方式：壁挂式
喷嘴：高压喷头
材质：铜+锌合金
	1 
	个

	76. 
	衣帽挂钩
	304不锈钢材质，2.0mm厚，
参考尺寸：45×28×600mm八钩款
	1 
	套

	77. 
	单星洗手池
	参考尺寸760x600x800mm
台面：1.2mm不锈钢板
水斗：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1
	个

	78. 
	厨房灭火系统
	参考尺寸：470×200×720mm
灭火药剂贮存容积:14.5±0.5Kg:氮气充装量:120±5g:
使用环境温度:0°C-50°C;
有效喷射时间:>30S;
启动方式:自动、手动、应急启动;
灭火药剂特性:厨房设备专用灭火药剂，无毒、无污染;
灭火时间:在3-8秒内迅速扑灭。

	1 
	套

	79. 
	垃圾桶
	材质：橡胶
容量：50L
参考尺寸：500×500×600mm
	1 
	个

	80. 
	工作台（无前横撑）
	参考尺寸1500x760x800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
层板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 
	张

	81. 
	排烟罩
	参考尺寸：5300×1300-2800×1300
材质：304食品级不锈钢，1.2mm厚
安装方式：吊装
带防爆灯和隔油板，前沿200mm高度，后沿500mm高度
	16 
	平方米

	82. 
	封板连龙骨
	参考尺寸：8500×1800mm
材质：201不锈钢，1.2mm厚
带上下卡槽和直角封边
	13 
	平方米

	83. 
	前端补风槽
	参考尺寸：8500×2000mm
材质：201不锈钢，1.2mm厚
与烟罩罩体焊接为一整体
	15 
	平方米

	84. 
	燃气单眼炒灶（节能型）
	尺寸：≤1100×1250×800/350；
炉体外表面优质不锈钢，台面1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；
炉架国标38×38不锈钢方管，配4只重力调节脚；
整体炉膛，节能炉头，自动电子点火；
—具备熄火保护装置；
炉体后靠摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头；
	 1
	台

	85. 
	调料车
	参考尺寸：885×730×800
推车台面：1.2mm不锈钢
加强筋：201-1.0mm不锈钢
脚轮：4寸静音万向脚轮带刹车
	1 
	台

	86. 
	炉拼台
	参考尺寸：300x1250x800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
层板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 
	台

	87. 
	燃气800大锅灶（节能型）
	尺寸：≤1100mm×1250mm×800mm/350；
炉体外表面优质不锈钢，台面1.5mm，后靠及顶板厚度1.2mm，前面板及左右侧板1.0mm；
炉架国标38×38不锈钢方管，配4只重力调节脚；
整体炉膛，节能炉头，自动电子点火；
具备熄火保护装置；
炉体后靠摇摆龙头设计，配全不锈钢摇摆冷水龙头；
	1 
	台

	88. 
	燃气单眼矮汤猛火灶
	尺寸：≤700mm×700mm×550mm/300
—操控方式：机械式
—电子打火，压旋式脉冲点火
—熄火保护
	1 
	台

	89. 
	电蒸箱
	参考尺寸：720mm×700mm×1490mm
—材质：304食品级不锈钢，1.0mm
—电压：380V
—功率：12kw
—容量：大于10盘
—蒸饭时间：25~45分钟
—蒸汽压力：0.02MPA
—功能：自动注水，防干烧，定时定温
	1 
	台

	90. 
	电烤箱连醒发箱
	参考尺寸：1000×620×1800mm
材质：304食品级不锈钢，1.2mm
220V/380V，9.8kw
加热方式：远红外电热管
门上带玻璃可视窗
四个腿带万向脚轮，方便移动
	1 
	台

	91. 
	电饼铛
	尺寸：≤840x660x760/直径580
电压：220/380v
功率：5kw
电子控温
—煎包煎饼双面加热
	1 
	台

	92. 
	双速双动搅拌、和面一体机
	参考尺寸：460×850×860(mm)
—搅拌能力≥30kg/h
—和面能力≥18kg/h
—桶量40L
—220V/380V,≥2.2kw 
	1 
	台

	93. 
	压面面条机
	参考尺寸：1150mmX620mmX1380mm
功率：220V，2kw
工作效率：60kg/h
面片宽度：240mm
面片厚度：0.4-20mm
设备重量：130kg
防水等级：IPX1
配4mm和6mm两把面条刀组
	1 
	台

	94. 
	单星水池
	参考尺寸760x600x800mm
台面：1.2mm不锈钢板
水斗：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1
	台

	95. 
	单通工作柜
	参考尺寸：1200x700x800mm。
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 
	台

	96. 
	微波炉
	尺寸：≥510×430×310mm
容量：不小于25L
输入功率：1450w
输出功率：900w
开门方式：侧开门
底盘类型：平板式
电压：220V
	1 
	台

	97. 
	留样冰箱
	参考尺寸：390×400×550mm
电压：220V，65W
容量：≥35L
制冷温度：0~10℃
壁挂或台式安装，带锁
	1 
	台

	98. 
	挂墙刀具消毒柜
	尺寸：≥435×240×610mm
消毒方式:紫外线杀菌
容量：一次可消毒10把刀具
电压：220V
功率：206w
材质：201不锈钢
	1 
	台

	99. 
	工作台
	参考尺寸：500x700x800mm
—台面：1.5mm不锈钢板
—加强筋：1.0mm不锈钢板
—层板：1.0mm不锈钢板
—立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
—台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 
	台

	100. 
	平台雪柜
	参考外形尺寸：1500x760x800mm
温度：2～6℃
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R404A
容量：300L
	1 
	台

	101. 
	平台雪柜上覆面案
	参考尺寸：1500x760x800mm，木面案加厚枫木
温度：2～6℃
电压：220V/50Hz/PH
雪种：R404A
容量：300L
	1 
	台

	102. 
	双层吊架
	参考尺寸1500x350x600mm，厚度1.2mm，安装方式：天花吊装或台面座装
	2 
	个

	103. 
	单通工作柜
	参考尺寸：1500x760x800mm。
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	2 
	台

	104. 
	打餐台
	参考尺寸：1800×760×800mm
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 
	台

	105. 
	调温炉
	外形尺寸：≤590×455×250mm
材质：304食品级不锈钢
电压：220V/500W
	8 
	台

	106. 
	单通工作柜
	参考尺寸：1500x760x800mm。
台面：1.5mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
门板：1.0mm不锈钢板
立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 
	台

	107. 
	电热保温汤桶
	参考尺寸：φ430×550mm
材质：201不锈钢外壳，304食品级不锈钢内胆
容量：不小于35L
电压：220V，1500w
	2 
	个

	108. 
	多功能饮料机（冷热两用）
	参考尺寸：320×450×730mm
—颜色：黑色
—功能：4冷或4热
—电源：220V，50HZ，1600w
进水方式：上进水、下抽水、外接水
	1 
	台

	109. 
	豆浆机
	参考尺寸：φ300×780mm
—功能：湿豆，渣浆分离
—功率：≥220V，1100W
加工能力：≥40~50kg
—加厚锈钢款，精研细磨，铜线电机
	1 
	台

	110. 
	坐地式开水器
	参考尺寸：415×450×1190mm
—微电脑智能控制，电子温度显示
—温度可调设置，多种选择
—顶上高温出水，保障开水温度
—防烫保护套出水龙头，保障安全
—整体发泡保温，节电30%以上
—产水量≥200升/小时，内部容量60升
—设备功率380V/9kw
	1 
	台

	111. 
	柜式步进直饮机
	参考尺寸：500×350×1420mm
—柜式双出水口
—自动进水，五级过滤
—内胆容量≥18L
—220V，2kw
—电子控温，支持定时功能
	1 
	台

	112. 
	不锈钢洗手池柜
	参考尺寸：800x700x800mm
—台面：1.5mm不锈钢板
—水斗：1.2mm不锈钢板
—立柱：ø38×1.0mm不锈钢圆管
—台脚：可调节不锈钢子弹脚
	1 
	台

	113. 
	三孔收残台（带底部板车）
	参考尺寸1800×760×800+100mm，
底部带推车，可以放垃圾桶在上面。
台面：1.5mm不锈钢板
柜体：1.2mm不锈钢板
推车台面：1.2mm不锈钢板
加强筋：1.0mm不锈钢板
脚轮：4寸静音万向脚轮带刹车
台脚：可调节不锈钢重力脚
	1 
	台

	114. 
	厨房烹饪区净水系统
	1.大流量净水器，三联式净水滤芯。2. 滤芯额定总净水总量≥150 吨。3.净水流量≥1000L/h。4.便捷式自主换芯，滤材不外漏，无污染
	1 
	套

	115. 
	制冰机
	参考尺寸：500×450×790mm
制冰量：不少于45KG/24h
储冰量：不少于18KG
电压：220V/50HZ
冷凝方式：风冷
冰种：方形冰
	1 
	台

	116. 
	排烟管道
	参考管径700×600方形风管。风管厚1.2mm镀锌板，国标角铁法兰，管壁压筋加固。
	120 
	平方米

	117. 
	消音风管
	参考管径570×525mm方形风管。风管厚1.2mm镀锌板，国标角铁法兰，管壁压筋加固。10cm消音棉外加镀锌板。
	6 
	平方米

	118. 
	防火阀
	参考规格：600×700mm，触发温度：150℃；平时呈开启状态，火灾时或当管道内烟气温度达到150度时紧急关闭，阻断火源。
	1 
	个

	119. 
	静音风柜式新风风机
	离心风机
功率：380V，≤3kw
风量：8000m³/h
出风口可根据现场情况进行调整
低噪音
	1 
	台

	120. 
	新风管道
	参考尺寸：400*400mm
风管厚1.0mm镀锌板，国标角铁法兰，管壁压筋加固。
	80 
	平方米

	121. 
	厨房百叶出风口
	参考尺寸：600×600mm
带防尘网或连接至集烟罩新风区，风管厚1.0mm镀锌板
	4 
	个

	122. 
	新风启动控制箱
	参考尺寸：400×300mm
3kw
二层板，空气开关，继电器
	1 
	台




02包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—办公家具项目
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	餐桌
	参考尺寸：120×70×75cm，
材质：实木桌面加不锈钢桌腿，优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.5mm；
	15 
	张

	2
	餐凳
	参考尺寸：42×39×84（坐高42）cm，材质：实木面材，椅脚为钢制框架，优质方管，壁厚厚度≥1.5mm；
	60 
	把

	3
	单人床
	参考尺寸：200×100×84cm，床下2个75×40×39cm柜子，1个40×40×20cm格子。
材质：床架为钢材，优质一级冷轧钢板，床腿4根，采用40×40方钢管，壁厚≥1.8mm；
其他钢板厚度≥1.2mm；
床板采用优质松木实木板16mm厚，通板。含8公分厚优质3E椰棕床垫
	60 
	套

	4
	床头柜
	参考尺寸：45×50×50cm，材质：优质一级冷轧钢板，钢板厚度≥1.0mm；表面静电喷塑处理。上位钢制抽屉，下为钢板单开门，门带锁。
	60 
	组

	5
	方凳
	参考尺寸：40×35×45cm，材质：实木座椅表面，椅脚为优质钢管，壁厚≥1.8mm
	60 
	把

	6
	家属宿舍单人床
	参考尺寸：200×150×120cm（床板高25cm）。
基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、床体布局可以现场定制。
所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，优质五金件。含品牌弹簧床垫。床头西皮软包覆面
	2 
	套

	7
	家属宿舍双人床
	参考尺寸：200×180×120cm（床板高25cm），基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、床体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，优质五金件。含品牌弹簧床垫。床头西皮软包覆面 
	2 
	套

	8
	家属宿舍床头柜
	参考尺寸：45×50×50cm，基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、柜体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理。
	4 
	组

	9
	家属宿舍电视柜
	参考尺寸：140×50×45cm，基材：E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、柜体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，
工艺质量 内部涂饰处理，纹理颜色与外部协调一致，隐蔽部位封闭处理。
	3 
	组

	10
	家属宿舍行李柜
	参考尺寸：80×55×65cm，基材： E0级环保三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面刨花板，板材厚度≥25mm，2mm厚PVC封边处理、柜体布局可以现场定制。所有板件双饰面四封边处理、所有的隐蔽部位封闭处理，所有金属表面特殊处理，
工艺质量 内部涂饰处理，纹理颜色与外部协调一致，隐蔽部位封闭处理。
	3 
	组

	11
	淋浴室更衣凳
	参考尺寸：200×35×45cm，防腐木面、304不锈钢凳架，配防滑脚垫。
	2 
	把

	12
	淋浴室更衣柜
	参考尺寸：90×50×185cm，每组4门，材质：钢制
柜门类型：平开门，内含挂衣杆、穿衣镜，每门加锁。配金属底座。
 材质厚度：≥0.8mm
	15 
	组

	13
	电视柜
	参考尺寸：140×50×45cm，材质：≥0.8mm厚优质木皮饰面，牌E1级环保优质中密度纤维板，
甲醛释放量≤0.016mg/m³。配优质五金件
油漆：优质环保水性漆，双面油饰。
	3 
	组

	14
	影院座椅
	参考尺寸：68×550×100cm（座面高45cm）                                            1、扶手架站脚:钢板，≥2mm厚，采用优质钢板油压焊接成型，表面酸洗磷化高温处理喷塑高温成型。
2、座背板:多层板，≥16mm厚，流线型设计，外履烤漆，119个吸音孔，使礼堂音效达到最佳。
3、座背软包:PU塑料不规则体，高回弹不变型。
4、写字板机构:铝合金，不规则体，强力轻质。
5、回复机构:弹簧，无杂音回位准确。
6、写字板:高密板，≥18mm厚，高密板成型，PVC多元素复合材料高温封边。
7、扶手板:实木，≥30mm厚，外履烤漆。
8、座背布:优质麻绒面料，不退色安全环保。
9、固定装置:顶爆丝，内爆压紧螺丝不突出外扣胶塞。
	60 
	把




03包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—信息设备项目
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	800兆基地台
	频率范围完整覆盖806-870MHZ
重量：≤1300g
显示屏：≥130 130像素，65k真彩
通话组（DMO）：≥1000个
通讯录：≥2000条记录
文件夹：≥250个
收发短信存储的数量：≥200条
通话组扫描：≥20个通话组
射频技术规格要求：
静态接收灵敏度：≤－116dBm
动态接收灵敏度：≤－107dBm
发射功率：≥3W
定位要求：
跟踪灵敏度：≤－158dBm定位精度（－130dBm）：≤5m的概率≥50%
支持GPS定位，支持两种或以上定位协议
无线编程触发条件；
防尘防水：达到或优于IP54
设备机架，
	2 
	台

	2
	移动指挥终端
	屏幕尺寸：≥10.9英寸
厚度：10.0mm以下
运行内存：8GB
内存容量：128GB
USB接口:Type-C
后置摄像头:≥800W,前置摄头:≥800W
CPU类型: 不低于或同等效骁龙870
屏幕比例:16:10
续航时间:本地视频播放时间：≥11小时
待机时间：≥18天
	1 
	台

	3
	接警(图形）工作站
	1、处理器数量：标配 1 路单处理器
· 性能核心≥8 核，总线程≥24 线程
· 基础主频≥2.4GHz，最大睿频≥5.1GHz
· 三级缓存≥30MB
· PassMark CPU Mark 综合跑分≥32000 分
· 支持 DDR4 内存、硬件虚拟化、AVX2 指令集
2、存储配置 
· 机箱硬盘托架数量≥2 个。标配硬盘组合：≥1TB 固态硬盘 + ≥12TB 机械硬盘，固态 + 机械混合存储方案
3、内存 ：内存插槽≥4 个。整机最大可扩展内存容量≥128GB。实配内存容量≥64GB。主板同时兼容 ECC、Non-ECC 类型 DDR4 内存
4、显示器尺寸≥27 英寸
	1 
	台

	4
	单反照相机
	1、显示屏：配备触控液晶屏，支持触摸操作； 
2、成像传感器：CMOS 图像传感器，画幅尺寸≥APS-C 规格，有效像素≥2000 万； 
3、快门性能： 
全自动基础拍摄模式快门速度范围：最快快门≤1/4000 秒

	1 
	台

	5
	存储卡
	不低于256G，读不低于170MB/s，写入不低于100MB/s
	2 
	张

	6
	5G图传设备1
	编码支持 H.264、H.265。
视频输入接口：不少于 1 路 HDMI 高清视频输入接口，不少于 1 路模拟高清视频输入接口，兼容 CVBS、960H 信号制式；支持双码流，（一个用于实时传输，一个用于前端存储）
抓拍图片输出格式支持 JPEG，兼容 CVBS、960H 制式画面抓拍； 
支持音频输入 
可设置输出 ：可配线外接不少于1路耳机输出  支持双TF卡存储，单卡容量≥128G，
支持4G/5G网络，支持双卡捆绑传输。
支持公网 5G、政务物联专网 5G 双链路同时接入，可切换网络传输模式
支持网络传输模式切换
支持 WIFI
内置定位模块及配套天线，支持北斗定位，兼容北斗 + GPS 双模定位
单兵便携类视频采集部分
有效像素≥2000 万 
传感器类型 CMOS传感器，尺寸不低于 13.2mm*8.8mm
光学变焦倍数≥12 倍
F/2.8-F11自动/手动可选
音频输入 /输出：具备标准音视频输入输出接口，可对接符合通用标准的视频传输主机
	1 
	台

	7
	5G图传设备2
	能够与5G图像管理子系统实现对接，5G图像管理子系统远程完成图像的采集和控制；
支持移动、联通、电信4G/5G网（向下兼容3G）；支持双向语音对讲，集群对讲；
视频编码分辨率1080P/720P/D1；
视频传输：至少支持720P/480P网传；
内置摄像头像素≥1200万，并配有≥200万副摄像头；
支持北斗定位,支持平台定位设备与轨迹回放；
显示屏：不小于2.4英寸彩色显示屏；
视频录像：支持1080P高清录像；
视频格式：录制视频存储格式支持 MP4；
内置存储芯片容量最大可用存储≥64GB；
支持WIFI传输；
支持蓝牙；
设备满电状态下，连续视频摄录工作时长≥8 小时；
	1 
	套

	8
	倒计时屏
	1、不少于三路开关量输入控制；
2、支持≥60秒倒计时显示(提供0-99秒程序定制) ；
3、带有语音播报功能，支持播报至少三种不同警情声音；
4、播报声音内容，根据用户需求，提供自定义声音录入；
5、支持24v供电输入，方便设备连接；
6、支持RS485串口通讯协议；
	1  
	台

	9
	电源时序器
	1.电源时序控制≥8路，每路延时开启和关闭时间可自由设置
2.有显示屏彩色液晶屏，实时显示当前电压、每路开关状态；
3.可控制电源≥8路，输出辅助通道≥2路；
4.具备定时开关机功能；
5.支持RS232串口外部控制；
	1 
	台

	10
	电容话筒
	1.类型： 超心形指向性驻极体
2.频率响应：完全覆盖 30Hz~20KHz
3.灵敏度：不低于 (-42dB±2dB)
4.信噪比：≥96 dB
5.输出阻抗：≤200Ω
6. 支持 48V 幻象直流供电
7.最大声压级： 125dB(THD≤3%)
8.等效噪音级： ≤20dBA（SPL）
	5  
	台

	11
	音箱支架
	 与所供音箱配套使用
	6 
	个

	12
	会议机柜
	参考尺寸：600*600*1250
颜色、尺寸可根据实际情况进行定制
	2 
	套

	13
	操作台
	3联长宽深不低于（1710*900*750），颜色、尺寸可根据实际情况进行定制
	2 
	台

	14
	服务器机柜
	1.参考尺寸：宽600mm深600mm高2050mm
2.容量：42U
3.材质：冷轧钢材
4.立柱厚度：2.0mm
5.钢板厚度：1.2mm
	2 
	套

	15
	75寸液晶电视机
	系统：搭载Android
内置智能语音助手
背光方式：直下式/DLED 
运行内存/RAM：≥3GB
WIFI频段：2.4G&5G
CPU架构：四核A55及以上
存储内存：≥32GB
显示类型：LED显示 
音响功率：≥12W
屏幕分辨率：支持超高清4K
屏幕比例：16:9
色域值：≥93% 
色域标准：符合BT.709
屏幕尺寸：≥75英寸
	6 
	台

	16
	55寸液晶电视机
	系统：搭载Android 
内置智能语音助手
背光方式：直下式/DLED
运行内存/RAM：≥4GB
WIFI频段：2.4G&5G
CPU架构：四核A55及以上
存储内存：≥32GB
显示类型：LED显示
音响功率：≥24W
屏幕分辨率：支持超高清4K
屏幕比例：16:9
色域值：≥93%
色域标准：符合BT.709
屏幕尺寸：≥55英寸
	7 
	台

	17
	电视挂架
	冷轧钢板，可左右调节度，供电视配套使用
	13 
	个

	18
	UPS电源
	在线式UPS主机，蓄电≥2小时，≥6KVA/5.4KW，  
负载≥4千瓦
输入电压:120~275VAC 电池:外置电池 
输出频率:50/60Hz±0.1Hz 
电池：不少于16块
	1 
	套

	19
	监控系统
	1.一套 50个≥200W摄像头（43个枪机，7个球机，球机变倍不低于20倍） 
2.枪机： 最大分辨率：1920×1080；最大补光距离：不小于30m（红外）不小于30m（暖光）； 
球机：最大分辨率：1920×1080 ；最大补光距离：≥80m（红外）；
补光类型：红外；光学变焦不低于20倍；
周界防范：支持越界入侵，支持区域入侵，支持越界侦测/翻越围栏/穿越围栏，支持徘徊检测，支持物品遗留，支持物品搬移，支持快速移动，人脸检测：支持人脸检测；支持人脸轨迹框/人脸跟踪/目标跟踪框；支持抓拍；支持人脸增强；支持人脸抠图区域可设/人脸抓拍输出类型;通讯接口类型：RJ45 
硬盘录像机 ：接入路数：≥64路；硬盘接口：≥8个SATA，单盘不小于8T。分辨率： 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 960p; 720p;
多路回放：最大支持16路回放；
报警输入：≥16路；
智能分析：支持智能人脸检测、人脸识别、周界防范；
POE接入交换机：
≥8个10/100/1000M电口（支持POE供电），≥1个千兆SFP光口；
交换容量≥20Gbps，包转发率≥14Mpps；POE输出最大功率≥110W；
≥24个10/100/1000M电口（支持POE供电）；
≥1个千兆SFP光口；
交换容量≥52Gbps，包转发率≥35Mpps；
MAC表容量≥8k；
防护等级≥6KV
POE输出最大功率≥370W
支持 IEEE 802.1Q标准VLAN；
支持IEEE802.3af/at供电标准；
支持STP/RSTP
数量：8口POE交换机9个，24POE交换机4台，用于室外及室内接入设备
配套服务器机柜≥42U,深≥800mm；
	1 
	套

	20
	监控立杆
	镀锌钢材质，3.5米高
管直径：≥114mm*2.0mm；76mm*2.0;
包含预制钢筋混凝土基础，
不少于一个球机支架，一个枪机支架
	5 
	套

	21
	室外防水箱套装
	室外防雨金属控制柜5个，≥400*300*150mm
材质：201不锈钢、厚度不低于0.4mm
颜色：不锈钢本色
内置空开、适配器、导轨插座 ，防雷、接地、光模块等基本配置
	1 
	套

	22
	出警警铃
	尺寸 ≥8寸（直径180mm）
材质：铸铁
工作电压：AC220v
工作温度：-20℃～60℃
	10 
	台

	23
	出警警灯
	工作电压AC 220V，
喇叭响度:不低于100分贝
材质：ABS
闪动频次：≥120次/分钟
安装方式：壁装
	9 
	台

	24
	联动控制器
	*能够通过与现有119火警调度软件的兼容性测试（119接警调度系统适用于window系统操作），且直接通过现有119火警调度软件的控制接口进行控制和管理，提供相关证明文件并加盖公章。
控制部分指标：主机部分安装于操作台内部，须根据房间及操作台大小和摆放位置定制桌面手动弱电控制开关，此控制开关与主机部分开关互为备份。
具有电铃控制键、警灯控制键、广播控制键等功能；
计算机集中控制警灯、警铃、车库门、扩声设备
控制路数：≥8路；每一路可单独控制；
主电源电压、功放电源电压、警灯电源电压、警铃电源电压：交流220V；
警灯警铃设置保险：警铃不小于3A、警灯不小于10A。
不少于8个室内警铃、警灯，1个室外警铃、警灯，满足在小型消防站均可接收到出警命令。
	1 
	台

	25
	智能广播主机
	1.存储方式：内置≥2G内存或外置SD卡
2.支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC
3.收音方式：FM88-108MHz
4. MIC 输入灵敏度≥5mV，线路输入≥500mV
5. 线路输出≥500mV 不平衡
6.信噪比：≥85dB
8.频率响应：20Hz-20KHz±3dB
9.分区输出：≥8路分区输出 ，合计最大容量3200W
10. 可控电源输出 AC220V，最大负载≥1600W 
	1 
	台

	26
	广播话筒
	具有麦克风开/关时产生冲击声消除功能；
频率响应：45Hz~18KHz
灵敏度：≥38dB±2dB
阻抗：≤200Ω 
工作电压： 3V/48VDC
拾音距离：20-50cm
	1 
	个

	27
	合并式功放
	1.额定功率：≥500W；
2.输出方式：70V/100V/4-16Ω
3.MIC输入：MIC1/MIC2：600ohms(Ω)5-10mv,非平衡
4.AUX输入：LINE：10kohms(Ω)150-470mv,非平衡 
5.AUX输出：0.775V(0dB)
6.频率响应：60Hz~15kHz(±3dB)
7.信噪比S/N：Line：≥85dB,MIC：≥72dB 
8.音调调整范围：BASS：100Hz(±10dB),TREBLE：12kHz(±10dB)
9.输出调整率：≤3dB
10.冷却方式：DC12VFAN强制风冷方式
11.保护：ACFUSE×4AACFUSE×1,负载短路,温度过高
	1 
	台

	28
	壁挂音箱
	1.额定功率： 6W-10W；
2.输入方式： 70V/100V；
3.频率响应： 110Hz-16KHz；
4.灵敏度： ≥96dB；
5.装饰材料：  ABS壳体，
	9 
	台

	29
	室外防水音柱
	1.额定功率：≥30W
2.输入方式：70V-100V
3.频率响应：80Hz-18KHz
4.灵敏度不低于91dB 
	3 
	台

	30
	监听音箱
	1.额定功率： 6W-10W；
2.输入方式： 70V/100V；
3.频率响应：110Hz-16KHz±6dB
4.灵敏度不低于96dB；
5.材质： ABS壳体
	1 
	台

	31
	一机多屏接警终端
	（1）处理器：不低于 Core i7-10700 8核8线程，主频≥3.0GHZ；
（2）内存：≥8G
（3）电源：≥500W；
（4）显示器规格：≥21.5英寸；分辨率：≥1920×1080dpi；
（5）显示器数量： ≥3个；
（6）固态硬盘容量：SSD≥256G；
（7）机械硬盘容量：≥1TB；转速：≥7200转/分钟；
（8）显卡类型：独立显卡；显存容量：≥4GB；
（9）机箱类型：机架式；
（10）支持：R232串口；
（11）三屏电脑显示屏支架规格：
（12）适用桌面厚度：≥20～100 mm；
（13）升降范围：≥400 mm；
（14）产品净重：≤9 kg；
（15）产品尺寸：≤400 × 350 × 180 mm；
（16）承重：≥10 kg；
（17）适用vesa孔距：≥70x70mm；100x100mm；
配套三屏电脑显示屏支架
	1 
	套

	32
	电子显示屏
	触控一体机  i5或同级及以上   内存/缓存4+32G、分辨率4K、55寸、支持WiFi+蓝牙
	1 
	套

	33
	有线通信设备
	具备通讯录、一键拨号、实时录音功能
	2 
	台

	34
	辅助值守终端
	不低于 12 代 i5-12500；运行内存≥16GB；存储≥512GB SSD+1TB 机械；独立显卡显存≥2GB；配套显示器≥2 块。
	2 
	套

	35
	广角监控摄像头
	最大补光距离：≥30m(红外视频监控距离) ≥10m(暖光视频监控距离) ≥5m(人脸检测距离) 
绊线入侵;区域入侵;快速移动(三项均支持人车分类及精准检测);徘徊检测;人员聚集;停车检测，车辆检测
支持机动车抓拍及报警联动，支持机动车号牌识别;
智能检索，配合 NVR实现事件录像的二次智能检索 
视频压缩标准
H.265;H.264;H.264H;MJPEG
存储功能;FTP;SFTP;MicroSD卡(≥512GB);NAS
	1 
	台

	36
	离岗检测前端设备
	传感器类型：1/2.7英寸CMOS；像素：≥400万； 
分辨率：2688×1520；
补光距离：不低于30m（红外视频监控距离）≥10m（暖光视频监控距离）；
镜头电动变焦；镜头焦距不小于2.8mm～12mm；
支持立体行为分析： 
智能编码：H.264：支持；H.265：宽动态：90dB；
支持音频接口：内置MIC：内置1个MIC；
内置扬声器：内置1个扬声器；
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；场景变更；音频异常侦测；虚焦侦测；电压检测；外部报警；烟雾检测；火焰检测；打电话或者检测；玩手机/手机使用；睡岗/睡岗检测、在岗睡觉检测；吸/抽烟；人数异常/区域人数超限、人数异常检测；
RS-485接口：1个；
音频输入：1路；
音频输出：1路；
防护等级：≥IP66
供电方式：DC12V/PoE
	1 
	台

	37
	移动指挥终端
	1、运行存储容量≥12+512G平板电脑; 屏幕≥10.9寸
2、磁吸式平板外接键盘;
3、无线鼠标; 
4、通信卡(含一年通讯费。每卡每月含流量≥155GB(全国流量≥100GB，本地流量≥55G)，语音≥1000分钟(全国语音 ≥500 分钟，本地语音≥500分钟)，短彩信≥50条)
	1 
	套

	38
	移动作战终端
	1、≥12G+512G平板电脑; 屏幕≥10.9寸
2、作战携行包;
3、定制防护手托;
4、智能拓展坞;
5、无线鼠标
6、通信卡(含一年通讯费。每卡每月含流量≥155GB(全国流量≥100GB，本地流量≥55G)，语音≥1000分钟(全国语音)
	1 
	套

	39
	5G物联网卡
	年使用不低于1000G的流量服务
	1 
	张

	40
	LED显示屏（全彩）
	点间距：≤2.0mm                                                                                              像素密度: ≥250000点/平米                                                     白平衡亮度：≥600cd/m2 
对比度：≥6000：1   
可视角度：水平(H)≥170°，垂直(V)≥165°
平均功耗：≤350W/m²                                                                                                                                                                                亮度均匀性: ≥97%                                                             色度均匀性: Cx、Cy坐标偏差≤±0.003
刷新率: ≥3840Hz  换帧频率：≥60Hz
	18 
	平方米

	41
	发送控制器（小面积）
	输入接口：2×HDMI 1.3；1×DVI
输出接口：6路千兆网口；1路HDMI1.3输出接口 
可 输入接口：2×HDMI 1.3；1×DVI
可用作输出预监或视频输出 
音频输入输出：支持HDMI伴随音频输入，支持3.5mm独立音频输入；支持3.5mm独立音频输出；支持通过多功能卡进行音频输出
	2 
	台

	42
	发送控制器（大面积）
	1)支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播放，1 路 CVBS，2路Audio，选配 1 路 Android 子卡。
2)支持4个网口输出，最大带载 260 万像素。
3)支持外置独立音频。
	1 
	台

	43
	开关电源
	输入电压范围：180-264VAC
输入瞬态电压可承受320VAC 5S
效率高达88%
自然冷却
全方位保护功能：输入欠压\输出短路\过载保护
工作温度范围:-30℃～+70℃
与模组适配
	90 
	台

	44
	接收卡
	集成12个以上HUB75，无需再配转接板
支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片
	90 
	张

	45
	同异步播放器
	AP 连接。全方位控制方案除了支持 PC 端、 手机端、 局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控。
TB4 的硬件还具有以下特性：
支持 130 万像素点带载能力，最宽 4096 像素，最高 1920 像素；支持千兆有线网络；支持立体音频输出；支持 HDMI Loop；支持 HDMI 输入模式及全屏自适应播放；支持手动和定时切换同步/异步模式；支持 U 盘节目导入播放；板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节。
	3 
	台

	46
	显示控制软件
	专业BS架构，可通过百兆网口/WiFi/4G模块接入网络，进行云集群管理；双网口带载130万点，图文最长4096点，最高1536点；视频最长1920点，最高1080点
	3 
	套

	47
	配电柜
	尺寸：500*400*200mm不锈钢材质
控制方式：手动+时控
三相五线制供电，用于手动或自动分布上电、远程开关、Pad开关、监测屏体温度等
	3 
	套

	48
	音响套装
	功放：8Ω 立体声每通道平均功率≥350W，4Ω≥600W
频率模式 20Hz-20KHz,（+0.5，-0.5db)
输入灵敏度：音乐≥0.40v/话筒≥7mv
输入阻抗：≥22KΩ
信噪比≥93dB
总谐波失真 ：≤0.05%
音箱
额定功率：≥200W；
频响范围：80Hz-20KHz（±3db）；
阻抗：8（Ω）；
灵敏度：96dB；
	3 
	套

	49
	显示屏钢结构
	4020镀锌方钢不锈钢包边，室内壁挂钢结构，定制四周包边，颜色定制
	18 
	平方米

	50
	高清视频线支持4K
	4K HDMI高清线
RVV 3芯4平方线
导体材质 无氧铜
绝缘材质 优质聚氯乙烯
额定电压 300/500V
	15 
	条

	51
	网线信号传输线
	六类网线
线芯直径：0.53±0.05mm
 护套外径：5.8士0.4mm
 线芯材料：无氧铜
绝缘材料：高密度聚乙烯
有撕拉绳 
	9 
	箱




04包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目一办公物品项目
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	洗衣机
	全自动变频烘干滚筒洗衣机
开门方式：前开式
显示类型：LED显示
脱水转速：≥1200转/分钟
烘干类型:冷凝烘干
洗涤容量：≥10kg
烘干容量: ≥7kg
内筒材质：不锈钢
能效等级：一级能效
	3 
	台

	2
	窗帘
	三层梭织面料
高度3米，总长度441米
	1 
	组

	3
	窗帘罗马杆
	铝合金
所需杆子总长度212米，杆两头带杆头，每扇窗户2到3米不等。
	212 
	米

	4
	家属宿舍热水器
	特征特质：变频加热 速热增容 镁棒免更换
能效等级：一级
能效容量：≥60L
类型：储水式电热水器
操控方式：APP操控
外观设计：圆桶型
	3 
	台

	5
	家属宿舍饮水机
	操控方式：智能遥控
加热方式：沸腾胆加热
功能：童锁保护，24H保温，温度显示
额定电压：220V
加热功率：≥1360W
制热量：≥7L/h
制冷水能力：≥0.5L/h
额定功率：220V/50HZ
	3 
	台

	6
	净水机
	适用水温 5-38℃ 
净水流量：≥1L/min
额定总净水量：4m³
热胆容积：≥60L 
加热方式：即热式加热
过滤工艺：聚丙烯(PP)熔喷滤芯+压缩活性炭滤芯+聚丙烯(PP)熔喷滤芯+反渗透膜元件+颗粒活性炭滤芯(T33)
过滤精度 0.001微米
电源要求:220V/50Hz
适用水压：0.1-0.4Mpa 
产品尺寸：长≤580mm，宽≤550mm，高≤1800mm
适用水源：市政自来水 
额定功率：≤9KW
提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》
	1 
	台

	7
	定制镜子
	高清镜面1：1成像（25平方米）
	1
	套

	8
	理发椅
	面料材质：皮革
长65-75cm，宽83-93cm，高80-90cm
升降方式：气压升降
附加组件：带脚踏，带扶手，大圆盘底座
	1 
	个

	9
	理发设备
	理发电动推子、推头套装（4个限位梳、1个海绵、1个润滑剂、1个清洁刷、1个USB充电器、1个理发围布、3个梳子、1套剪刀）
额定功率: ≥6W
充电时间≤180分钟
续航时间≥240分钟
	1 
	套

	10
	加油机
	220V加油器
驱动方式：电动
材质：不锈钢
扬程: ≥10M 
额定功率: ≥850W
流量5-40L/min
工作压力0.12-0.18Mpa
输送油品为汽油、柴油
	1 
	台

	11
	洗车机
	220V/50HZ
手推式钣金机架
配≥15米管
过热过载多重保护
枪头类型：旋转枪头，水型可调
功率：≥2800W
电机冷却方式：风冷
机身防水等级：IPX5
出水量7-8L/min
泵体类型为斜盘式高压柱塞泵、电机类型为纯铜串激电机
噪音：工作状态≤72db
机芯材质为黄铜
	1 
	台

	12
	吸尘器
	功率：≥4800w
频率：50Hz
噪音：约≤82db
特色功能：毛发防缠绕
线长：≥5M
集尘容量：≥70L
吸头数量：3个以上
吸力：≥200AW
额定电压：220V
	1 
	台

	13
	电瓶充电器
	适用对象：乘用车，货车，电瓶车，摩托车
容量：≥60000mAh
电压：12V/24V
电源类型：电瓶充电器
外壳材质：塑料
	1 
	台

	14
	不锈钢战斗服架
	组成部分：
整体材质304不锈钢，
框架方钢：30*30mm
性能参数：悬挂架整体参考尺寸（长宽高）：70*70*170cm
产品特点：双面旋转，可转动式存放，同时存放两类个人防护用品，中间挡板为孔洞通风
	60 
	组

	15
	床垫
	200cm*100cm*5cm
上层填充物：慢回弹记忆棉
下层填充物：高弹支撑棉
	60 
	套

	16
	器材架
	功能类别：重型货架
参考尺寸：长150cm*宽60cm*高200cm
层数：4层
附加功能：可拆卸，高度可调
面板材质：金属
是否带滚轮：不带滚轮
单层最大承重：≥300kg
框架材质：金属
产品材质：冷轧钢 
产品名称：蝴蝶孔货架 
产品配件：立柱2片，横梁8根，层板4块
	60 
	组





05包北京市消防救援总队轨道交通支队定泗路特勤消防站开办费项目—正规化建设用品项目
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	消防站大门门牌
	规格：高210cm*宽35cm，厚度≥4cm，统一为白底黑字（白底颜色为亮白，文字颜色为纯黑），字体为方正大标宋，一律竖写，材质为松木防腐、防水，工艺雕刻烤漆（尺寸以现场测量为准）
	1 
	块

	2
	队徽
	规格：240cm*230cm
材质工艺：模型冲压，铸铝合金烤漆，保3年不变色。
	1 
	枚

	3
	“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”楼顶标语
	单字规格：220cm*220cm
2mm铝板切割冲孔、焊接箱体，打磨、高温静电喷塑处理、外漏蓝景LED防水点光源，点光源直径为9mm，每平米约300个点，发光字后背钢架40mmx40mmx2.5mm方钢
	1 
	组

	4
	119消防救援发光灯箱
	参考尺寸：60cm*90cm壁挂式，喷塑型钢框架，户外专用亚克力面板，内置LED防水灯源，高亮度
	1 
	套

	5
	车库车辆宣传展板
	参考尺寸：140cm*265cm
20mmUV无味精喷、精雕造型，覆钢化膜封边、延展装饰精雕、同色漆侧喷；
标题文字 20mm 厚亚克力激光裁切、焗漆
	2 
	张

	6
	车辆性能展示栏
	参考尺寸：60cm*90cm 
15PVC+亚克力插槽，UV喷绘、精雕延展装饰
	6 
	套

	7
	倒车阻车器
	参考尺寸：55cm*40cm*16cm 
5mm花纹板折弯焊接、烤漆+车轮定位器
	12 
	1套2个

	8
	立柱反光警示条
	参考尺寸：75cm 
PE加厚全新料、耐高温不变色 
	40 
	条

	9
	车辆安全警示标语
	参考尺寸：60cm*60cm*2cm
共挤板 UV精喷 高精雕刻 同色漆侧喷，一套二十字
	4 
	套

	10
	训练塔标语
	参考尺寸：150cm*150cm  
2mm不锈钢金属字，高温静电喷塑
	16 
	字

	11
	训练塔顶标识
	单字高200cm“119 消防救援”，不锈钢金属字烤漆+镀锌管焊接龙骨+斜拉支架加固固定
	1 
	套

	12
	器材装备标识卡
	参考尺寸：12cm*6cm 
双层亚克力背加强力磁扣、内芯250g铜版纸彩色打印
	17 
	张

	13
	“警卫神圣、不可侵犯”标牌
	画面参考尺寸：60cm*90cm，支架参考尺寸：66cm*125cm，L型不锈钢框架+铝塑板+防晒车贴UV精喷
	1 
	套

	14
	警卫室配件
	14件套：
1.催泪喷射器（容量≥110ml，重≤220g，参考尺寸：150*35mm）
2.强光手电（铝合金、参考尺寸：长150mm，灯头直径35mm、握柄直径27mm，射程大于200米，三挡可调）
3.防穿刺手套（黑色，参考尺寸：15*40cm，金属不锈钢丝芯丝加高分子量聚乙烯纤维） 
4.防暴叉（参考尺寸：收缩1.3米，伸展2.05米，叉口宽0,48米，叉管直径22mm，内管直径25mm，外管直径32mm，材质为优质不锈钢）
5.防暴脚叉（参考尺寸：收缩1.2米，伸展1.9米，叉口宽0.13米，内管直径22mm，外管直径25mm，管身为优质不锈钢，叉头为实心铁质）
6.防刺服（黑色，防护面积≥0.31平米，内胆高锰钢铆接外皮为防水材料）
7.防暴器材柜（参考尺寸：1800*1200*400mm，钢质）
8，防暴盾牌（透明、参考尺寸：900*500mm厚3.5mm耐冲击强度≥147J耐穿刺≥147J）
9.防暴棒（高强度PC，参考尺寸：长45cm，棒头直径3.5cm，棒身直径2.5cm，净重330g）
10.头盔（黑色、PC/钢质、净重580PC/1100钢质）
11.执法记录仪（参考尺寸：80.6*57.7*31.4mm，续航时间≥11小时，重≤175g，电池3400毫安,内存128G）
12.遥控电铃套装（电压220V，材质生铁铃盘表面电镀，遥控距离300-1200米，参考尺寸：铃面直径150mm，长186mm，高70mm，重0.78kg）
13.灭火器（重5kg，干粉灭火器，2具）
14.白手套（礼仪白手套，标准尺寸，棉质，5包）
	1 
	套

	15
	警卫室檐口标识带
	参考尺寸：300cm*80cm*4面 
镀锌方管龙骨支架+不锈钢板封底+户外专用防晒车贴UV精喷
	10 
	套

	16
	营区内墙标语
	参考尺寸：120cm*120cm*4cm 
不锈钢金属字烤漆
	16 
	字

	17
	室外宣传橱窗
	参考尺寸：250cm*200cm*60cm 
15*15方管焊接+液压画面箱体，整体高温静电喷塑
	8 
	套

	18
	营门玻璃腰线
	参考尺寸：80cm*18cm  
防水防晒黑胶车贴精喷
	1 
	套

	19
	营区警示标识
	参考尺寸：15cm*30cm
5mm亚克力uv精喷雕刻
	100 
	个

	20
	室内宣传橱窗
	参考尺寸：120cm*240cm*235cm 
液压开启橱窗、加厚铝合金支架，加固斜撑立柱+万向轮
	8 
	套

	21
	楼层牌
	参考尺寸：60cm*85cm
珠光铝合金，UV精喷，可更换版块
	8 
	块

	22
	各库室门牌
	参考尺寸：30cm*12cm
双层PVC+亚克力UV背喷+防水保护膜+磁力扣可更换画面
	49 
	块

	23
	警容镜
	参考尺寸：100cm*200cm
304不锈钢框架无缝焊接，高超白加厚5mm玻璃镜面，定制标语
	1 
	组

	24
	可移动宣传栏
	参考尺寸：260cm*197cm
铝合金落地式移动带万向轮宣传栏，三角结构支撑腿，可开启铝合金边框，版面KT板+车贴uv精喷
	12 
	组

	25
	餐厅公示牌
	参考尺寸：120cm*240cm 
15mmPVC UV精喷+亚克力插槽，精雕延展装饰
	1 
	块

	26
	量化管理公告栏
	参考尺寸：135cm*240cm 
20mmPVC UV精喷+亚克力插槽，精雕延展装饰
	1 
	组

	27
	楼道公告栏
	参考尺寸：505cm*135cm
 20mmPVC UV精喷+亚克力插槽，精雕延展装饰
	1 
	组

	28
	会议室旗帜
	参考尺寸：128cm*192cm  
纳米防水材质，水印高温固色
	8 
	面

	29
	会议室套旗
	参考尺寸：200cm、旗座φ38cm *10套，加厚不锈钢可伸缩旗杆+金属枪头、加密旗穗，38cm加重大盘，纳米旗帜。符合国家法定制式
	1 
	套

	30
	会议室党旗
	参考尺寸：180cm、旗座φ36cm，加厚不锈钢可伸缩旗杆+金属枪头、加密旗穗，36cm加重大盘，纳米旗帜。符合国家法定制式
	1 
	套

	31
	会议室国旗
	参考尺寸：180cm、旗座φ36cm，加厚不锈钢可伸缩旗杆+金属枪头、加密旗穗，36cm加重大盘，纳米旗帜。符合国家法定制式
	1 
	套

	32
	入党誓词
	参考尺寸：90cm*60cm  
20mm PVC雕刻+UV精喷+3mm亚克力字。
	2 
	套

	33
	会议室习近平四句话十六字“对党忠诚、纪律严明、赴汤蹈火、竭诚为民”
	参考尺寸：300cm*400cm 
20mm拱计板精雕造型，覆钢化膜封边+不锈钢钛金拉丝实体字
	4 
	组

	34
	背景墙
	参考尺寸：300cm*500cm*10cm
铝塑板+镀锌管龙骨架+钛金不锈钢包边+不锈钢钛金拉丝实体字
	1 
	套

	35
	白板带移动支架
	参考尺寸：120cm*200cm
H型架可翻转双面白板，磁性面板、铝合金边框，可升降加厚钢管、加固双杠支架
	1 
	组

	36
	鼠标垫
	参考尺寸：260mm*210mm*5mm
红蓝色、印刷中国消防救援logo
	25 
	个

	37
	记录本
	8开平装本
内页:188mm*258mm，封面蓝色皮革、双包做法+笔插
封面封底压印、内页100g米黄护眼纸100张、10P近三年日历，黑色布头+蓝色丝带
	600 
	本

	38
	报架
	参考尺寸：63.5cm*110cm*35cm 
铝镁合金，电镀烤漆 L型落地+万向轮 5层，丝印标语
	13 
	组

	49
	正规化衣服套
	参考尺寸：80cm*48cm*10cm 
600D高品质环保型防水牛津布、PU涂层优力胶，圆边内缝，高密度人字纹拉链 两侧内夹塑料片，立体成型 
	240 
	个

	40
	正规化收纳盒
	参考尺寸：52cm*30cm*40cm  
600D高品质环保型防水牛津布，PU涂层优力胶，内里全衬、内固2.5MM厚硬纸板、立体成型，翻盖粘扣
	300 
	个

	41
	水杯收纳盒
	4孔，正规化标准，5mm亚克力热折弯杯架，侧体UV精喷+背面防护贴 精雕 无痕胶拼接成型
	60 
	组

	42
	库室管理规定（人员职责）标牌
	参考尺寸：600mm*800mm，铝合金边框1.5cm 圆角折弯，钢化玻璃面板纯白丝印装饰边，15mm 高密 PVC 衬板雕刻、可更换画面画面无味高清写真相纸，磁钉封装式更换方式。
	57 
	块
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	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	跑步机
	功能要求：
·屏幕：7视窗LED白光显示；
·使用程序：内设若干种（20+）用户训练程序，满足用户多种需求；
·免维护系统：故障自检系统、多楔带自动涨紧系统、自动润滑系统、静电消除系统；
·安全：具有硬件急停功能；
技术参数指标：
·主立管规格：≥200mm*62mm*3mm
·外形参考尺寸：2200mm*1000mm*1555mm；
·输入功率：≥3.9KW；
·电机：交流 功率≥2.2KW；
·坡度范围：最小坡度≤-3%，最大坡度≥18%；
·速度范围：最低速度≤0.5KM/H，最高速度≥25KM/H；
·跑带厚度：≥2.1mm；
·跑板厚度：≥25mm；
·跑步表面尺寸：≥579mm*1619mm；
·底盘边管规格：≥190mm*44mm*2mm；
·允许使用者最大使用体重：≥181KG。
·产品提供检验检测报告
	2 
	台

	2
	动感单车
	功能要求：
·调节架材质：座椅、把手调节架均为铝合金材质；
·刹车方式：下压式紧急刹车系统；
·脚踏：商用三件式中轴及热处理重型曲柄和高强度铝合金脚踏；
·调节方式：座椅、把手均可进行前后、上下调节；
技术参数指标：
·座立管规格：≥平椭圆管40mm*96mm*2mm；
·把立管规格：≥平椭圆管40mm*96mm*2mm；
·车架管规格：≥平椭圆管40mm*120mm*2mm；
·外形尺寸：≥1149mm*640mm*1200mm；
·允许使用者最大体重：136KG；
·飞轮规格：≥φ459mm*28mm；            
·产品提供检验检测报告
	4 
	台

	3
	多功能四人组站综合力量训练器
	·四站位综合训练器功能列表：
主要以训练：直臂夹胸、坐姿推举、高中拉、蹬腿训练器等。能有效锻炼胸大肌、肱三头肌、肩阔肌、三角肌、肱二头肌、斜方肌、大腿诸肌等。                                                                     
·管材规格：主体框架管材采用≥50mm*100mm*2mm，高强度管材；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·座、靠垫：采用高密度海绵及1mm加厚皮革，颜色可选；
·传动部分：采用≥4.8mm自润滑钢索以及高强度滑轮组成；
·导杆：采用φ19mm钢制实心导杆；
·护罩：采用全包式护罩，护罩为钢板制作；     
·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动；
·调节部分：座靠垫调节部分采用半自动及滑动式调节； 
·占地面积约：长3040mm x宽2899mm x高2153mm
·配重重量≥80KG*4=320KG，单块重量6kg，共计13片，单站配重78kg；4个站位，配重片总计52块，整体配重总重312kg；如参数需满足≥80kg，单块配重片采用6.2kg，配置13片，单站配重80.6kg，整机总配重322.4kg。
	1 
	套

	4
	 坐式蹬腿训练器
	·管材规格：主体框架管材采用50mm*100mm*3mm，高强度椭圆钢管管材；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·把手：把手套采用高强度TPR材料，与基材结合紧密，无相对转动，把手套顶端采用铝合金件固定；    
·脚蹬板材质：采用3mm钢板，采用颗粒喷涂防滑工艺；
·辅助把手：配有辅助使用者起身的把手；
·安全挡架：器材两侧配有安全限位柱，限位柱控制把手伸手可触；
·运动轨迹：45°斜倒蹬，采用实心导轨和原装进口直线轴承；
·调节部分：座垫位置配有训练辅助把手，背靠垫角度可调；
·占地面积约：2140mm*1610mm*1290mm；
	1 
	台

	5
	哑铃架
	·管材规格：主体框架管材采用φ95mm*2.5mm高强度圆钢管管材与50mm*100mm*3mm高强度矩形钢管管材组合；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；     
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·可存放十副哑铃；
·哑铃放置托盘为塑料材质，有效保护哑铃并降低放置哑铃的噪声；
·占地面积：约2280mm*645mm*800mm；
·产品提供检验检测报告
	1 
	组

	6
	哑铃
	·把手采用碳合金材质；
·材质:球头内部是铸铁,表面为橡胶；电镀压花手柄,防滑； 
·标准哑铃10对
规格：2.5/5/7.5/10/12.5/15/17.5/20/22.5/25KG共计275KG（每种重量哑铃各1对，以实际需求提供）
	1 
	组

	7
	训练大绳
	·使用人群：专业运动员
·使用方式：（甩，抖，螺旋转，抛）
·材质：尼龙涤纶长丝（防腐 耐磨柔顺重垂）
·黑色绳把手
·长度9米
	2 
	条

	8
	军用单杠
	·占地面积约:5500×4000mm,可调节高度1500-2600mm,单根横杠2孔中心距2400mm,采用Ф33弹簧钢制作,4条拉链装有4个拉紧器,拉链预埋件采用混凝土浇注
·该器材为普通练习型器材,全部喷户外粉末
	1 
	组

	9
	军用双杠
	·外型参考尺寸:3500mm×1200mm×1800mm
·主要材料:底盘采用灰口铸铁连接,底架采用80mm×42mm槽钢,柱体采用Ф60,壁3mm钢管,内部装有直径35mm升降柱可调节杠面高低,杠面采用椭圆形耐候性强的胶木制作,主架喷户外塑粉,升降调节柱镀铬;
	1 
	组

	10
	篮球架(板)
	·篮板材质：篮板配用高强度安全玻璃钢化篮板（双层夹胶），透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度厚度≥20㎜，底面厚度≥50㎜，能有效保护运动员扣篮时不受伤害；
·篮板参考尺寸：1800*1050mm（长*宽）；
·篮圈内径为450mm±2mm；
·篮圈管径为Φ17mm-20mm；
·悬臂长度: 2250mm；
·地面距篮筐：3050mm；
·球架主立柱采用口径150mm*150mm*4mm的方管；横臂臂厚3.5㎜；允许偏差符合GB/T 3091-2025《低压流体输送用焊接钢管》；
·篮球架箱体参考尺寸为：1950*1050*565mm，单支球架配重箱容积:≥0.28立方米,篮球架底座采用3 mm的钢板在专用折边机上折边拼焊而成；
·篮架上、下拉杆在弯管机上一次成型，可调节篮板的平面度和垂直度以及篮圈与地面的平行度；
·表面处理:所有钢制体表面应经 (喷砂)等除锈处理后进行喷塑或喷漆,涂层厚度≥80um.涂层应耐酸碱、耐湿热、抗老化,能适应潮湿和酸雨环境.经 36小时盐雾试验,涂膜无变化涂层附着力强,铝笔硬度达3H以上.货物涂料配方必须符合环保要求；
	2 
	个

	11
	乒乓球台
	40mm方管外脚，台脚装直径75mm脚轮。半副可竖放，移动方便。
台长：2740mm；台宽：1525mm；台高：760mm；平面度：≤3mm
	1 
	套

	12
	台球桌
	·外框参考尺寸：2830mm*1530mm*850mm
·石板：大理石40mm
·材质：采用优质木材，高档防火板饰面，性能好的高弹胶边、6腿结构。
·标准配置：三角架一个，巧克一盒，枪头一盒，木质杆架一套，皮头十粒，胶水一支。
	1 
	组

	13
	军用板障
	·参考尺寸：长2.23米、宽1.95米、高2米。
·材料：立柱主要采用100mmx50mm，管壁不小于2.75毫米矩形管，4厚钢板折槽连接木板；支架底座采用140槽钢，撑管采用φ48mm，管壁不小于2.75毫米钢管；材质Q235。木板采用50厚硬杂木。整体可拆卸、移动，无现场焊接。
·紧固件全部采用渗锌螺丝。
·金属表面涂装：底漆喷环氧富锌粉末涂料，外表面采用户外用最高光泽度≥90%度粉末涂料,可以有效的预防阳光、雨水、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。
	1 
	组

	14
	消防专用破拆训练器
	·规格：长2米,宽1.2米，高≥2米；
·功能：配有标准门不小于0.9米，破拆钢板、2mm厚、长1.96米,宽0.87米，破拆直径20mm圆钢，破拆φ33㎜壁厚不小于2.5㎜钢管、材质Q235A，破拆松木方30x50mm。
·整体可拆装移动；
·金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。
	1 
	套

	15
	木桥
	·主要尺寸：长8m,高1.2m，斜板高2m,桥面宽0.18m,斜面宽0.25m，
·材质为防腐松木；
·整体可拆装移动；
·金属表面涂装：采用表面抛沙除锈处理，底涂：喷环氧富锌粉未涂料，可以有效的预防阳光、酸雨、风沙等自然因素造成的侵蚀，色泽均匀、亮丽、持久，符合国家对户外色彩的损失比例要求，可保证五年基本不变色。
·紧固件全部采用渗锌螺丝。
	1 
	组

	16
	训练垫
	帆布面可折叠，色泽一致，垫内填充密度35#以上整块海绵，软硬一致，手感舒适，密度均匀、平整，缝合均匀牢固。
参考尺寸：长200cm*宽100cm*高50mm
	10 
	张

	17
	消防训练专用平台
	主材：角铁+钢板
参考尺寸：长270cm、台面宽65cm、桌脚宽85cm、高80cm
	2 
	个

	18
	消防训练专用灯泡架
	主材：角铁+钢板
参考尺寸：长200cm、台面宽65cm、桌脚宽85cm、高80cm
	1 
	个

	19
	减震地胶
	·规格：≥500*500*30mm
·产品技术参数：拉伸强度（Q/WMR01-2009）约x1.4MPA
·须使用高品质天然橡胶、合成橡胶制成，采用橡胶粒与粘合剂无毒污染颜料，经模压热固成型，不含卤素，燃烧无毒物，是绿色环保产品。
·产品抗压，耐冲击，摩擦系数大，有弹性，减震防滑，防护性能强。地垫颜色须从内到外保持一致，能经久耐用、色彩稳定。
·吸音性能强，最大限度的吸收噪音和回声，经国家级检测的吸音数值须达13分贝及以上。
·用天然橡胶、合成橡胶制成，具有一定的弹性，能够缓解冲击力。
·抗紫外线性能好，良好的电绝缘性率（Q/WMR01-2009）约x88%。
·硬度（Q/WMR01-2009）约56HA。
·适合范围：约-40°C~+100°C
·耐候性、耐温性能好，在-40°-100°范围内可正常使用。耐水性能好，表面易清洗，易保养。
·五氯苯酚（PCP）：检测结果应是未检出。
·甲醛释放量：检测结果应是未检出。
·在干燥和无污染条件下，防滑性：通过试验确定地板覆盖物的抗滑性能，即动态摩擦系数μ≥0.30。
·苯并[a]芘：检测结果应是未检出。
·15种多环芳烃总和：＜10mg/kg。
	120 
	平方米

	20
	卧推举重床
	·管材规格：主体框架管材采用φ95mm*2.5mm高强度圆管管材与120mm*60mm*3mm高强度矩形钢管管材组合；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；  
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·放置杠铃杆位置均采用TPU、PE高耐磨缓冲撞击材料；                                         
·占地面积：≥1450mm*1320mm*1360mm；  
·产品提供检验检测报告；
	1 
	台

	21
	多功能卧推凳
	·管材规格：主体框架管材采用≥50mm*76mm*2mm高强度矩形管材；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·不锈钢件：所有标准件、轴类件均使用不锈钢材料制作；   
·调节部分：座靠垫5挡调节（-16°/5°/25°/45°/65°）；
·贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
·辅助训练：可与多款设备配合使用，辅助完成多种训练功能；                 
·占地面积：≥1340mm*430mm*1000mm；  
	1 
	台

	22
	三孔杠铃片
	·外圆直径450mm，中孔50mm，重量误差3‰，外包黑色环保橡胶，彩色标贴字，外观漂亮，环保无味，耐磨，抗摔，坚固耐用，永久免维护。
·规格:  2.5/5/10/15/20KG
	30 
	套

	23
	杠铃杆
	材质为45#钢调制，长度2.2米，重量20kg，套筒直径50mm，手握把柄直径30mm，外镀硬镀铬，2个铜套，尾端螺丝固定，承重300kg，外加卡簧一对
	3 
	台

	24
	椭圆机
	功能要求：
·屏幕：八视窗白光LED数码显示屏；
·坡度：可调节坡度，可实现平地、登山、负重爬坡等锻炼模式；
·心率测试功能：控制器检测到手握心跳后，心率窗口显示相应的心跳值；
·免维护系统：故障自检系统；
·仪表功能：3个手动程序、6个预设程序（登山、燃脂、心肺、力量、间歇）、3个用户程序；
技术参数指标：
·飞轮：≥15KG；
·组装尺寸：≥2209mm*730mm*1650mm
·功率：≥500W；
·阻力系统：电磁阻； 
·最大人体重量：≥200kg；
·产品提供检验检测报告
	1 
	台

	25
	划船器
	功能要求：
·仪表功能:速度、时间、距离、手握心率、卡路里、瓦特、蓝牙App数据传输；
·至少包含4种用户程序：(可保存4个用户运动模式)、4种运动模式
(如：燃脂模式、高强度模式、有氧运动模式、自定义模式),无线心率控制功能、心率恢复功能。
技术指标：
·阻力模式:风阻+电磁控
·功率：≥250W
·外形尺寸:≥2350mm*560mm*1120mm
·把立管规格:≥25mm*50mm*680mm平椭圆管
·最大人体重:≥180KG
·产品提供检验检测报告
	1 
	台

	26
	史密斯飞鸟训练架
	·管材规格：主体框架管材采用3mm厚度的Φ100mm圆形钢管和50mm*100mm椭圆形钢管；
·烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂；
·钢索：采用自润滑φ4.8mm钢索；
·环保材料：座靠垫、把手套等与人体接触部件制作原材料均无毒、无异味；
·导杆：Φ30mm钢制实心导杆；
·滑轮：铝合金材质滑轮；
·配重：25.4mm高品质钢材及强磁自吸式配重插销；
·护罩：半包式护罩，两侧护罩为1.5mm钢板制作；                                                                    
·把手：手柄采用高强度TPR材料把手套；                                                  
·不锈钢件：所有标准件、螺栓均使用不锈钢材料制作；                                                                                                                                                 
·调节部分：强磁自吸式配重插销，Φ50杠铃片自由搭配；                              
·功能：小飞鸟、史密斯综合型训练器材；                                               
·运动轨迹：自由式训练方式结合固定式深蹲训练，带有限位装置；
·占地面积：≥2343mm*1320mm*2100mm；
·器材重量：260kg
·配重重量：标准配重：118kg。
·产品提供检验检测报告。
	1 
	台

	27
	腹肌训练凳
	管材规格：主体框架管材采用φ76mm*2.5mm与φ50mm*2.5mm高强度圆钢管管材组合；
烤漆工艺：浸泡式前处理工艺，全表面磷化膜，静电粉末喷涂； 
贴地部分：采用橡胶脚套，确保了器材的稳定性并可有效的防止磨损地板；
调节部分：调节滑动部分采用电镀调节管；
调节范围：靠垫4级可调，调节范围5~20°；
配有圆形腿垫，可完成仰卧起坐训练；
底部附小拖轮，方便移动； 
占地面积约：1560mm*760mm*690mm；
	1 
	台
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	序号
	名称
	规格
	数量
	单位

	1
	血压计
	电子
带有语音播报功能，有背景灯
可测量血压和心率测量精度：血压±3mmHg，心率±5次/分钟
袖带适配臂围：22cm-42cm
电源：DC6V外接电源+4节5号电池双供电
存储组数：≥90组双人记忆数据
适用人群：成人
	1 
	台

	2
	台式紫外线消毒灯
	辐射照度：＞120uw/cm²
灯壁角度：30°、60°、90°、135°、180°五档可调
灯管配置2支30W紫外灯管，整机额定总功率60W
紫外线峰值波长：254nm，无臭氧型
有效消毒距离1‑3m；整机设计使用寿命≥8000小时
具备定时功能、人体感应保护，人体靠近自动停机
	1 
	台

	3
	额温电子体温计
	额温仪
电源：DC 3V（-10%,+5%),2节5号碱性电池
显示范围：34℃—42℃
最小分辨率0.1℃
每次测量间隔时间：≤12s
最大允许误差：在35℃-42℃温度范围内为±0.2℃
测量时间：≤2s
	2 
	个

	4
	拐杖
	腋下双升
承重100KG，适合身高150-180CM
材质加厚铝合金和软型橡胶
	1 
	副

	5
	血糖仪
	试纸批量：2000条，配套试纸有效期24个月
试纸校正：自动解码中文界面：多种语言设置
报警功能：低糖报警，数据端口：USB接口
测试范围：0.6-33.3mmol/L
检测时温度：10℃-40℃，操作湿度：15-85%
采血方式：指尖微量采血，采血量≥0.5μL
出值时间≤5秒
血细胞压积适配范围：20-70%；
	1 
	台

	6
	电子血压计
	测量方法：示波测试法
测试范围：压力：0-299mmHg(0-39.9KPa) 脉搏数：40-180次/分
精度：压力：±3mmHg(±0.4KPa） 脉搏数：精度为±5%
电源：5节干电池（DC6V）电源适配器（AC100-240V）
袖带：约宽215mm*长147mm（重量约110g），空气管610mm
	1 
	台

	7
	制氧机
	制氧流量5L，流量范围0.5-5（L/min)
5L 档位氧气浓度≥90%
氧气率大于等级≧0.2ml/min
额定输入功率480VA
	1 
	台

	8
	身高体重测量仪
	(血压款)称高范围20-210CM，分度值:0.1CM 
称重范围1.0-200KG，分度值:0.05KG
屏幕尺寸7寸液晶显示屏
 电源电压 AC100-240V   
额定功率：≤15W 
外形参考尺寸：560mm*340mm*2350mm 
选配拓展：打印机、刷卡 
IC卡、扫码枪、蓝牙
血压测量范围：0-299mmhg(0-39.9kPa)血压测量精度：±3mmHg
脉搏测量范围：40-180times/min
	1 
	台

	9
	病人多参数监护仪
	支持手动、自动、连续测量
收缩压40-275mmHg，平均压10-210mmHg，舒张压20-230mmHg
呼吸0-120次/min
体温21.0-50.0℃
血氧饱和度0-100%
脉率30-250次/分钟
整机功率≤50VA
	1 
	台

	10
	诊断治疗床
	2000mm*900mm*650mm
不锈钢/PVC皮革
整体承重2000N
电动推杆功率650W
不锈钢框架、PVC皮革床面
具备心电（ECG）检测接口，内置蓄电池
支持屏幕显示、参数报警、数据存储、报告打印
床体升降、靠背角度可调
床架加厚、防滑脚垫、静音滚轮、防护栏，满足医用诊疗要求
	1 
	张

	11
	手动轮椅车
	载重300斤
前轮尺寸150mm       
后轮尺寸510mm
	1 
	台




[bookmark: _GoBack]增加一列“单位”，其他名称、规格、数量不变。
