哈尔滨工业大学A04、A21、智谷二期监控设备采购                                          
哈尔滨工业大学A04、A21、智谷二期监控设备采购                                   
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本次项目针对哈尔滨工业大学一校区A04公寓、科学园校区A21公寓、智谷校区智谷大厦监控设备采购，要与原有监控平台进行对接，满足哈尔滨工业大学安防需求。基本实现哈尔滨工业大学A04、A21、智谷大厦公共区域监控全面覆盖，全面对楼宇进行安全管控，增加学生安全保障。为节约安装时间成本将本采购项目分为3个标包：一标包A04公寓，二标包A21公寓、三标包智谷大厦。
2、 采购标的明细（名称、数量、单位）：


第一标段：哈尔滨工业大学一校区A04公寓
	序号
	名称
	数量
	单位
	核心产品

	1
	400万像素半球智能网络摄像机
	182
	台
	是

	2
	400万像素半球网络摄像机
	359
	台
	是

	3
	[bookmark: OLE_LINK8]400万像素枪式网络摄像机
	236
	台
	是

	4
	400万像素电梯专用智能网络摄像机
	4
	台
	是

	5
	电梯专用网桥
	4
	套
	

	6
	枪式摄像机壁装支架
	236
	个
	

	7
	DC12V2A电源适配器
	4
	个
	

	8
	视频监控存储专用硬盘8TB
	144
	块
	

	9
	智能视频存储计算服务24盘位硬盘录像机
	6
	台
	是

	10
	视频监控专用千兆供电型网管安防信号接入单元（POE）
	50
	台
	

	11
	视频监控专用框式汇聚接入单元
	1
	台
	

	12
	SFP千兆单模单纤光纤模块
	100
	个
	

	13
	SFP万兆单模单纤光纤模块
	4
	个
	

	14
	连接设备用尾纤
	100
	条
	

	15
	熔纤用尾纤
	88
	条
	

	16
	熔纤辅材
	200
	套
	

	17
	法兰盘
	200
	个
	

	18
	光端盒
	27
	个
	

	19
	9U机柜
	25
	个
	

	20
	42U机柜
	2
	个
	

	21
	插排
	27
	个
	


[bookmark: OLE_LINK3]

第二标段：哈尔滨工业大学科学园校区A21公寓
	序号
	名称
	数量
	单位
	核心产品

	1
	400万像素半球智能网络摄像机
	315
	台
	是

	2
	400万像素半球网络摄像机
	943
	台
	是

	3
	400万像素枪式智能网络摄像机
	60
	台
	是

	4
	800万像素智能网络违停球摄像机
	6
	台
	

	5
	400万像素电梯专用智能网络摄像机
	14
	台
	是

	6
	电梯专用网桥
	14
	套
	

	7
	视频监控存储专用硬盘8TB
	264
	块
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK5]智能视频存储计算服务24盘位硬盘录像机
	11
	台
	是

	9
	枪式摄像机壁装支架
	60
	台
	

	10
	DC12V2A电源适配器
	14
	台
	

	11
	视频监控专用千兆供电型网管安防信号接入单元(PoE)
	80
	台
	

	12
	视频监控专用机框式汇聚接入单元
	1
	台
	

	13
	SFP万兆单纤单模光纤模块
	4
	个
	

	14
	SFP千兆单模单纤光纤模块
	160
	个
	

	15
	UPS备用电源30K
	1
	台
	

	16
	42U机柜
	4
	台
	

	17
	连接设备用尾纤
	150
	条
	

	18
	插排
	56
	个
	




第三标段：哈尔滨工业大学智谷校区智谷大厦
	序号
	名称
	数量
	单位
	核心产品

	1
	400万半球网络摄像机
	198
	台
	是

	2
	400万枪式网络摄像机
	102
	台
	是

	3
	摄像机电源
	30
	个
	

	4
	摄像机支架
	102
	个
	

	5
	视频监控存储专用硬盘8TB
	72
	块
	

	6
	智能视频存储计算服务24盘位硬盘录像机
	3
	台
	是

	7
	视频监控专用千兆供电型网管安防信号接入单元(PoE)
	17
	台
	

	8
	视频监控专用大型园区级核心接入单元
	1
	台
	是

	9
	SFP万兆单模单纤光纤模块
	4
	个
	

	10
	SFP千兆单模单纤光纤模块
	42
	个
	

	11
	连接设备用尾纤
	26
	条
	

	12
	熔纤用尾纤
	32
	条
	

	13
	法兰盘
	48
	个
	

	14
	UPS电源10K
	1
	套
	

	15
	视频监控终端控制器
	16
	台
	

	16
	周界报警摄像机
	5
	台
	

	17
	周界报警接入单元
	2
	台
	

	18
	周界报警网络硬盘录像机
	1
	台
	

	19
	周界报警网络硬盘
	9
	块
	

	20
	2*1.5电源线
	800
	米
	

	21
	6类网线
	5
	箱
	

	22
	8芯光缆
	750
	米
	

	23
	违停球型摄像机
	5
	台
	

	24
	违停球支架
	5
	个
	

	25
	违停球电源
	5
	个
	

	26
	违停交通智能管理终端
	1
	台
	

	27
	违停摄像机立杆
	3
	根
	

	28
	违停接入单元
	4
	台
	

	29
	千兆工业交换机宽温电源
	4
	个
	

	30
	违停光纤收发器
	3
	个
	

	31
	PE管
	400
	米
	

	32
	3*2.5电源线
	500
	米
	

	33
	4芯光缆
	400
	米
	

	34
	ODF架
	7
	个
	

	35
	光纤熔纤盒
	5
	个
	

	36
	熔纤辅材
	94
	套
	

	37
	插排
	8
	个
	



3、 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：
按照国家有关标准、规范和招标文件要求达到合格标准。
■其他强制标准：__ GB/T28181国标标准____、ONVIF协议
4、 项目技术/服务要求（核心）
第一标段：哈尔滨工业大学一校区A04公寓
	序号
	设备名称
	参数

	1
	400万像素半球智能网络摄像机
	1. 半球摄像机像素≥400万
2. ▲半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/1.8"，摄像机最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
[bookmark: OLE_LINK1]3.摄像机内置麦克风需≥1个
5.半球摄像机宽动态能力需≥120dB
6.具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
7.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
[bookmark: OLE_LINK4]8.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
9.▲具备人脸识别能力，支持检出两眼瞳距≤21像素点人脸图片；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
10. ▲摄像机抗冲击等级需≥IK08（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
11.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
12.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出
13.供电方式：支持DC12V及POE供电
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK6]14.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
15. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分。
16.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	2
	400万像素半球网络摄像机
	1.半球摄像机像素≥400万
2.▲半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/3"，摄像机最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
4.半球摄像机宽动态能力需≥120dB
5. 具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
6.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
7.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
8. ▲摄像机抗冲击等级需≥IK08（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
9.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
10.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入
11.供电方式：支持DC12V及POE供电
12.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
13. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
14.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	3
	400万像素枪式网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万
2.▲摄像机传感器靶面尺寸：≥1/3"，摄像机最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
5.摄像机宽动态能力需≥120dB
6. 具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
7.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
8.摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
10.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
11.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出
12.供电方式：支持DC12V及POE供电
13.▲摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
14. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
15.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	4
	400万像素电梯专用智能网络摄像机
	1.电梯摄像机像素≥400万像素
2.最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx
3.支持SD卡网络异常时可实现本地存储。
4.具有≥1个RJ45网络接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出
5.需支持PoE供电
6.▲需支持≥IK08抗冲击等级（>IK08不扣分、=IK08扣1分；供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
7.视频输出支持2560×1440、25fps
8.需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态
9.★为满足平台对不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	5
	电梯专用网桥
	1、支持准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R300Mbps）
2、天线增益:内置天线：增益≥6dBi；水平≥65度，垂直≥60度
最大传输速率:11n模式：≥300Mbps(40M信道宽度)，≥130(20M信道宽度)，11g模式：≥54Mbps，电源:支持12‑24V 被动 PoE 输入及DC 12V，工作温度:-20℃~55℃正常使用
3、≥2个10/100/1000Base-T以太网端口
4、传输距离≥100米

	6
	枪式摄像机壁装支架
	1.安装方式：壁装
2.金属材质
3.尺寸≥70×90×170mm

	7
	DC12V2A电源适配器
	1、输入电压：AC100V‑240V，50/60Hz
2、输出：DC12V，额定输出电流≥2A
3、具备国家 CCC认证
4、适应室内监控设备使用环境，具备过流、过压、短路保护功能

	8
	视频监控存储专用硬盘8TB
	1.容量：≥8TB；企业级硬盘
2.接口：SATA 6Gb/s
3.规格：3.5英寸
4.缓存：≥256MB
5.性能级别：≥7200RPM
6.MTBF:≥200万小时
7.工作负载率：≥550TB/年

	9
	智能视频存储计算服务24盘位硬盘录像机
	1.存储接口及容量：≥24个SATA接口硬盘，可接入单盘≥20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔
2.可接入≥160路网络视频信号
3.▲支持最大接入带宽≥768Mbps，最大转发带宽≥640Mbps；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
4.解码能力：≥12×1080P
5.显示能力：≥4K输出
6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
7.网口:≥2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口
8.支持HDMI、VGA等视频信号输出
9.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置
10. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
11.★可接入支持ONVIF协议、GB/T28181协议的设备。（需供应商提供保证书并加盖公章）

	10
	视频监控专用千兆供电型网管安防信号接入单元（POE）
	1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP
3.需支持PoE+，PoE供电≥375W
4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
5.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口
6.交换机堆叠台数≥8
7.需支持网管功能
8.需内置防雷技术，室内场景支持≥6KV业务端口防雷能力；室外场景支持≥10KV业务端口防雷能力

	11
	视频监控专用框式汇聚接入单元
	1.性能：整机交换容量≥4Tbps；转发性能≥2000Mpps
2.端口：≥48口千兆电，≥48口千兆光，≥8口万兆光
4.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议
7.支持sFlow；支持SNMP、Telnet、RMON、SSH
9.工作环境：涵盖工作温度-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）。
10.需支持网管功能

	12
	SFP万兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥10Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃

	13
	SFP千兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥1.25Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃

	14
	连接设备用尾纤
	1.≥5米FC-LC
2.电信级
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.可插拔次数：＞1000次

	15
	熔纤用尾纤
	1.≥3米LC-LC
2.电信级
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.可插拔次数：＞1000次

	16
	熔纤辅材
	1.光纤熔接,光纤热缩套管、光纤清洁棉、酒精棉片 裸纤保护管、扎带、固定胶

	17
	法兰盘
	1. 光纤法兰盘
2. 电信级
3. 插损≤0.2db

	18
	光端盒
	1. 遵循19英寸标准机架式
2.高度1U光纤配线架
3. 容量：≥12芯
4.材质：冷轧钢板，表面防锈喷涂处理
5.开启方式：抽拉式开启

	19
	9U机柜
	1. 遵循19 英寸工业机架标准
2. 整机外部尺寸：高度≥500mm，宽度≥600mm，深度≥600mm
3.承重：≥100kg 
4.材料：Q235 或 SPCC 冷轧钢板，机柜安装立柱板材厚度≥1.2mm, 门板、侧板板材厚度≥1.0mm
5.表面处理：采用静电喷塑工艺，先酸洗磷化防锈，再喷塑，涂层厚度 ≥40μm，防腐蚀、防刮花，颜色以黑色、浅灰色为主

	20
	42U机柜
	1. ≥1个8位10APDU插排
2.固定板≥3块
3. 整机外部尺寸：高度≥2000mm,宽度≥600mm, 深度≥1000mm
4.承重：静态承重≥800kg
5.材料：Q235 或 SPCC 冷轧钢板，立柱厚度≥1.8mm，层板厚度在≥1.0mm，其他部分厚度在≥1.0mm
6．表面处理：遍采用静电喷塑工艺，先酸洗磷化防锈，再喷塑，涂层厚度≥40μm，防腐蚀、防刮花，颜色以黑色、浅灰色为主

	21
	插排
	1. ≥6孔位
2.≥10A




第二标段：哈尔滨工业大学科学园校区A21公寓
	序号
	设备名称
	参数

	1
	400万像素半球智能网络摄像机
	1. 半球摄像机像素≥400万
2. ▲半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/1.8"，摄像机最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
5.半球摄像机宽动态能力需≥120dB
6. 具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
7.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
8.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
9.▲具备人脸识别能力，支持检出两眼瞳距≤21像素点人脸图片；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
10. ▲摄像机抗冲击等级需≥IK08（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
11.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
12.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出
13.供电方式：支持DC12V及POE供电
14.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
15. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
16.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	2
	400万像素半球网络摄像机
	1.半球摄像机像素≥400万
2.▲半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/3"，摄像机最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
4.半球摄像机宽动态能力需≥120dB
5. 具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
6.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
7.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
8. ▲摄像机抗冲击等级需≥IK08（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
9.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
10.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入
11.供电方式：支持DC12V及POE供电
12.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
13. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
14.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	3
	400万像素枪式智能网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万
2.▲摄像机传感器靶面尺寸：≥1/1.8"，摄像机最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx （供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
5.摄像机宽动态能力需≥120dB
6. 具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
7.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
8.摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
9.▲具备人脸识别能力，支持检出两眼瞳距≤21像素点人脸图片（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
10.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
11.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出
12.供电方式：支持DC12V及POE供电
13.▲为检测摄像机的多路访问功能，保证摄像机转发能力，可同时开启≥20个视频窗口进行画面浏览，图像画面正常稳定的显示；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
14.▲摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
15. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
16. ★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	4
	800万像素智能网络违停球摄像机
	1. 摄像机像素≥800万；
2. 摄像机靶面尺寸不小于1/1.8"；
3.跟踪功能：可在预设的多个场景内跟踪移动的车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡；
4. 支持≥32倍光学变焦；
5.视频输出支持3840×2160、25fps；
6.红外距离不小于200米；
7.支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx；
8.网络自适应动能：在丢包率设置为≥40%的网络环境下，可正常显示监视画面；
9.设备支持违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可设置；
10.设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置；
11.支持违法停车抓拍功能，且白天和晚上违法停车捕获率、捕获有效率均不小于99%；
12.当设备检测到违停、逆行、事故、拥堵事件后，可上传报警信息；
13.断网重连功能：在断网并恢复后可自动重新连接，无需人工干预；
14.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°范围内连续转动、任意角度可定位。；
15.设备可同时对视频画面中单辆或多辆机动车违停行为进行抓拍取证；
16.内置GPU芯片；
17.同时支持环境监控及违停车辆抓拍功能；
18.可接入监控中心统一存储；
19.断电保护功能：断电恢复后可保存断电前的配置；
20．包含电源、支架等相关配件
21.★为满足平台对不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181-2022国标标准。

	5
	400万像素电梯专用智能网络摄像机
	1.电梯摄像机像素≥400万像素
2.最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx
3.支持SD卡网络异常时可实现本地存储。
4.具有≥1个RJ45网络接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出
5.需支持PoE供电
6.▲需支持≥IK08抗冲击等级（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
7.视频输出支持2560×1440、25fps
8.需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态
9.★为满足平台对不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	6
	电梯专用网桥
	1、支持准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R300Mbps）
2、天线增益:内置天线：增益≥6dBi；水平≥65度，垂直≥60度
最大传输速率:11n模式：≥300Mbps(40M信道宽度)，≥130(20M信道宽度)，11g模式：≥54Mbps，电源:支持12‑24V 被动 PoE 输入及DC 12V，工作温度:-20℃~55℃正常工作
3、≥2个10/100/1000Base-T以太网端口
4、传输距离≥100米

	7
	视频监控存储专用硬盘8TB
	1.容量：≥8TB；企业级硬盘
2.接口：SATA 6Gb/s
3.规格：3.5英寸
4.缓存：≥256MB
5.性能级别：≥7200RPM
6.MTBF:≥200万小时
7.工作负载率：≥550TB/年

	8
	智能视频存储计算服务24盘位硬盘录像机
	1.存储接口及容量：≥24个SATA接口硬盘，可接入单盘≥20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔
2.可接入≥160路网络视频信号
3.▲支持最大接入带宽≥768Mbps，最大转发带宽≥640Mbps；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
4.解码能力：≥12×1080P
5.显示能力：≥4K输出
6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
7.网口:≥2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口
8.支持HDMI、VGA等视频信号输出
9.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置
10. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
11.★可接入支持ONVIF协议、GB/T28181协议的设备。（需供应商提供保证书并加盖公章）

	9
	枪式摄像机壁装支架
	1.安装方式：壁装
2.金属材质
3.尺寸≥70×90×170mm

	10
	DC12V2A电源适配器
	1、输入电压：AC100V‑240V，50/60Hz
2、输出：DC12V，额定输出电流≥2A
3、具备国家 CCC认证
4、适应室内监控设备使用环境，具备过流、过压、短路保护功能

	11
	视频监控专用千兆供电型网管安防信号接入单元(PoE)
	1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP
3.需支持PoE+，PoE供电≥375W
4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
5.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口
6.交换机堆叠台数≥8
7.需支持网管功能
8.需内置防雷技术，室内场景支持≥6KV业务端口防雷能力；室外场景支持≥10KV业务端口防雷能力

	12
	视频监控专用机框式汇聚接入单元
	1.性能：整机交换容量≥4Tbps；转发性能≥2000Mpps
2.端口：≥48口千兆电，≥48口千兆光，≥8口万兆光
4.支持RIP、OSPF、ISIS、BGP等IPv4动态路由协议，支持RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等IPv6动态路由协议
7.支持sFlow；支持SNMP、Telnet、RMON、SSH
9.工作环境：涵盖工作温度-5~55℃；相对湿度：（10~90）%（无凝结）。
10.需支持网管功能

	13
	SFP万兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥10Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃

	14
	SFP千兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥1.25Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃

	15
	UPS备用电源30K
	1、 额定参数：额定容量:30KVA / 30kW,输出功率因数≥1.0 –
2、 设备类型:高频双变换纯在线式UPS,零切换时间 
3、输入输出制式:三相四线+地线(380V/400V,3Ph+N+PE) 
4、输入参数额定输入电压:380VAC(三相) -超宽电压输入范围:138V~485VAC,输入频率:40Hz~ 70Hz,自适应50Hz/60Hz
5、满足机房电能质量要求 -具备软启动、防浪涌、防反灌保护功能
6、输出参数 -输出稳压精度:±1%(稳态)
7、过载能力:110%长期运行、125%运行10min、150%运行1min、超150%立即旁路保护。
8、具备输出短路、过压、欠压、过温、过载全自动保护

	16
	42U机柜
	1. ≥1个8位10APDU插排
2.固定板≥3块
3. 整机外部尺寸：高度≥2000mm,宽度≥600mm, 深度≥1000mm
4.承重：静态承重≥800kg
5.材料：Q235 或 SPCC 冷轧钢板，立柱厚度≥1.8mm，层板厚度在≥1.0mm，其他部分厚度在≥1.0mm
6．表面处理：遍采用静电喷塑工艺，先酸洗磷化防锈，再喷塑，涂层厚度≥40μm，防腐蚀、防刮花，颜色以黑色、浅灰色为主

	17
	连接设备用尾纤
	1.≥5米FC-LC
2.电信级
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.可插拔次数：＞1000次

	18
	插排
	2. ≥6孔位
2.≥10A




第三标段：哈尔滨工业大学智谷校区智谷大厦
	[bookmark: _Hlk242294439]序号
	设备名称
	参数

	1
	400万像素半球网络摄像机
	1.半球摄像机像素≥400万
2.▲半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/3"，摄像机最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
4.半球摄像机宽动态能力需≥120dB
5. 具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
6.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
7.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
8. ▲摄像机抗冲击等级需≥IK08（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
9.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
10.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入
11.供电方式：支持DC12V及POE供电
12.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
13. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
14.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）
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	400万像素枪式网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万
2.▲摄像机传感器靶面尺寸：≥1/3"，摄像机最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
5.摄像机宽动态能力需≥120dB
6. 具备电动变焦功能，焦距 2.8‑12mm 可调，区间内任意焦距均可设置并成像。
7.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
8.摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
10.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
11.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出
12.供电方式：支持DC12V及POE供电
13.▲摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
14. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
15.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）
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	DC12V2A电源适配器
	1、输入电压：AC100V‑240V，50/60Hz
2、输出：DC12V，额定输出电流≥2A
3、具备国家 CCC认证
4、适应室内监控设备使用环境，具备过流、过压、短路保护功能
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	枪式摄像机壁装支架
	1.安装方式：壁装
2.金属材质
3.尺寸≥70×90×170mm
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	视频监控存储专用硬盘8TB
	1.容量：≥8TB；企业级硬盘
2.接口：SATA 6Gb/s
3.规格：3.5英寸
4.缓存：≥256MB
5.性能级别：≥7200RPM
6.MTBF:≥200万小时
7.工作负载率：≥550TB/年

	6
	智能视频存储计算服务24盘位硬盘录像机
	1.存储接口及容量：≥24个SATA接口硬盘，可接入单盘≥20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔
2.可接入≥160路网络视频信号
3.▲支持最大接入带宽≥768Mbps，最大转发带宽≥640Mbps；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
4.解码能力：≥12×1080P
5.显示能力：≥4K输出
6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
7.网口:≥2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口
8.支持HDMI、VGA等视频信号输出
9.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置
10. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及中标后供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分
11.★可接入支持ONVIF协议、GB/T28181协议的设备。（需供应商提供保证书并加盖公章）
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	视频监控专用千兆供电型网管安防信号接入单元(PoE)
	1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP
3.需支持PoE+，PoE供电≥375W
4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
5.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口
6.交换机堆叠台数≥8
7.需支持网管功能
8.需内置防雷技术，室内场景支持≥6KV业务端口防雷能力；室外场景支持≥10KV业务端口防雷能力
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	视频监控专用大型园区级核心接入单元
	1.交换容量：≥645Tbps/1935Tbps；包转发率：≥230400Mpps；
2.整机槽位≥19个槽位，业务板槽位≥8，独立交换网板槽位≥6；
3.配置电源板≥2、主控板≥2、风扇≥3；交换网板≥1；
4.配置≥2块≥48个千兆电口，≥4个万兆光口；
5.配置≥1块≥24个千兆电口，≥16个千兆光口，≥12个万兆光口
6.配置≥1块≥48个万兆光口；
7.▲支持千兆电口，千兆光口，万兆光口，25G光口，40G光口，100G光口（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
8.支持正交无中板 CLOS 架构设计，支持主控、交换网板、业务板独立
9.10G/25G/40G/100G端口时延平均≤1us
10.单板40G端口数≥16；单板100G端口数≥16；单板可同时提供25G端口数和100G光口，且实际可用端口总数≥52
11.▲支持虚拟化功能，支持统一管理等特性, 业务故障无损转发无中断；堆叠带宽能达到双向3.2Tbps，跨框转发平均时延≤2us（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
12.支持VxLAN功能，支持VXLAN二三层互通，支持VxLAN OAM ping和tracert
13.支持IPv4\IPv6 BFD功能，支持与OSPF/v2/v3、VRRP联动，BFD 3ms最小探测间隔测试，平均收敛性能≤12ms
14.支持IPv6协议，支持IPv4和IPv6双协议栈；支持6over4 隧道，4over6 隧道。支持IPV4/IPv6策略路由
15.▲支持跨设备链路聚合功能（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
16.支持NQA、iNQA(IPCA)功能。通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计
17.主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境等，无需单独配置硬件监控板卡
18.ARP容量≥96K个，ARP学习速率≥1.6K个每秒
19.支持的MAC容量≥500K个，MAC学习速率≥5.7K个每秒，支持的ACL条目容量≥26K
20.支持的IPv4 FIB容量≥780K，支持IPv6 FIB容量≥260K，支持的IPv4组播路由容量≥4K个，支持的ND容量≥80K，支持的端口缓存≥27Mbytes
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	SFP万兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥10Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃
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	SFP千兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥1.25Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃
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	连接设备用尾纤
	1.≥5米FC-LC
2.电信级
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.可插拔次数：＞1000次
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	熔纤用尾纤
	1.≥3米LC-LC
2.电信级
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.可插拔次数：＞1000次
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	法兰盘
	1. 光纤法兰盘
2. 电信级
3. 插损≤0.2db
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	UPS备用电源10K
	包含 10Kva 不间断电源主机1 台；12V100AH 密封蓄电池10 节；蓄电池柜1 套；UPS 输入 / 输出电缆 YJV510mm²；UPS 电池柜直流开关及电池连接线等配件 * 1 套
主机参数：
1、LCD 中文显示：良好的人机界面，可显示输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态、负载百分比、ups 状态、历史记录、设置参数
2・具备经济运行模式（ECO）功能：负载由旁路供电，最高效率可达≥ 97%，减少能源损耗，当输入电压或频率超出经济模式阈值时，UPS 自动切换到在线工作模式。
3・智能化电池管理功能。可定期对电池自动检测，无需手动保养电池，可在不断开市电的状态下完成电池检测，规避电池放电检测带来的断电风险。
4・整流输入电压范围：380VAC~415VAC
5・输出电压：220/230/240±1%；
6・输入功率因数：满载时≥0.99；常态工作电源效率≥90%
7・输出功率因数：UPS 的输出功率因数≥0.8
8・告警功能：过载、市电异常、UPS 故障、电池欠压等故障告警
9・保护功能：短路、过载、过温、电池欠压、电池过压、风扇故障多级保护
电池参数：
10・在 20℃环境下，密封电池浮充设计寿命可达 8~10 年。采用优质铅钙多元合金极板，大幅降低蓄电池自放电率。
11・采用铜芯镀银接线端子结构设计，保障大电流工况下优异电气导通性能。
12・采用 AGM 专用吸附隔膜，牢牢固定电解液无流动渗漏。电池立式、卧式摆放均可正常使用，无电解液泄漏隐患。
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	视频监控终端控制器
	1高性能工业运算处理单元物理核心≥20 核、线程≥28 线程，三级缓存≥33MB，支持 64 位系统、虚拟化及多通道内存，多核并行运算架构，自带硬件图像加速模组，多路视频硬解码渲染，长时间满载运行稳定性强。
2存储组合配置：高速固态存储模组≥ 512GB 搭配≥4TB 大容量企业级仓储硬盘，系统程序、视频录像分区存储，读写响应迅速。
3搭载双通道大容量运行缓存模组≥16GB，多任务并发调取视频、运行管控软件无卡顿。
4独立图形加速模块，CUDA 核心≥4000，显存≥16GB，显存位宽≥128bit支撑多画面分割、大屏输出、视频上墙渲染，满足多窗口预览解码需求。
5平台主控板卡兼容性优异，拓展接口充足，网卡、串口、存储外设可灵活拓展加装，整体性价比突出。
6采用大尺寸静音一体式散热模组，风道优化设计，高负载温控优秀，运行噪音极低。
7封闭式无光工业箱体，外观简约低调无灯光外露。
8配置双千兆冗余网口，实现监控专网稳定接入，链路故障自动切换。
9具备过载、过压、短路硬件防护，适配机房不间断供电场景，支持摄像头点位管理、视频回放、画面抓拍、异常报警弹窗提示。
10操作台常规≥27 英寸专业监控监视器≥2K工业级安防监视器，窄边框纯黑机身、无指示灯亮光、防烧屏面板，支持 7×24 小时不间断运行.
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	周界报警摄像机
	1、内置≥1颗GPU芯片、≥8颗红外补光灯。
2、设备具有≥3个独立的图像采集通道,每个通道可同时支持采集、输出和存储，通道1主码流≥2688x1520、通道2和通道3主码流≥1920x1080。
3、设备具有报警灯，尾部具有安装支架
4、晚上测试时环境照度≤1Ix，人员检测准确率≥97%，人员误报率≤2%。
5、设备的智能分析目标支持人、车目标识别。当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时,报警检测目标设置为人体和/或车辆时,在设定的检测区域内出现其他情况时，不会触发报警。
6、设备具有垂直方向调节功能：垂直方向支持±10°旋转，镜头和红外补光灯模块应同步垂直旋转。
7、采用金属外壳，外壳防护等级≥IP67
8、支持电源电压在DC12V±20%范围内正常工作
9、设备具有≥2个麦克风、≥1个扬声器、,具有≥1个RJ45网络接口、≥2个音频输入接口、≥1个音频输出接口、≥1个RS485接口、≥3个报警输入接口、≥2个报警输出接口、支持SD卡。
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	周界报警接入单元
	1、可用千兆PoE电接口数量≥4，千兆电口数量≥1
2、交换容量≥10 Gbps
3、转发性能≥7.44 Mpps
4、支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥35 W
5、支持6KV防浪涌（PoE口）
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	周界报警网络硬盘录像机
	1、具有≥3个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥9路报警输出接口、≥1路直流12V输出接口（12V 1A）；可内置≥9块SATA接口硬盘
2、HDMI1、HDMI2和HDMI3组合支持最大单路8K、4K和4K三异源输出，同时解码输出≥12路8MP、H.265 编码、25fps、4096×2160的视频图像
3、设备支持文搜功能，可通过文字语义描述，快速检索目标对象或内容；支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物、基础事件等类型的检索；并可基于文搜快速检索的结果，对目标进行图搜的二次精准检索定位
4、支持≥4路视频流人脸识别，支持≥16路图片流人脸识别
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	周界报警网络硬盘
	1.标称容量：≥8TB
2.外形规格：3.5英寸
3.接口类型：SATA
4.刻录技术：CMR
5.转速：≥7200RPM
6.缓存：≥256MB
7.最大读取速度：≥267MB/s
8.接口传输速率：≥6.0Gb/s
9.平均读写功率（W）：≥7.3W
10.加载/卸载周期：≥600,000
11.MTBF：≥2,000,000
12.年负荷（TB/年）：≥550TB
13.工作状态温度(°C)：0-65℃
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	2*1.5电源线
	1、2 芯设计，单芯导体截面≥1.5mm²，≥ 24/0.25mm 铜丝绞合
2、额定电压≥ 450/750V（交流）
3、载流量：明敷（25℃环境）约 20-25A，穿管敷设（多根并列）约 14-18A
4、直流电阻：20℃时，单芯导体直流电阻≤12.1Ω/km 
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	6类网线
	带宽：支持≥ 250MHz，满足千兆以太网（1000Base-T）需求。
传输速率：≥ 1000Mbps（千兆）
衰减：250MHz 下，100 米链路衰减≤24.0dB（20℃标准环境）。
串扰：近端串扰（NEXT）≥39.9dB，远端串扰（FEXT）≥36.6dB（250MHz 时），抗干扰能力优于五类。
回波损耗：≥12.0dB（250MHz 时），减少信号反射影响。
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	8芯光缆
	1.光纤类型：9/125μm 标准规格。
2.工作波长：≥1310nm 
衰减系数：1310nm 窗口≤0.36dB/km
色散系数：1310nm 窗口零色散 
工作温度：室内光缆 - 20℃~+60℃。
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	违停球型摄像机
	1. ≥800万像素；
2.摄像机靶面尺寸≥1/1.8"；
3.可在预设的多个场景内跟踪移动的车辆，多个场景间可根据预设时间轮巡
4.支持≥32倍光学变焦
5.视频输出支持3840×2160、25fps；
6.红外距离≥200米；
7. 内置GPU芯片
8. 设备支持违章取证图片单张或多张合成上传，合成图片的数量可设置
9. 设备可将多张抓拍图片合成一张大图，可分别在每张抓拍图片及合成的大图上叠加字符，每张抓拍图片及大图叠加字符的内容可设置
10. 在断网并恢复后可自动重新连接，无需人工干预
11. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°范围内连续转动、任意角度可定位。
13. 设备可同时对视频画面中单辆或多辆机动车违停行为进行抓拍取证
14. 可接入监控中心统一存储
15.断电恢复后可保存断电前的配置
16.★为满足平台对不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181-2022国标标准。
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	违停球支架
	1. 壁装或吊装支架
2.铝合金材质
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	违停球电源
	1.与违停球摄像机配套电源
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	违停交通智能管理终端
	1.支持≥12个IP摄像机（单路码率10M）的过车记录存储、图片存储、视频存储、数据上传、视频流转发
2.可混合接入普通监控用摄像机、智慧监控摄像机、卡口电子警察抓拍机、网络球机等多种前端设备
3．在记录过程中出现的系统死机或意外故障，设备能够在规定的时间内自动恢复其正常工作状态并使故障前的信息不丢失
4.≥1个报警输入，≥1个报警输出，光纤接口数量≥2，硬盘盘位数量≥1，
USB数量≥1，RJ45接口≥8个100M以太网接口，≥2个10/100/1000M自适应以太网接口，RS485接口≥1，RS232接口≥2，
5.视频压缩标准H.264;H.265
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	违停摄像机立杆
	1、≥5米高，含基础、地笼 
2、≥1.5米横臂，
3、包含弱电箱、
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	违停接入单元
	1、提供不少于4个千兆电口，不少于2个千兆光口。
2、支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。
3、支持6 KV防浪涌。
4、工作湿度：5%～95%（无凝露） 
5、供电方式：接线端子（双电源12 V~36 V DC）
6、整机功耗：<10W
7、交换容量：≥12 Gbps
8、包转发率：≥8.928 Mbps
9、缓存：≥1 Mb
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	千兆工业交换机宽温电源
	1、最大支持≥10W输出
2、工作温度：-30℃~40℃
3、相对湿度：10% to 90%，无冷凝
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	违停光纤收发器
	1.千兆一光四电
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	PE管
	1、直径3~4厘米
2、黑色为主
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	3*2.5电源线
	1、RVV3*2.5
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	4芯光缆
	1、 室外光缆
2、4芯单模
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	ODF架
	1、24芯满配
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	光纤盒
	1、4芯满配
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	熔纤辅材
	1.光纤熔接,光纤热缩套管、光纤清洁棉、酒精棉片 裸纤保护管、扎带、胶
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	插排
	1.≥6孔位
2.≥10A



5、 项目实施要求
不组织现场踏勘，布线工程由学校集中完成，供应商仅需设备采购、按照图纸点位安装及调试。如出现网络不通、无供电等布线故障由甲方负责协调沟通，设备故障与安装标准由乙方负责。
1、设备材料要求：项目所用全部监控设备、线缆及配套辅材，须符合国家安防行业标准及项目设计方案，进场前需提供合格证、检测报告等有效资质资料，经甲方核验通过后方可施工，严禁使用三无产品、翻新设备及劣质辅材。
2、现场施工规范：严格遵循安防工程施工标准开展作业，所有设备安装牢固、位置精准，布线规整、标识清晰，无破损、裸露、拉扯问题；室外设备必须做好防水、防尘、防雷、防老化防护。所有接线、供电、接地工序规范合规，杜绝虚接、漏接、错接隐患。施工过程保护现场原有设施，完工后及时清理场地。
3、调试交付零故障要求：项目安装完工后，承包方须完成全系统全方位调试，涵盖通电、画面、录像、存储、远程访问、报警联动等全部功能模块。调试完成后系统须立即正常投运，实现无黑屏、无卡顿、无离线掉线、无录像异常、无功能失效等全部故障问题，一次性调试合格、零故障稳定运行。
4、验收交付标准：系统调试后需达到监控画面清晰无遮挡、录像存储完整可回放、设备在线率100%、全部功能达标。承包方需同步提供调试报告、设备清单、操作手册等全套资料，配合甲方完成验收，交付时系统必须处于正常、稳定、零故障运行状态，并免费为甲方操作人员开展使用及基础维护培训。
5、质保换新服务要求（核心）：项目整体质保期自验收合格交付之日起计算，遵照合同约定执行。质保期内，设备及系统出现一切非人为、非外力破坏、非不可抗力造成的质量故障、性能异常、运行故障，承包方必须立即免费更换全新同型号正品设备，严禁以修代换、使用翻新配件或二手设备。
6、 验收方式
为明确监控设备安装验收过程中的监管职责、流程和标准，确保监控系统稳定、可靠运行，满足安全防范管理要求。特制定本监管办法。 
监管人员由交通安防科指派两名及以上人员对全过程进行现场监管：
（一）、设备到货监管
会同安装单位、设备供应商共同对设备进行开箱检查。核对设备的品牌、型号、规格、数量是否与合同约定一致，检查设备外观是否完好，有无损坏、变形、受潮等情况；查看设备的产品合格证、质量检验报告、使用说明书等资料是否齐全。
（二）、安装过程监管
每周定期巡查或不定期抽查，检查安装施工进度是否按照计划进行，安装质量是否符合要求，施工人员是否遵守安全操作规程等。在巡查过程中，填写《监控设备安装现场巡查记录表》，详细记录巡查情况。
（三）、验收过程监管
设备验收：对设备的性能指标进行测试，如摄像机的清晰度、色彩还原度、夜视功能，图像的分辨率能够清晰显示监控目标的细节，硬盘录像机的存储容量、读写速度、录像回放功能等，确保符合合同和技术要求。
安装验收：检查监控设备的安装位置、角度是否符合设计要求，安装是否牢固，支架、线缆等安装配件是否齐全、规范。检查线缆敷设是否整齐、规范，标识是否清晰，接地是否可靠。对安装工艺进行评估，确保符合相关标准。
系统功能验收：对监控系统的各项功能进行全面测试，包括视频实时监控、存储、回放功能，多画面切换功能，报警联动功能，用户权限管理功能等。测试系统的稳定性和可靠性。 
资料验收：检查安装单位提供的技术资料是否齐全、准确、规范，与实际安装情况是否相符。技术资料应包括设备说明书、合格证、保修卡、安装图纸、调试报告、验收申请报告等。资料应分类整理，装订成册，便于查阅和保存。
7、 其他技术、服务相关要求。
1、按照国家有关标准、规范和招标文件要求达到合格标准；
2、合同签订后需提供针对本项目所使用的相关监控类设备的检测报告并加盖制造厂商公章及投标人公章备查。
3、满足哈尔滨工业大学安防要求；
4、项目验收合之日起36个月质保期。








[bookmark: _GoBack]注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格。
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