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一、采购标的需实现的功能或者目标
本次项目针对哈尔滨工业大学一校区诚意楼、科学园校区2C楼、二校区交通学院监控设备采购，要与原有监控平台进行对接，满足哈尔滨工业大学安防需求。基本实现哈尔滨工业大学诚意楼、2C楼、交通学院公共区域监控全面覆盖，全面对楼宇进行安全管控，增加学生安全保障。
二、采购标的明细（名称、数量、单位）
2.1采购内容
	序号
	货物名称（标的名称）
	数量
	单位
	预算金额

	1
	哈尔滨工业大学诚意楼、2C栋、交通学院监控设备采购
	1
	套
	756418.00元（人民币）；


2.2设备组成
	序号
	设备组成
	数量
	单位

	1
	400万智能半球网络摄像机
	141
	台

	2
	400万半球网络摄像机
	92
	台

	3
	400万枪式网络摄像机
	53
	台

	4
	400万电梯专用网络摄像机
	1
	台

	5
	电梯专用网桥
	1
	套

	6
	DC12V2A电源适配器
	1
	个

	7
	枪式摄像机壁装支架
	53
	个

	8
	视频监控存储专用硬盘8TB
	56
	块

	9
	智能视频存储计算服务器16盘位
	2
	台

	10
	智能视频存储计算服务器24盘位
	1
	台

	11
	视频监控专用以太网千兆可网管交换机(PoE)
	18
	台

	12
	视频监控专用以太网汇聚交换机
	3
	台

	13
	SFP千兆单模单纤光纤模块
	36
	个

	14
	SFP万兆单模单纤光纤模块
	6
	个

	15
	连接设备用尾纤
	47
	条

	16
	熔纤用尾纤
	24
	条

	17
	熔纤辅材
	36
	套

	18
	法兰盘
	12
	个

	19
	9U机柜
	2
	个

	20
	光端盒
	3
	个

	21
	插排
	3
	个



三、需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求
按照国家有关标准、规范和招标文件要求达到合格标准。主要设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准。
四、项目技术/服务要求
	序号
	设备名称
	参数

	1
	400万像素半球智能网络摄像机
	1. 半球摄像机像素≥400万
2. ▲半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/1.8"，摄像机最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx，（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
5.半球摄像机宽动态能力需≥120dB
6.具备电动变焦功能，镜头焦距需覆盖2.8mm～12mm
7.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
8.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
9.▲具备人脸识别能力，支持检出两眼瞳距≤21像素点人脸图片；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
10. ▲摄像机抗冲击等级需≥IK08，(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
11.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
12.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出
13.供电方式：支持DC12V及POE供电
14.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
15. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分。
16.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	2
	400万像素半球网络摄像机
	1.半球摄像机像素≥400万
2.▲半球摄像机传感器靶面尺寸：≥1/3"，摄像机最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx，(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
4.半球摄像机宽动态能力需≥120dB
5.具备电动变焦功能，镜头焦距需覆盖≥2.8mm～≤12mm
6.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
7.半球摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
8. ▲摄像机抗冲击等级需≥IK08，(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
9.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
10.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入
11.供电方式：支持DC12V及POE供电
12.▲半球摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
13. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分。
14.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	3
	400万像素枪式网络摄像机
	1.摄像机像素≥400万
2.▲摄像机传感器靶面尺寸：≥1/3"，摄像机最低照度：彩色≤0.002lx，黑白≤0.0002lx(供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
3.摄像机内置麦克风需≥1个
5.摄像机宽动态能力需≥120dB
6.具备电动变焦功能，镜头焦距需覆盖2.8mm～12mm
7.具备红外补光功能，红外补光距离需≥50m
8.摄像机视频编码格式需支持H.265;H.264;
10.支持本地SD卡存储，支持≥128G；网络异常时可实现本地存储
11.具有≥1个RJ45网络接口，≥1路音频输入，≥1路音频输出
12.供电方式：支持DC12V及POE供电
13.▲摄像机软件升级过程中断电,重新加电后可恢复到升级前的软件版本，保证摄像机不会因升级中途断电而导致无法使用；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
14. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分。
15.★为保证设备顺利接入监控平台，满足不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	4
	400万像素电梯专用智能网络摄像机
	1.电梯摄像机像素≥400万像素
2.最低照度彩色≤0.01lx，黑白≤0.001lx
3.支持SD卡网络异常时可实现本地存储。
4.具有≥1个RJ45网络接口，≥1个音频输入，≥1个音频输出
5.需支持PoE供电
6.▲需支持≥IK08抗冲击等级（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
7.视频输出支持2560×1440、25fps
8.需支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态
9.★为满足平台对不同品牌接入，设备需支持接入标准:ONVIF协议、GB/T28181国标标准（需供应商提供保证书并加盖公章）

	5
	电梯专用网桥
	1、支持准:IEEE802.11 b/g/n（2T2R300Mbps）
2、天线增益:内置天线：增益≥6dBi；水平≥65度，垂直≥60度
最大传输速率:11n模式：≥300Mbps(40M信道宽度)，≥130(20M信道宽度)，11g模式：≥54Mbps，电源:支持12‑24V 被动 PoE 输入及DC 12V，工作温度:-20℃~55℃
3、≥2个10/100/1000Base-T以太网端口
4、传输距离≥100米

	6
	DC12V2A电源适配器
	1、输入电压：AC100V‑240V，50/60Hz
2、输出：DC12V，额定输出电流≥2A
3、具备国家 CCC认证
4、适应室内监控设备使用环境，具备过流、过压、短路保护功能

	7
	枪式摄像机壁装支架
	1.安装方式：壁装
2.金属材质
3.尺寸≥70×90×170mm

	8
	视频监控存储专用硬盘8TB
	1.容量：≥8TB；企业级硬盘
2.接口：SATA 6Gb/s
3.规格：3.5英寸
4.缓存：≥256MB
5.性能级别：≥7200RPM
6.MTBF:≥200万小时
7.工作负载率：≥550TB/年

	9
	智能视频存储计算服务16盘位服务器
	1.存储接口及容量：≥16个SATA接口硬盘，可接入单盘≥20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔
2.可接入≥128路网络视频信号
3.▲支持最大接入带宽≥512Mbps，最大转发带宽≥320Mbps；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣2分）
4.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5 
7.网口:≥2个，RJ45：10M/100M/1000M自适应以太网电口
8.支持HDMI视频信号输出
9.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置
10. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分。
11.★可接入支持ONVIF协议、GB/T28181协议的设备。（需供应商提供保证书并加盖公章）
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	智能视频存储计算服务24盘位服务器
	1.存储接口及容量：≥24个SATA接口硬盘，可接入单盘≥20TB容量的SATA接口硬盘，支持硬盘热插拔
2.可接入≥160路网络视频信号
3.▲支持最大接入带宽≥768Mbps，最大转发带宽≥640Mbps；（供应商需提供由具备CMA资质的检测机构出具的检测报告复印件作为证明材料；如检测机构同时具备CNAS认可，且相关检测项目在其认可范围内，也可予以认可。检测报告复印件应加盖供应商公章，多页报告应加盖骑缝章，内容完整、清晰可辨。供应商应在技术偏离表中注明检测报告对应页码、条款号及检测项目，并在报告复印件相应位置作出清晰标注。如检测报告为系列产品报告，应提供能够证明所投产品型号属于该系列的有效证明材料。未提供检测报告或系列产品证明扣3分）
4.解码能力：≥12×1080P
5.显示能力：≥4K输出
6.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10
7.网口:≥2个，RJ4510M/100M/1000M自适应以太网电口
8.支持HDMI、VGA等视频信号输出
9.设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置
10. ▲因所需监控核心设备均属于行业级设备，为了区别于民用级设备保证项目顺利交付，供应商应出具所投产品合法来源渠道承诺函及签订合同时提供原厂三年质保及原厂授权的承诺函加盖公章。未提供承诺函的扣2分。
11.★可接入支持ONVIF协议、GB/T28181协议的设备。（需供应商提供保证书并加盖公章）
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	视频监控专用以太网千兆可网管交换机(PoE)
	1.性能：整机交换容量 ≥432Gbps；转发性能 ≥126Mpps 
2.端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP
3.需支持PoE+，PoE供电≥375W
4.MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
5.需支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng、OSPFV2/V3，支持VLAN虚接口
6.交换机堆叠台数≥8
7.需支持网管功能
8.需内置防雷技术，室内场景支持≥6KV业务端口防雷能力；室外场景支持≥10KV业务端口防雷能力
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	视频监控专用以太网汇聚交换机
	1.交换容量≥598Gbps、包转发率≥252Mpps
2.接口要求：≥24个千兆光口，≥4个万兆自适应光接口
3.支持L2～L4包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN范围等过滤
4.支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议
5.支持MAC地址自动学习和老化，支持静态、动态和黑洞MAC地址表项；MAC地址≥16K
7. 支持 VLAN ID 范围 1‑4094，支持最大同时配置 VLAN 数量≥4094
8.支持IGMP Snooping、和Fast Leave；支持跨组播VLAN复制；支持三层组播协议PIM-SM和PIM-DM
9.支持STP、RSTP、MSTP；支持BPDU保护、根保护、环路保护和BPDU Tunnel；支持跨设备链路聚合；支持G.8032、VRRP，50ms级保护倒换
10.支持端口镜像和远程端口镜像；支持SNMP
11.工作环境：工作温度：-5~55℃；相对湿度：10~90%（无凝结）
12.需支持网管功能
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	SFP千兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥1.25Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃

	14
	SFP万兆单模单纤光纤模块
	1、传输速率：≥10Gbps
2、传输距离≥20km，单模单纤，LC 接口
3、光模块需与所投交换机设备完全兼容，设备可正常识别无异常告警；
4、工作温度：0℃～70℃
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	连接设备用尾纤
	1.≥5米FC-LC
2.电信级
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.可插拔次数：＞1000次
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	熔纤用尾纤
	1.≥3米LC-LC
2.电信级
3.回波损耗：≥50dB
4.插入损耗：≤0.2dB
5.可插拔次数：＞1000次
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	熔纤辅材
	1.光纤熔接,光纤热缩套管、光纤清洁棉、酒精棉片 裸纤保护管、扎带、固定胶
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	法兰盘
	1. 光纤法兰盘
2. 电信级
3. 插损≤0.2db
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	9U机柜
	1. 遵循19 英寸工业机架标准
2. 整机外部尺寸：高度≥500mm，宽度≥600mm，深度≥600mm
3.承重：≥100kg 
4.材料：Q235 或 SPCC 冷轧钢板，机柜安装立柱板材厚度≥1.2mm, 门板、侧板板材厚度≥1.0mm
5.表面处理：采用静电喷塑工艺，先酸洗磷化防锈，再喷塑，涂层厚度 ≥40μm，防腐蚀、防刮花，颜色以黑色、浅灰色为主
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	光端盒
	1. 遵循19英寸标准机架式
2.高度1U光纤配线架
3. 容量：≥12芯
4.材质：冷轧钢板，表面防锈喷涂处理
5.开启方式：抽拉式开启
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	插排
	1. ≥6孔位
2.≥10A


五、项目实施要求
安装调试后立即运行无故障，质保期内出现非人为故障立即更换新品。
六、验收方式
按照监控设备安装验收监管理办法执行，详见附件1。
竣工验收须达到以下标准：设备连续运行72小时故障率≤1%，网络传输稳定，1小时内丢包率≤1%，监控画面分辨率误差≤5%。
七、其他技术、服务相关要求
1、按照国家有关标准、规范和招标文件要求达到合格标准；
2、合同签订后需提供针对本项目所使用的相关监控类设备的检测报告并加盖制造厂商公章及投标人公章备查。
3、满足哈尔滨工业大学安防要求；
4、项目验收合之日起36个月质保期
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注：提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格。
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