**系统配置清单**

热厨房：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除燃气管 |  | 项 | 1 | 需包含各种废料清运 |
| 2 | 燃气管 | Φ159；厚：4.5mm | 米 | 14 | 此钢管为无缝钢管 |
| 3 | 燃气管 | Φ108；厚：4.5mm | 米 | 6 | 此钢管为无缝钢管 |
| 4 | 燃气管 | Φ89；厚：4mm | 米 | 7 | 此钢管为无缝钢管 |
| 5 | 燃气管 | Φ76；厚：4mm | 米 | 12 | 此钢管为无缝钢管 |
| 6 | 燃气管 | Φ57；厚：3.5mm | 米 | 50 | 此钢管为无缝钢管 |
| 7 | DN50法兰球阀 |  | 个 | 5 |  |
| 8 | DN25球阀 |  | 个 | 12 |  |
| 9 | 接炉头 |  | 个 | 12 |  |
| 10 | DN50封口 |  | 个 | 6 |  |
| 11 | DN160封口 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 封口 | Φ89×4.5 | 米 | 23 | 此钢管为无缝钢管 |
| 13 | 管道吹扫强度严密性试验 |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 新旧管带气接驳 |  | 次 | 2 |  |
| 15 | 运输服与人工费 |  | 项 | 1 | 此项需夜间施工 |
| 16 | 天花修复 |  | 项 | 1 |  |
| 17 | 围蔽施工费与清洁费 |  | 项 | 1 |  |

员工厨房：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除燃气管 |  | 项 | 1 | 需包含各种废料清运 |
| 2 | 燃气管 | Φ89；厚：4mm | 米 | 15 | 此钢管为无缝钢管 |
| 3 | 燃气管 | Φ76；厚：4mm | 米 | 8 | 此钢管为无缝钢管 |
| 4 | 燃气管 | Φ57；厚：3.5mm | 米 | 8 | 此钢管为无缝钢管 |
| 5 | DN25球阀 |  | 个 | 14 | 球阀材料需求为304#不锈钢 |
| 6 | 接炉头 |  | 个 | 14 |  |
| 7 | 管道吹扫强度严密性试验 |  | 项 | 1 |  |
| 8 | 新旧管带气接驳 |  | 次 | 1 |  |
| 9 | 运输服与人工费 |  | 项 | 1 | 此项需夜间施工 |
| 10 | 天花修复 |  | 项 | 1 |  |
| 11 | 围蔽施工费与清洁费 |  | 项 | 1 |  |

西饼厨房：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除燃气管 |  | 项 | 1 | 需包含各种废料清运 |
| 2 | 燃气管 | Φ108；厚：4.5mm | 米 | 10 | 此钢管为无缝钢管 |
| 3 | 燃气管 | Φ89；厚：4mm | 米 | 10 | 此钢管为无缝钢管 |
| 4 | 燃气管 | Φ76；厚：4mm | 米 | 7 | 此钢管为无缝钢管 |
| 5 | 燃气管 | Φ57；厚：3.5mm | 米 | 7 | 此钢管为无缝钢管 |
| 6 | 燃气管 | Φ32；厚：3mm | 米 | 7 | 此钢管为无缝钢管 |
| 7 | DN25球阀 |  | 个 | 10 | 球阀材料需求为304#不锈钢 |
| 8 | 接炉头 |  | 个 | 10 |  |
| 9 | 管道吹扫强度严密性试验 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 新旧管带气接驳 |  | 次 | 1 |  |
| 11 | 运输服与人工费 |  | 项 | 1 | 此项需夜间施工 |
| 12 | 天花修复 |  | 项 | 1 |  |
| 13 | 围蔽施工费与清洁费 |  | 项 | 1 |  |

清真厨房：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 拆除燃气管 |  | 项 | 1 | 需包含各种废料清运 |
| 2 | 燃气管 | Φ89；厚：4mm | 米 | 7 | 此钢管为无缝钢管 |
| 3 | DN50法兰球阀 |  | 个 | 5 | 球阀材料需求为304#不锈钢 |
| 4 | DN25球阀 |  | 个 | 12 | 球阀材料需求为304#不锈钢 |
| 5 | 接炉头 |  | 个 | 10 |  |
| 6 | 管道吹扫强度严密性试验 |  | 项 | 1 |  |
| 7 | 新旧管带气接驳 |  | 次 | 1 |  |
| 8 | 运输服与人工费 |  | 项 | 1 | 此项需夜间施工 |
| 9 | 天花修复 |  | 项 | 1 |  |
| 10 | 围蔽施工费与清洁费 |  | 项 | 1 |  |