江苏省天然气有限公司2025-2026年度定制标牌框架 采购需求一览表

货币单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 综合 单价 | 暂定合价 | 备注 |
| 1 | 胶片镂空字模 | 600×250×2mm | 张 | 30 |  |  | / |
| 2 | 橡胶地贴 | 1000×650×2mm 抗污强型防水防晒 耐磨防滑 带强背胶 | 块 | 120 |  |  | / |
| 3 | 橡胶地贴 | 700×450×2mm 抗污强型防水防晒 耐磨防滑 带强背胶 | 块 | 180 |  |  | / |
| 4 | 橡胶地贴 | 150×100×2mm 抗污强型防水防晒 耐磨防滑 带强背胶 | 块 | 300 |  |  | / |
| 5 | 不锈钢标牌 | 100×50×1mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 900 |  |  | / |
| 6 | 不锈钢标牌 | 250×180mm×1mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 100 |  |  | / |
| 7 | 不锈钢标牌 | 400×300×1mm 带单立柱Ф80×1.5×2200mm 覆工程级反光膜雕刻 | 块 | 10 |  |  | / |
| 8 | 不锈钢标牌 | 500×300×1mm 折边20mm 腐蚀烤漆 带单立柱Ф50×1.5×1000mm | 块 | 1 |  |  | / |
| 9 | 不锈钢标牌 | 600×400×1mm 带折边20mm 覆工程级反光膜 带卡箍 | 块 | 10 |  |  | / |
| 10 | 不锈钢标牌 | 600×400×1mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 10 |  |  | / |
| 11 | 不锈钢标牌 | 1200×800×1.2mm 带双立柱Ф80×1.5×2600mm不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 48 |  |  | / |
| 12 | 不锈钢标牌 | 2000×1200×1.2mm带双立柱Ф80×1.5×2600mm不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 3 |  |  | / |
| 13 | 河道禁止抛锚牌 | 牌面:3000mm×3△×3mm铝板 覆工程级反光膜双立柱:Φ114×3×6000mm镀锌管 | 块 | 10 |  |  | / |
| 14 | 铝合金标牌 | 400×300×1mm 覆工程级反光膜雕刻 四周留安装孔 | 块 | 100 |  |  | / |
| 15 | 铝合金标牌 | 600×400×1mm 覆工程级反光膜雕刻 四周留安装孔 | 块 | 60 |  |  | / |
| 16 | 铝合金标牌 | 840×650mm裱写真画面覆哑膜十个人员名称卡槽十个状态卡可移动 | 块 | 6 |  |  | / |
| 17 | 铝合金标牌 | 120×54×1mm 烤漆工艺 | 块 | 30 |  |  | / |
| 18 | 铝合金标牌 | 310×150×1mm裱写真画面覆哑膜 带背胶 | 块 | 30 |  |  | / |
| 19 | 框架结构标牌 | 800×600mm2mm厚亚克力板3mm厚PVC发泡板覆写真画面覆光膜框架包边铝合金板:宽40mm 厚1mm 写真纸可更换 | 块 | 200 |  |  | / |
| 20 | 框架结构标牌 | 1500×1000mm2mm厚亚克力板3mm厚PVC发泡板覆写真画面覆光膜框架包边铝合金板:宽40mm 厚1mm 写真纸可更换 | 块 | 6 |  |  | / |
| 21 | 框架结构标牌 | 2000×1200mm2mm厚亚克力板3mm厚PVC发泡板覆写真画面覆光膜框架包边铝合金板:宽40mm 厚1mm 写真纸可更换 | 块 | 2 |  |  | / |
| 22 | 亚克力标牌 | 100×40×2mm 带背胶 | 块 | 20 |  |  | / |
| 23 | 亚克力标牌 | 120×80×2mm 带背胶 | 块 | 50 |  |  | / |
| 24 | 亚克力标牌 | 200×150×2mm 带背胶 | 块 | 140 |  |  | / |
| 25 | 亚克力标牌 | 300×200×2mm 带背胶 | 块 | 120 |  |  | / |
| 26 | 亚克力标牌 | 400×300×2mm 带背胶 | 块 | 34 |  |  | / |
| 27 | 磁铁开关铭牌 | 70×50×2mm 亚克力 椭圆形 中间夹强磁 双面设计 | 只 | 600 |  |  | / |
| 28 | 磁铁开关铭牌 | 50×50×2mm 亚克力 圆形中间夹强磁 双面设计 | 只 | 300 |  |  | / |
| 29 | 磁铁开关铭牌 | 120×70×2mm 亚克力 椭圆形 中间夹强磁 双面设计 | 只 | 100 |  |  | / |
| 30 | 横幅 | 0.9×13m | 条 | 200 |  |  | / |
| 31 | 工程级反光膜 | 定制尺寸/定制内容 | 平方米 | 303 |  |  | / |
| 32 | 户外写真纸 | 定制 | 平方米 | 196 |  |  | / |
| 33 | 安全宣传挂图 | 2×0.8m 含支架 | 个 | 60 |  |  | / |
| 34 | 不锈钢标牌 | 170×50×1mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 20 |  |  | / |
| 35 | 不锈钢标牌 | 600×400×1mm 折边20mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 2 |  |  | / |
| 36 | 不锈钢标牌 | 600×400×1mm 折边20mm 不锈钢腐蚀工艺 带单立柱Ф50×1.5×1000mm | 块 | 1 |  |  | / |
| 37 | 不锈钢标牌 | 1800×130×1mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 66 |  |  | / |
| 38 | 铝合金标牌 | 500×300×1mm 烤漆工艺 | 块 | 88 |  |  | / |
| 39 | 铝合金标牌 | 1900×1100×1mm 烤漆工艺 | 块 | 22 |  |  | / |
| 40 | 双色板插片标牌 | 130×109×1mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 2 |  |  | / |
| 41 | 双色板插片标牌 | 262×109×1mm 不锈钢腐蚀工艺 | 块 | 2 |  |  | / |
| 42 | 灭火器四定卡片 | 110×80mm 250g铜版纸 | 张 | 2120 |  |  | / |
| 43 | 硬质卡片 | 93×68mm 250g铜版纸 | 张 | 200 |  |  | / |
| 44 | 硬质卡片 | 210×160mm 250g铜版纸 | 张 | 300 |  |  | / |
| 合计 | 大写: （¥ 元，含13%增值税） |