半封闭电动三轮摩托车

设备参数：

1.厢体长185cm\*宽115cm\*高120cm，

2.1500瓦电机控制器

1. 前后450-12轮胎
2. 后箱双开门
3. 中层可拆卸隔板
4. 带封闭式厢体，后侧双开密闭带锁，以保障密闭式转运及转运箱整体放入及取出
5. 驾驶舱需具有防风、防寒、防雨隔板及御寒措施，并可关闭上锁

具体科室现场查看沟通为主！

附件一

|  |
| --- |
| **附件三****报 价 单** |
| **序号** | **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单价（元）** | **总金额（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总金额： 人民币大写：  |
| 服务期限： |
| 供应商单位名称：  |
| 联系人及电话：  |
| 报价日期： |

附件二

**议价单位承诺函**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 采购项目(产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容1. 一次报价：
2. 二次报价：
3. 服务期限：
4. 承诺全疆最低价： （ 签字 ）

 *注：若回复内容过多，可另附纸张。* |

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日