**温度报警器技术参数要求**

1. 规格参数要求：
2. 具备移动网络SIM卡联网。
3. 具备测温传感器。
4. 测量范围：-40~85℃；0~100%RH。
5. 测量精度：温度±0.3℃（-20~50℃）其余±0.5℃，湿度±3%RH。
6. 具备≥2000mAh可充电电池。
7. 续航时间≥15天（按5分钟上传一次数据）。
8. 定位方式：基于位置的服务（LBS）定位。
9. 缓存容量：设备离线情况下，可持续缓存≥1000组数据。
10. 具备≥2寸液晶显示屏。
11. \*具备断电、温度报警功能：当设备断电、温度超过设置的阈值后，触发报警指令，通过电话，短信，微信进行预警通知；
12. 预警通知信息可绑定多人，并可按需要进行更换。
13. 具备数据监控功能：可通过小程序实时查看设备温度监控信息；
14. 具备免费下载温度数据功能；
15. 具备温度监控多人查看协同管理功能。
16. 其他技术性要求：
17. 负责设备的安装、调试、培训等工作。
18. 负责一年的报警信息支出费用。
19. 自验收合格之日起计保修期，提供整机（包含附件，如稳压电源、脚踏、推车等）原厂保修服务≥3年，承担保修期内设备任何故障产生的费用。

附件一

|  |
| --- |
| **附件三****报 价 单** |
| **序号** | **项目名称** | **服务内容** | **数量** | **单价（元）** | **总金额（元）** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 总金额： 人民币大写：  |
| 服务期限： |
| 供应商单位名称：  |
| 联系人及电话：  |
| 报价日期： |

附件二

**议价单位承诺函**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 采购项目(产品名称) |  |
| 承诺函内容 | 承诺函内容1. 一次报价：
2. 二次报价：
3. 服务期限：
4. 承诺全疆最低价： （ 签字 ）

 *注：若回复内容过多，可另附纸张。* |

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日