     服务类项目 采购需求信息填报表
1. 采购标的需实现的功能或者目标：
(1)按照委托方要求完成电路模块版图设计（ADC和DAC合计10个模块）及相关配套工作。
(2)依据委托方确认的原理图/网表、PDK、设计规则、顶层规划及相关技术资料，完成约定范围内的各子模块版图设计、顶层集成、物理验证、问题整改、数据归档和成果交付；同步完成版图布局设计、布线设计、版图设计说明及相关技术文档编写，并配合委托方完成流片相关的版图资料提交工作。
2. 采购标的明细（名称、数量、单位）：
	标的名称
	数量
	单位

	芯片设计版图技术开发服务
	1
	套



3. 需执行的相关政策合规要求、执行标准和规范要求：
版图绘制符合GB/T 28274-2012基本规则。
4. 供应商资格要求
需符合《政府采购法》第二十二条要求。（具有独立承担民事责任的能力（法人/组织/自然人）、良好商业信誉与健全财务制度、履行合同所需的设备与技术能力、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，前三年内在经营活动中没有重大违法记录。）
5. 项目技术/服务要求
1).按照采购人指定的时间节点交付成果，提供技术服务。
2).投标人提供免费技术支持热线，电话响应时间要求4小时内，邮件响应时间要求1个工作日内。
3).按照采购人要求将源代码及相关材料送到指定地址

6. 项目实施要求
1.第一阶段（确认项目信息，熟悉design rule、PDK等）
★2.第二阶段（做初步floorplan和电路工程师对接项目具体要求）15天内，根据具体项目信息，做出初步设计方案，提交电子版设计方案。
3.第三阶段（根据人员能力分配各个底层模块的版图绘制工作，做DRC、LVS、ERC等物理验证）
★4.第四阶段（进行底层模块的迭代和次顶层模块的版图绘制）30天内，根据版图设计的实际情况，进行PPT汇报。
★5.第五阶段（做项目顶层的版图绘制、物理验证以及出最终数据的各项工作）40天内，交付一个完整版图模块的设计及相关数据。

7. 验收方式
1.提供virtuoso的oa格式数据，GDSII格式数据，lef格式数据，后仿真网表数据。 
2.Calibre验证报告、委托方要求验证的报告以及总结资料。                   
3.设计过程中承接方开发的脚本程序、Checklist、WBS（工作计划及里程碑文件）。
4.要求版图面积＜1.5m*1.5m，噪声引入＜300uV，后仿真线性度＞65dBc。

8. 其他技术、服务相关要求。
合同截止前需对甲方提供技术支持。
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