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精密空调搬迁安装服务技术参数
1． 规格参数要求：
1. 佳力图空调系统一套，从院方指定位置搬迁至科技楼负一层，并完成安装调试工作
2. 以下材料由中标方提供：
2.1散力架1套，镀锌角铁材质，包括内机、外机
2.2铜管80米，Φ16，双系统，含保温套，焊接，弯头，回流湾
2.3铜管80米，Φ22，双系统，含保温套，焊接，弯头，回流湾
2.4排水管20米，PVC20
2.5风道50㎡，40*60cm
2.6风道床出风口4个
3. 制冷剂，外机电源线由院方提供，中标方负责安装
4. [bookmark: _GoBack]报价包含以上材料费及设备安装费、搬运费
5. 维修后空调系统正常工作，制冷性能达标
6. 所更换配件均为全新合格产品，质保期≥6个月

                                                                                                        
