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荧光免疫分析仪校准保养服务
技术参数要求
1． 规格参数要求：
1. 针对我院免疫分析仪（Wallc GSP）进行单次校准保养，恢复原出厂性能水平
2. 报价包含人工、差旅费及所用GSP测试试剂盒
3. 整机深度除尘清洁；
4. 清洁纯水桶，浓缩洗液桶，混合洗液桶，洗液桶，清洁并消毒废液桶
5. 校准震荡孵育器
6. 校准微孔板储存模块
7. 校准试剂储存模块及微孔板移动平台
8. 校准输入/输出栈架
9. [bookmark: _GoBack]校准测量模块盖板
10. 进入维修模式，测试并校准各运动部件
11. 更新并备份所有校准参数，更新年度保养的日期
12. 进入正常实验模式，运行洗板测试及试剂盒测试，通过后出具原厂测试报告（加盖原厂公章）
13. 根据科室工作日程，合理安排完成校准保养工作




                                                                                                        
