附件1：调研设备清单
	序号
	设备名称
	单价
（万元）
	数量（台/套）
	设备要求
	临床需求

	1
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]高分辨全组学病理代谢物分析仪
	450
	1
	用于研究与疾病有关的标记物和代谢组学、小分子和生物大分子的相互作用、天然产物结构分析，药物研发等。
	1、质量范围 40–3000 m/z；
2、仪器分辨率：≥240000 FWHM (m/z≤200)或 MS/MS 扫描速度≥250Hz/s。
3、 MS/MS 灵敏度：S/N ≥100:1@50fg利血平进样。
4、检测器: FT 无损检测。若为 TOF 类多通道微孔板有损检测器，需额外配置 5 套检测器备用。
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