申请科室：脊柱外科        报告号：207353    数量：1

关节镜（30°）
维修配件技术参数要求
1、 UBE关节镜（30°）维修：
1. 型号：EK30-40；SN号：E26060326M
2. 维修：
1.1. 全新物镜；
1.2. 对物镜进行重新精准焊接、密封；
1.3. 全新外管；
1.4. [bookmark: _GoBack]物镜端光纤，重新密封
1.5. 对整体光学系统进行全面清洁、精准调试。
2、 维修的关节镜所用材质、工艺，达到原厂同等水平
3、 维修安装后试用两周，确保无问题方可验收
4、 质保期3个月
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